**Předpokládaný rozsah**

Název akce: Most X034..2, K Barrandovu, Růžičkova rokle, P5 – Stavební údržba PD

Předmět stavební údržby: Úplné snesení a provedení nové jižní (levé) římsy, včetně hydroizolačního systému pod římsou a výměna příslušenství (svodidla, protihluková stěna). Protihluková stěna je evidována pod číslem PHS H307\_K Barrandovu. Její celková délka je 284,124 m a výška 2,2 m od římsy, koruny opěrné stěny. Protihluková stěna začíná v přechodové oblasti za OP1 cca 8 m od MZ a ukončení za OP7 (k sídlišti Barrandov) cca 37 m od MZ. Protihluková stěna s HEB sloupků bude kotvena pomocí patních plechů (bude rozebíratelná). Konstrukce bude odlehčená, s transparentními výplňovými prvky z polykarbonátu, se svislými leptanými pruhy (ochrana ptactva). V oblasti mimo římsu bude provedena sanace koruny opěrné stěny (základu) v rozsahu od ulice K Barrandovu v celé výšce, horní plocha v celém rozsahu a v pásu cca 0,5m na odvrácené straně od ulice K Barrandovu.

Součástí přípravné fáze:

Průzkum a zjištění IS; místní šetření, geodetické zaměření.