**Mycí centrum - sklo**

1. **Mycí stroj na sklo**
   * Součástí dodávky: koš univerzální uzpůsoben pro mytí sklenic (nestavitelné) – 3 ks
2. **Pracovní stůl k myčce s dřezem**
   * Dřez lisovaný 400x400x200mm vpravo
   * Podnoží z jeklů 40x40 mm
   * Prolis pro vedení košů 500x500 mm
   * Nastavitelná výška o 20 mm
   * Výška zadního lemu: 50 mm
   * Součástí dodávky: sifon, stojánková směšovací páková baterie
3. **Podstavec pro myčku se vsuny pro koše**
   * Nastavitelná výška o 20 mm
   * Police ve výšce 150 mm
   * Vsuny pro 3 koše
   * Výška podstavce bude taková, aby otevřené dveře mycího stroje byly ve stejné výšce jako deska stolu.
4. **Pracovní stůl nerezový se zadním a pravým lemem**
   * Nastavitelná výška o 20 mm
   * Výška lemu: 50 mm
   * Police ve výšce 150 mm
5. **Automatický změkčovač vody**

**Mycí centrum – stolní nádobí**

1. **Mycí stroj průchozí** 
   * Součástí dodávky: 2x koš na talíře, 1x koš univerzální, 1x koš na tácy
2. **Odsávací zákryt nástěnný nad myčku** 
   * Součástí dodávky: 1x lamelový odlučovač tuku
3. **Vstupní stůl nerezový k myčce levý vč. tlakové sprchy**
   * Dřez 450x450x250mm vpravo
   * Podnoží z jeklů 40x40 mm
   * Prolis pro vedení košů 500x500 mm
   * Nastavitelná výška o 20 mm
   * Výška zadního lemu: 200 mm
   * Zavěšený do myčky zleva
   * Součástí dodávky: sifon, tlaková sprcha stolní s napouštěcím ramínkem (páková směšovací baterie, tlaková hadice s vyvažovací pružinou v. 1200 mm, tlaková sprcha, vč uchycení na zeď)
4. **Výstupní stůl k myčce nerezový levý s policí**
   * Prolis pro vedení košů 500x500 mm
   * Nastavitelná výška o 20 mm
   * Výška zadního lemu: 50 mm
   * Zavěšený do myčky zleva
   * Spodní police ve výšce 150 mm
5. **Pracovní stůl nerezový zkosený, s policí a zadním a pravým lemem**
   * Nastavitelná výška o 20 mm
   * Výška zadního a pravého lemu: 50 mm
   * Zkosená čelní hrana
   * Spodní police ve výšce 150 mm