Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek – Technická specifikace

INFRASTRUKTURA PRO POSÍLENÍ HYBRIDNÍ VÝUKY FBMI
– MOBILNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SADA II

1.	ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název DNS:	Dynamický nákupní systém – dodávky AV a IT zařízení	

Název veřejné zakázky:	INFRASTRUKTURA PRO POSÍLENÍ HYBRIDNÍ VÝUKY FBMI – MOBILNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SADA II	
Druh veřejné zakázky:	Dodávky	
Název zadavatele:	České vysoké učení technické v Praze	
Sídlo zadavatele:	Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 16000	
IČO zadavatele:	68407700	

Jednající součást:	Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno	

Označení dotačního titulu:	Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024	

Název a číslo projektu:	Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání na ČVUT, reg. č. NPO_ČVUT_16597/2022	
Zastoupení zadavatele:	prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, děkan FBMI	
Adresa profilu zadavatele:	https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT	

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

2.	ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Mobilní videokonferenční sady.

3.	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ

				

Poř. č.	

Specifikace plnění zadavatele	

Nabízené plnění účastníkem	Splňuje podmínky zadavatele
ANO/NE	

1	1ks Mobilní videokonferenční sada
Stojanové mobilní provedení, které je na 4 kolečkách s minimálním průměrem 10 cm pro jednoduchou manipulaci na tvrdé podlaze i na koberci a nesmí zanechávat stopy na podlaze. Kolečka musí mít zakrytá ložiska, ale i celý běhoun a všechna musí obsahovat brzdu.  Má minimálně jednu poličku pro připevnění ovládacího panelu videokonferenčního     zařízení s možností připojení úchytem typu VESA. Uvedená polička musí umožňovat instalaci pod různými úhly a v různé výšce podle toho, zda se u stojanu sedí nebo stojí. Pro upevnění konferenčního videobaru musí stojan obsahovat minimálně jeden panel, na který je možné připevnit napájecí adaptér, vlastní videobar a případně další	zařízení	typu bezdrátového pojítka a z tohoto důvodu musí být panel děrovaný. Panel/polička musí umožnit vyklopení na stojanu, aby     byl      možný      přístup k uvedeným zařízením. Ve standardní svislé pozici není možné se zařízeními manipulovat.

Stojan musíobsahovat přídavný	

Heckler AV Cart Prime H700-BG

Dual Display Kit for Heckler AV Cart H701-BG	

ANO

ANO	

	držák pro dva velkoplošné displeje vedle sebe. Každý displej musí být připevněn minimálně 4 úchyty a musí být kompatibilní s typem úchytu VESA.

Stojan svojí konstrukcí musí umožňovat stohovatelnost minimálně dvou stejných stojanů.
Dva velkoplošné displeje s úhlopříčkou min. 65", 4K UHD, HDR, HDMI.
Stojan musí umožňovat připevnění konferenčního video baru na vrcholu stojanu a dotykového ovládacího panelu pro videokonferenci + MTR (Microsoft Teams Room system) pod displejem, které jsou součástí dodávky.
Poloha zařízení v obou případech musí být v jistých mezích nastavitelná a u dotykového panelu musí být možnost využít svislou i nakloněnou polohu držáku.
Součástí			dodávky	je konferenční  video  bar  (1  ks), který			bude			obsahovat stereofonní				reproduktory, integrované funkce AEC, AGC, NRD a širokoúhlou kameru 4K, se	streamováním		1080p/30 snímků	za		sekundu,		s elektrickým otáčením/naklápěním/přibližová ním		s min.		5x		zoomem,		s technologií			automatického rámování,		s		automatickou uzávěrou			pro			ochranu soukromí		a		s		různými	

NEC MultiSync® E658

Yealink A20 s ovládacím
panelem Yealink CTP18

Zkratku NRD používá jediný výrobce a      není      standardizovaná. U tohoto výrobce NRD znamená Noise Reduction and Dereverberation.

Výrobce Yealink tuto zkratku nepoužívá a funkce Deverberation je součásti funkce Noise Proof která zahrnuje AEC a NR.

Precise Sound Localization, Full-Duplex Experience 8 MEMS microphone arrays make A20 have a strong ability of Yealink AI-based noise proof technology and dereverberation. The Yealink beamforming algorithm, together with  the technology of  acoustic echo cancellation and dereverberation, brings high-quality full- duplex calls  and realizes  more precise voice pickup. Precise Sound Localization, Full-Duplex Experience 8 MEMS microphone arrays make A20 have strong ability of   Yealink   AI   based   noise   proof   technology   and	

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO	

	možnostmi uchycení.
Videokonferenční zařízení (1 ks) musí být MS Teams certifikované.
Napájení 230 V/50 Hz a připojení k počítačové síti kabelem	prostřednictvím kabelu s konektorem RJ45.
Součástí dodávky je doprava, montáž a instalace v místě dodávky

Všechny součásti musí být opatřeny CE značkou.		dereverberation	.  The  Yealink  beamforming  algorithm,	

ANO

ANO

ANO

ANO	
		together with technology of acoustic echo cancellation and the dereverberation, brings high quality full-duplex call and realizes more precise voice pickup.

Built-in 8 MEMS microphone array with a voice pickup range of 6 meters
Speaker volume: 89db SPL@1W, 95db SPL@4W both
+/-2db at 0.5m
Sensitivity: 89db SPL@1W, at 0.5m
Yealink Noise Proof Technology
Full-duplex
AGC (Automatic Gain Control)
Echo cancellation
Built-in microphone frequency response: 100Hz to 8kHz
Speaker frequency response: 100Hz to 8kHz		

Digitally signed by PATRIK KORŽ
DN: cn=PATRIK KORŽ, givenName=PATRIK,
sn=KORŽ, c=SK, l=Žilina, street=Fatranská 3102/13, postalCode=01008, serialNumber=ICA - 10605085
Date: 2024.07.29 13:40:55 +02'00'