ORCHESTR
KARLA VLACHA
TECHNICKÝ RIDER
Management: xxx xxxxx, +420 xdxx xxx xxx
Tento technický rider určuje technické podmínky potřebné pro vystoupení Orchestru Karla Vlacha a je přílohou smlouvy.
V případě, že nemůžete z jakýchkoli důvodů dodržet některý z bodů, prosím kontaktujte management orchestru v dostatečném předstihu tak, abychom mohli společně vše včas vyřešit.
PŘÍPRAVA VYSTOUPENÍ
Prosíme o zaslání kontaktu (číslo mobilního telefonu a mailovou adresu) na kontaktní osobu (produkční) na místě v den akce a na kontaktní osobu ohledně techniky.
Zajistěte prosím čtyři pomocné síly pro stěhování zvukové aparatury a rekvizit orchestru při příjezdu a po skončení vystoupení.
TECHNIKA / PA SYSTÉM / SVĚTLA
Pořadatel je povinen zajisti profesionální koncertní zvukovou a světelnou techniku odpovídající velikosti akce, plánovaného počtu návštěvníků a zajistit dostatečný počet připojení nástrojové aparatury dle přiloženého input listu a stage planu.
Vyžadujeme kvalitní tovární PA systém, odladěný v daném prostoru a s dostatečným výkonem. Vykrytí všech prostor pro publikum, jako jsou balkóny atd.
Kvalitní mixpult ideálně 32 vstupů, 8 monitorových cest dle input listu. Minimum je 6 monitorovacích cest, při zapojení monitorů 1+2+3.
Přední osvětlení zpěváků a kapely, zadní kontra barevná světla LED Pary a pohyblivé hlavy, hazer.
Instalujeme vlastních 15 osvětlených notových pultů (LED), které je možno napojit do světelného pultu (DMX konektor).
Od plánovaného příjezdu orchestru musí být k dispozici na místě zvukový technik/zvukař znalý daného zvukového systému.
Po instalaci orchestru je bezpodmínečně nutná zvuková zkouška celého orchestru a vokalistů.
Zvuk:
•	16x mikrofon (4x zpěv, 12x nástroje)
•	2x linka
•	6x odposlech na zemi
•	2 x odposlech na stojanu
•	3x odposlechové cesty
•	4 x 220V 10A
Veškeré elektrické rozvody musí být bezpečné a zapojené podle norem s platnou revizí.
PÓDIUM
Profesionální, kvalitní, stabilní a dokonale zastřešené pódium zajišťuje pořadatel. Pódium musí být pevné, vodorovné, čisté a suché, minimální rozměry podia jsou 8x6m. Na jeviště musí být zajištěn snadný, pevný a dostatečně široký přístup z úrovně podlahy (schody, během stavby nájezdovou plošinu).
MOBILIÁŘ A ELEKTŘINA
•	17x židle (ne plastové!) bez loketní opěrky
•	18x napájení (zásuvky) pro lampičky orchestru (220V)
•	4x napájení (zásuvky) pro hudební nástroje a pulty (220V)
•	1x praktikábl +20 cm – 6 x 2 m
•	1x praktikábl +40 cm – 6 x 2 m
•	1x naladěný klavír (442) – pokud pořadatel nemůže klavír zajistit, prosím informujte o této skutečnosti management orchestru
ŠATNY
Prosíme o zajištění dostatečně prostorné šatny pro 18 členů orchestru a šatnu pro 4 sólisty orchestru. V případě, že na akci vystoupí i některý z VIP hostů, prosíme šatnu i pro něj. Pořadatel se zavazuje zajistit teplotu v šatnách v minimální výši 20°C. Všechny šatny musí být čisté, dostatečně osvětlené a uzamykatelné. Veškeré prostory a zařízení, ve kterém se účinkující a technický doprovod pohybují, musí odpovídat předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví dle příslušných ČSN.
Vybavení šaten:
•	židle a stoly
•	zrcadlo
•	věšáky anebo štendr na kostýmy
•	toaleta (anebo alespoň v těsné blízkosti šatny)
•	5x čistý froté ručník
Prosíme o zajištění občerstvení pro všechny účinkující do šaten po dobu trvání akce:
•	nealkoholické nápoje (neperlivá voda, džus)
•	káva / čaj

ORCHESTR
PARKOVÁNÍ
Pořadatel zajistí parkování pro 1 velký autobus, případně dodávku a osobní automobily (dle upřesnění předchozí dohody se zástupcem managementu orchestru), vše v bezprostřední blízkosti konání koncertu. Případné náklady spojené s parkováním hradí pořadatel.
OSA
Veškeré náklady spojené s licenčními poplatky OSA hradí pořadatel. Management (nebo jeho zástupce) včas zašle pořadateli e-mailem nutné podklady (set list).
PROPAGACE
Pro propagaci orchestru na vaší akci najdete na našich webových stránkách ZDE ke stažení všechny potřebné materiály jako je logo orchestru anebo promo fotografie ve vysokém rozlišení.
Děkujeme vám a těšíme se na spolupráci!
ORCHESTR
- ORCHESTR
KARLA VLACHA
Orchestr Karla Vlacha - input list
input		I.nástroj	II.nástroj	stativ	zdroj	poznámka	
1		Kick		malý	e902	nebo jiný	
2		Snare		klipsna	e904	nebo jiný	
3		O H		vysoký	e914	nebo jiný	
4		Bass		jack	XLR	výstup z komba	
5		El. Kytara		malý	e906	nebo jiný	
6		Klavír výšky		vysoký	AE3000	nebo jiný	
7		Klavír hloubky		vysoký	AE3000	nebo jiný	
8		Tenor saxofon II	Basklarinet	vysoký	e914	nebo jiný	
9		Tenor saxofon I		vysoký	e914	nebo jiný	
10		Flétna		vysoký	e914	nebo jiný	
11		Alt saxofon I	Klarinet	vysoký	e914	nebo jiný	
12		Alt saxofon II	Klarinet	vysoký	e914	nebo jiný	
13		Baryton saxofon	Klarinet	vysoký	e914	nebo jiný	
14		Trombon IV + III		vysoký	e914	nebo jiný	
15		Trombon I + II		vysoký	e914	nebo jiný	
16		Trubka IV + III		vysoký	e914	nebo jiný	
17		Trubka I + II		vysoký	e914	nebo jiný	
18 - 24		Rezerva pro nástroje				přibudou li	
25		Zpěv 1		vysoký	Beta58	nebo jiný	
26		Zpěv 2		vysoký	Beta58	nebo jiný	
27		Zpěv 3		vysoký	Beta58	nebo jiný	
28		Zpěv 4		vysoký	Beta58	nebo jiný	
29		Rezerva pro zpěvy				přibudou li	
30		Rezerva pro zpěvy				přibudou li	
31		Handka 1			EW100-945	pro moderátory, jsou li	
32		Handka 2			EW100-945	pro moderátory, jsou li	
Bus 1		Wedge 12'' monitor			TWAUDiO, D&B	pro zpěvy	
Bus 2		Wedge 12'' monitor			TWAUDiO, D&B	pro zpěvy	
Bus 3		Wedge 12'' monitor			TWAUDiO, D&B	pro zpěvy	
Bus 4		Wedge 12'' monitor			TWAUDiO, D&B	pro tenor saxofony	
Bus 5		Wedge 12'' monitor			TWAUDiO, D&B	pro alt a baryton saxofony	
Bus 6		Wedge 12'' monitor			TWAUDiO, D&B	pro klavír	
Bus 7		Wedge 12'' monitor		vysoký	TWAUDiO, D&B	pro trubky a trombony	
Bus 8		Wedge 12'' monitor		vysoký	TWAUDiO, D&B	pro bicí