AV technika II 017-2017 (AVT-(II.)-017-2017)									Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_AVT-(II.)-017-2017			
	Vyplní se automaticky															
																
	Vyplní dodavatel															
																
					[DOPLNÍ DODAVATEL]						[DOPLNÍ DODAVATEL]					
Položka			Měrná				Kontaktní osoba ve	Kontaktní osoba		MAXIMÁLNÍ CENA za	NABÍDKOVÁ CENA za	NABÍDKOVÁ CENA	VYHOVUJE /	CPV - výběr		
	Název	Množství	jednotka	Popis	Obchodní název + typ	Fakturace	věci technické		Místo dodání	měrnou jednotku (MJ)	měrnou jednotku (MJ)	CELKEM				
								k převzetí zboží					NEVYHOVUJE	AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA		
			[MJ]				specifikace			v Kč bez DPH	v Kč bez DPH	v Kč bez DPH				

				Jedná se o 16-kanálový ozvučovací systém založený na plně konfigurovatelných												
				DSP procesorech včetně výkonových zesilovačů.												
				DSP procesory budou dva identické a samostatně fungující kusy DSP s následující												
				minimální konfigurací:												
				DSP procesor s přepínací maticí, 8 analogových vstupů (mic, line), 8 analogových												
				výstupů (line), digitální rozhraní DANTE, možnost externího ovládání po vodičích v												
				alespoň 4 kanálech, rozhraní ethernet, rozměry - standardní instalační formát RACK	2ks audiomix.systému		xxx	xxx	Fakulta elektrotechnická -							
	16-kanálový ozvučovací systém pro návrhy			1U, možnost zapnout fantomová napájení mikrofonů, plně konfigurovatelná												
1		1	ks		Symetrix Prism 8x8 + 4ks	Samostatná faktura			RICE, Univerzitní 26, Plzeň	150 000,00 Kč	141 600,00 Kč	141 600,00 Kč	VYHOVUJE	32342410-9 - Zvukařské vybavení		
	koncepčního ozvučení automobilů			přepínací matice 8x8 s možností použití digitálních filtrů IIR a FIR, minimální												
				výpočetní výkon 400 MIPS; 1,6 GFLOP, latence analog-digitál pod 0,30 ms., latence	zesilovače Apart Champ4				306 14							
																
				digitál-analog pod 0,65 ms, dynamický rozsah minimálně 112dB(A), nastavitelné												
				celkové zpoždění alespoň 170s, volně konfigurovatelné signálové zapojení.												
				Dále systém bude vybaven 4 ks výkonových zesilovačů následujících požadavků:												
				4 kanálový výkonový zesilovač s pracovní třídou AB, rozměr standardní instalační												
				RACK 1U, váha do 10 kg, výkon alespoň 4x 80W do impedance zátěže 4 ohmy,												
				možnost můstkového provozu bez aktivního chlazení.												
																
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a					CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ						
					CENA za celou VZ	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH			
to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena.										
						v Kč BEZ DPH						

V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320.						150 000,00 Kč		141 600,00 Kč