**Myčka provozního nádobí granulová**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce: | Nordisk |
| Typové označení technologie/model: | Granuldisk Granule Maxi |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Parametr splněn** | **Poznámka** |
| Myčka provozního nádobí granulová | ANO / ~~NE~~ |  |
| Hodinová kapacita alespoň 250x GN 1/1 hloubky 65 mm | ANO / ~~NE~~ | 264 GN 1/1 65 mm |
| Kapacita alespoň 10x GN 1/1 hloubky 65 mm na jeden mycí cyklus | ANO / ~~NE~~ | 12x GN 1/1 65 mm |
| Minimálně 6 mycích programů | ANO / ~~NE~~ | 6 programů |
| Minimálně 3 programy s granulemi | ANO / ~~NE~~ | 3 s granulemi |
| Minimálně 3 programy bez granulí | ANO / ~~NE~~ | 3 bez granulí |
| Nejkratší mycí program s délkou trvání maximálně 3 minuty | ANO / ~~NE~~ | 2 minuty 40 sekund |
| Nejdelší mycí program s délkou trvání maximálně 12 minut | ANO / ~~NE~~ | 6 minut 50 sekund |
| Přehledný displej umístěný ergonomicky ve vrchní polovině stroje, zobrazující provozní stavy, odpočet doby mytí a data HACCP | ANO / ~~NE~~ |  |
| Systém redukce páry vznikající během mytí snižující množství páry vycházející z myčky po ukončení cyklu | ANO / ~~NE~~ |  |
| Množství výstupní odpadní páry z myčky max. 500 m3/h | ANO / ~~NE~~ | 300 m³/h |
| Spotřeba vody max. 8l na mycí cyklus | ANO / ~~NE~~ | 7 litrů |
| Příkon elektřiny min. 28 kW/400V | ANO / ~~NE~~ | 29 kW |
| Rozměr maximálně 1500x1100x2300 mm | ANO / ~~NE~~ | 1452x1075x2039 |
| Příslušenství umožňující zakládání menších GN o rozměrech až GN 1/9 | ANO / ~~NE~~ |  |
| Držák pro zavěšení velkých hrnců | ANO / ~~NE~~ |  |
| Držák pro metly a podobné drobné příslušenství | ANO / ~~NE~~ |  |
| Držák pro menší misky a hrnce | ANO / ~~NE~~ |  |
| Nástěnný držák příslušenství | ANO / ~~NE~~ |  |
| Oplachová sprcha | ANO / ~~NE~~ |  |