**Šokový zchlazovač / zmrazovač 5xGN 1/1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: | FRIULINOX | |
| Typové označení technologie/model: | RBS-050-SA | |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Parametr splněn** | **Poznámka** |
| Chladící výkon: min.30 kg / +90/+3°C | ANO | Chladící výkon 30 kg |
| Mrazící výkon: min. 20 kg / +90/-18°C | ANO | Mrazící výkon 20 kg |
| Celonerezová konstrukce | ANO |  |
| Vnitřní povrch s hygienickými rohy pro snadné čištění | ANO |  |
| Celoplošné ergonomické madlo dveří | ANO |  |
| HCFC polyurethanová izolace (cca 42 kg/m3) | ANO |  |
| Výkonný ventilátor zajišťující vysokou efektivnost chlazení | ANO |  |
| 4 bodová teplotní sonda | ANO | 4 bodová teplotní sonda |
| 5 palcový dotykový ovládací panel s vysokým rozlišením | ANO | 5 palcový dotykový panel |
| Soft/hard zchlazování | ANO |  |
| Soft/hard zmrazování | ANO |  |
| Chladící / mrazící udržovací režim | ANO |  |
| USB konektivita pro stažení/nahrání provozních dat a programů | ANO |  |
| Chladivo R290 | ANO | R290 |
| Rozměry: 790x720x900 mm | ANO | 790x720x900 |
| 230V/max. 1,405 kW | ANO | 230V/1,405 kW |