|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Méněpráce a vícepráce** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Akce :** | Oprava bezbariérového bytu v objektu PpS Albrechticka 1074 Most | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Zhotovitel :** | DETO Group Most s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bankovní 1300 , Most 43401 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IČ 19423462 DIČ CZ19423462 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Méně práce** |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 611315101 | Vápenná hrubá omítka rýh ve stropech š do 150 mm | m2 | 5,000 | 1 280,00 | 6 400,00 |  |
| 4 | K | 611341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 50,000 | 410,00 | 20 500,00 |  |
| 53 | K | 721233112 | Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 | kus | 1,000 | 2 640,00 | 2 640,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -29 540,00 |  |
|  |  |  | **Vícepráce** |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 735152379 | Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 1174 W | kus | 1,000 | 5 230,00 | 5 230,00 |  |
| 2 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 50,000 | 861,00 | 43 050,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 48 280,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **rozdíl** |  |  |  | **18 740,00 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |