**Elektrický konvektomat**

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce: | Convotherm |
| Typové označení technologie/model: | maxx easyTouch 10.10 ET / Cmx-eT 10.10 ES |
| **Zadavatelem požadované parametry:** | **Parametr splněn** | **Poznámka** |
| Kapacita 11 GN1/1 – plně využitelných vsunů s roztečí min. 67 mm  | ANO / ~~NE~~ | 10+1 GN 1/1 |
| nástřikový systém výroby páry s tepelným výměníkem mimo varnou  | ANO / ~~NE~~ | Vyvíjení páry nástřikem vody do varného prostoru |
| minimálně 5palcový barevný dotykový panel s vysokým rozlišením | ANO / ~~NE~~  | 7“ TFT skleněný dotykový displej |
| Manuální, hodnotově přesné nastavení a ovládání klimatu varné komory, teploty (°C / °F), vlhkosti, času, teploty jádra a doby pauzy | ANO / ~~NE~~ |  |
| Režim vaření - provozní koncepce pro vaření s odpovídajícím nastavením parametrů | ANO / ~~NE~~ |  |
| Předehřívka a rychlé zchlazení s využitím zbytkového tepla | ANO / ~~NE~~ |  |
| Bezpečnostní systém proti opaření obsluhy, zajišťující automatické vypuštění páry na konci varného programu | ANO / ~~NE~~ |  |
| Nastavení polovičního výkonu | ANO / ~~NE~~ |  |
| Aktivní regulace množství páry v komoře | ANO / ~~NE~~ |  |
| Konec varného programu je vizuálně indikován blikáním kontrolky varné komory | ANO / ~~NE~~ |  |
| Možnost přidání kroků a kombinace varných režimů | ANO / ~~NE~~ |  |
| Automatizované pokyny pro čištění a údržbu, včetně uzamčení s individuálně nastavitelnou dobou uzamčení spotřebiče | ANO / ~~NE~~ |  |
| Auto diagnostika závad | ANO / ~~NE~~ |  |
| Čtyř bodová teplotní sonda | ANO / ~~NE~~ |  |
| Závěsné regály s ochranou proti převrácení pro nádoby GN  | ANO / ~~NE~~ |  |
| Rozteč zásuvů 67 mm | ANO / ~~NE~~ |  |
| Automatický mycí systém se 4 mycími programy | ANO / ~~NE~~ | Automatický čisticí systém s 5 programy |
| Oplachová sprcha  | ANO / ~~NE~~ |  |
| HACCP výstup na display | ANO / ~~NE~~ | Ukládání dat HACCP |
| Světelná a zvuková signalizace ukončení programu vaření | ANO / ~~NE~~ |  |
| Horký vzduch 30° až 300° C | ANO / ~~NE~~ |  |
| Pára 30° až 130° C | ANO / ~~NE~~ |  |
| Regulace páry 0-100% | ANO / ~~NE~~ |  |
| Vario pára: teplota pod 99 °C | ANO / ~~NE~~ |  |
| Nízkoteplotní vaření | ANO / ~~NE~~ |  |
| Regenerace | ANO / ~~NE~~ |  |
| El. příkon: max. do 20 kW / 400V | ANO / ~~NE~~ | 19.5 kW3N~ 380-415V 50/60Hz |