## **Česká zemědělská univerzita v Praze KAREJA , s.r.o.**

Ing. Jakub Kleindienst Ing. Karel Vácha

věc: Cenová nabídka a technologický postup

**Materiál na provedení povrchové úpravy:**  lazura 2x + olej 1x + vosk = **44.000,--**

Lazura – Holz-öl Lasur PLUS, ochranná olejová lazura s fungicidem, modřín, vydatnost na 1 vrstvu 24m2.

Ochranný olej - UV Schut-öl UV Ochranný olej, bezbarvý, vydatnost na 1 vrstvu 24m2

Vosk na řezné hrany – Stirkanten – waschs flüssig Vosk na řezné hrany tekutý, bezbarvý,

**Prováděné práce – technologický postup**

1. Demontáž trámů + manipulace, naložení, dovoz do HK **72.000,--**
2. Broušení trámů, plochy - egalizační bruska, hoblovka - dle tloušťky šednutí = **62.000,--**
3. Povrchová úprava trámů:

- 2x nátěr lazurovacím olejem - práce (očištění, nátěr 2x) 180,-- x 653m2 = 115.000,--

- ochranný olej 100,-- x 653m3 = 65.300,-- = 180.300,--

- zatření řezných hran voskem - 792ks x 40,-- = 31.680,-- **212.000,--**

4) Manipulace, naložení a dovoz do Prahy a montáž **62.000,--**

**VRN, MRN, doprava 100.000,--**

**CELKEM zakázky - materiál- 44.000,-- + 72.000,-- + 62.000,-- + 212.000,-- + 62.000,-- + 100.000,-- = celkem 552.000,--**

Předpoklad je zajištění plošiny z Vaší strany aby dala na výšku budovy a zajištění pohonných hmot.

Díky a s pozdravem

XXXXX