|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZL1 Příloha č. 1 Cenová kalkulace** |  |  |  |
| **Příprava podkladu pod PVC** |  |  |  |
| logo 5

|  |
| --- |
| **Nemocnice Jilemnice; MMN, a.s. - Rekonstrukce interny** |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **MBQ s.r.o.** |  |  |  |
|  | Pobřežní 249/46 |  |  |  |
|  | 186 00 Praha 8 |  |  |  |
|  | IČ: 24247677 |  |  |  |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |  |  |  |
|   |   | **Rozměry** |   |   | **(Kč)** | **Celkem** |  |  |  |
|   |  | **Rekonstrukce interny** |   |   |   | **XXXXXXXX** |  |  |  |
|   | **1** | **Odpočet** |   |   |   | **- XXXXX**  |  |  |  |
|   | **776** | **Podlahy povlakové** |   |   |   | **-XXXX** |  |  |  |
| 8 | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | -110,000 | XXXXX | -XXXX | SoD |  |  |
|   | **1** | **Přípočet** |   |   |   |  **XXXXX**  |  |  |  |
|   | **6** | **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** |   |   |   | **XXXXX** |  |  |  |
|   | 632683112 | Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm | m | 40,000 | XXXXX | XXXXX | URS 2/2024 - odpočet 24,5% | XXXX | XXXX |
|   | **783** | **Dokončovací práce - nátěry** |   |   |   | **XXXXX** |  |  |  |
|   | 783932163 | Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 10 do 30 % | m2 | 716,000 | XXXXX | XXXXXX | URS 2/2024 - odpočet 24,5% | XXXX | XXXX |
|   |  | *celková plocha dle VV 716 m2- uvádí se jako výměra do položky, opravovaná plocha cca 110 m2, tzn. opravovaná plocha tvoří 15%* |  |  |  |   |  |  |  |
|   | 783932181 | Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm | m2 | 220,000 | XXXXX | XXXXXX | URS 2/2024 - odpočet 24,5% | XXXX | XXXX |
|   |  | *dopočet do tl. 5 mm na opravované ploše, tzn. 110x2 = 220 m2* |  |  |  |   |  |  |  |
|   | 783937163 | Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy | m2 | 110,000 | XXXXX | XXXXXX | URS 2/2024 - odpočet 24,5% | XXXX | XXXX |
|   |  | *plocha z xylolitu ošetřovaného vosky musí být opatřena nátěrem z epoxidu* |  |  |  |   |  |  |  |
|   | 783997151 | Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu | m2 | 110,000 | XXXXX | XXXXXX | URS 2/2024 - odpočet 24,5% | XXXX | XXXX |
|   |  | *epoxidový nátěr bude opatřen pískovým vsypem pro přilnavost finální stěrky pod PVC* |  |  |  |   |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |