|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL4 Příloha č. 1 Cenová kalkulace** | | | | | | |  |  |  |
| **Malby** | | | | | | |  |  |  |
| logo 5   |  | | --- | | **Nemocnice Jilemnice; MMN, a.s. - Rekonstrukce interny** | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | | | | | |  |  |  |
|  | **MBQ s.r.o.** | | | | | |  |  |  |
|  | Pobřežní 249/46 | | | | | |  |  |  |
|  | 186 00 Praha 8 | | | | | |  |  |  |
|  | IČ: 24247677 | | | | | |  |  |  |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |  |  |  |
|  |  | **Rozměry** |  |  | **(Kč)** | **Celkem** |  |  |  |
|  |  | **Rekonstrukce interny** |  |  |  | **XXX** |  |  |  |
|  |  | **Odpočet** |  |  |  | **- XXX** |  |  |  |
|  | **776** | **Podlahy povlakové** |  |  |  | **-XXX** |  |  |  |
|  | 28411141.1 | Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích | m2 | -34,826 | XXX | -XXX | SoD |  |  |
|  |  | *"2.23 Vyšetřovna" (5,9+2,89+0,14\*2)\*2-1,2* |  | *16,940* |  |  |  |  |  |
|  |  | *"2.57 Vyšetřovna" (5,0+2,82+0,14)\*2-1,2* |  | *14,720* |  |  |  |  |  |
|  |  | *Součet* |  | *31,660* |  |  |  |  |  |
|  |  | *vč. prořezu 10%* |  | *34,826* |  |  |  |  |  |
|  | **783** | **Dokončovací práce - nátěry** |  |  |  | **-XXX** |  |  |  |
|  | 783806811 | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním | m2 | -517,820 | XXX | -XXX | SoD |  |  |
|  |  | *ponechávám 35% z původní výměry na místa kde bylo nutné starý nátěr odstranit, tzn. odpočet 65% původní výměry 796,646\*0,65 = 517,82* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **783** | **Dokončovací práce - nátěry** |  |  |  | **-XXX** |  |  |  |
|  | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | -934,652 | XXX | -XXX | SoD |  |  |
|  | 784181001 | Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m | m2 | -1 485,862 | XXX | -XXX | SoD |  |  |
|  |  | **Přípočet** |  |  |  | **XXX** |  |  |  |
|  | **776** | **Podlahy povlakové** |  |  |  | **XXX** |  |  |  |
|  | 284111127 | PVC vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 2980g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny <=10^6 napětí těla <35V, pro průmysl a čisté prostory | m2 | 46,000 | XXX | XXX | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |
|  |  | *nutný odběr celé role, tzn. šíře 2 m, návin 23 m* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **783** | **Dokončovací práce - nátěry** |  |  |  | **XXX** |  |  |  |
|  | 783827421 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 796,646 | XXX | XXX | SoD |  |  |
|  |  | *další dvojnásobný nátěr solku v barevném odstínu* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **784** | **Dokončovací práce - malby a tapety** |  |  |  | **XXX** |  |  |  |
|  | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 532,100 | XXX | XXX | SoD |  |  |
|  |  | *dle schématu barev místností a zaměření* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 784211067 | Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu | m2 | 532,100 | XXX | XXX | URS II/2024 - odpočet 24,5% | XXX | XXX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |