**Rotační bubnový třídič**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požadavky:** |  |
| Hmotnost stroje: min. 17 t | **ANO, 17 t** |
| Motor: dieselový, min. 2,9 l; 4-válec 55 kW, emisní norma Euromot V | **ANO, 2,9 l, 4-válec 55 kW, EURO V** |
| Objem palivové nádrže: min. 300 l | **ANO, 300 l** |
| Třídící buben:  |  |
| délka: min. 4 700 mm | **ANO, 4700 mm** |
| průměr: min. 1 800 mm | **ANO, 1800 mm** |
| Objem násypky: min. 5 m3 | **ANO, 5 m3** |
| Podvozek: Dvounápravový | **ANO** |
| Rychlost: Max. 80 km/hod;  | **ANO** |
| Homologace pro provoz na pozemních komunikacích | **ANO** |
| Brzdy: Vzduchové | **ANO** |
| ABS: ANO | **ANO** |
| Automatická a plynulá regulace přísunu materiálu z násypky do třídícího bubnu v závislosti na zatížení třídícího bubnu materiálem | **ANO** |
| Počet frakcí třídění: min. 2 | **ANO, 2** |
| Délka dopravníku: min. 5 500 mm | **ANO, 5500 mm** |
| Šířka dopravníku: min. 800 mm | **ANO, 800 mm** |
| Výška výhozu materiálu: |  |
| * zadní: min. 3,5 m
 | **ANO, 3,5 m** |
| * boční: min. 3,5 m
 | **ANO, 3,5 m** |
| Možnost vysunutí motoru z motorového prostoru – snadný přístup pro servis a kontrolu | **ANO** |
| Dopravníky uložené v samostatných kazetách (pod násypkou, podélný, příčný dopravník) – snadné vysunutí z vlastního rámu stroje – snadná montáž a demontáž, oprava, kontrola | **ANO** |
| Prosévací buben s pevně navařeným hnacím řetězem po celém obvodu. | **ANO** |
| Hnací řetěz prosévacího bubnu navařen po celém obvodu bubnu. | **ANO** |
| Pohon třídícího bubnu: Mechanicky prostřednictvím řetězového kola | **ANO** |
| Uložení třídícího bubnu: na výkyvných rolnách (min. 2 v každém rohu tzn. celkem min. 8 ks) | **ANO** |
| Pohon dopravníku a pohon třídícího bubnu: vždy samostatné čerpadlo | **ANO** |
| Čistící kartáč bubnu hydraulický sklopný: ANO | **ANO** |
| Záruka: 2 roky, nebo 2 tisice Mth | **ANO** |