KUPNÍ SMLOUVA
číslo smlouvy kupujícího:

na dodávku interiérového vybavení uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
se sídlem:	nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
IČ	68407700
DIČ	CZ68407700
Bankovní spojení:	xxx
Zastoupený:	prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA (dále jen kupující)

a

Dřevozpracující výrobní družstvo
Sídlo:	Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČ	00030520
zastoupený:	Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	xxx 
společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Dr XXXVIII, vložka 431
(dále jen prodávající)

Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY
(1)	Tato kupní smlouva na dodávku nábytku (dále jen „smlouva“) je uzavřena v návaznosti na veřejnou zakázku vyhlášenou kupujícím, jejímž předmětem bylo předložení nabídky na dodávku interiérového vybavení rekonstruovaného objektu starých a již nevyužívaných kasáren, který je adaptován na novou budovu Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT na adrese ul. Sportovců 2458, 272 01 Kladno, podle projektu zpracované Atelier s.r.o., IČ 26418223 v 5/2022.
(2)	Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu v souladu s jeho nabídkou ze dne 3.7.2024, dle oceněného kusovníku nový a nepoužitý nábytek (dále také „zboží“), včetně jeho dovozu z výroby na místo určení, instalace a montáže nábytku a likvidace obalů.

Čl. II. DODACÍ PODMÍNKY

(1)	Místem dodání je budova kupujícího: budova FBMI, přístup z ulice Sportovců, č.p.: 2458, 272 01 Kladno.
(2)	Oprávněnou osobou k jednání za kupujícího je xxx,  xxx, tel.: xxx. Pokud dojde ke změně oprávněné osoby, kupující tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu. Oprávněnou osobou k jednání za prodávající je xxx,  xxx, tel.: xxx. Pokud dojde ke změně oprávněné osoby, prodávající tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámí kupujícímu.
(3)	Při uzavření této kupní smlouvy jsou v budově, do které má být dodán nábytek podle této smlouvy, prováděny stavební práce. Prodávající bere tuto skutečnost na vědomí.
(4)	Dodávka a montáž nábytku bude provedena do 8 týdnů od obdržení písemné výzvy kupujícího.
(5)	Prodávající se zavazuje před výrobou nábytku provést přesné zaměření na místě. Pro účely zaměření zajistí kupující přístup prodávajícímu na staveniště.
(6)	Prodávající se zavazuje pro jednotlivé výrobky zpracovat dílenské výkresy a tyto spolu s veškerými detaily, včetně povrchové úpravy konzultovat s autorem prováděcího projektu a kupujícím.
(7)	Prodávající se zavazuje před výrobou předložit autorovi prováděcího projektu a kupujícímu k odsouhlasení vzorky barev povrchové úpravy.
(8)	Dodávaný nábytek musí odpovídat podmínkám projektu zadavatele (Atelier A99 s.r.o., IČ 02463245v 5/2022) a nabídce prodávajícího. V případě  rozporů rozhodne zadavatel.
(9)	Kupující se zavazuje vytvořit včas vhodné podmínky pro uskladnění dovezeného zboží, pro jeho montáž na uvedené adrese a pro přístup do objektu v dohodnutou dobu   dle   požadavků   prodávajícího,   které   prodávající   kupujícímu   sdělí s dostatečným předstihem min. 7 pracovních dnů a které kupující odsouhlasí.
(10)	Kompletní dodávkou se rozumí dodávka zboží uskutečněná prodávajícím ve sjednaném množství, druhu zboží a v čase dojednaném podle této smlouvy.
(11)	Na každou dodávku vystavuje prodávající kupujícímu předávací protokol s uvedením skladového čísla a názvu zboží, jeho množství, jednotkové ceny a celkové ceny, přičemž veškeré ceny jsou uváděny jak bez DPH, tak včetně DPH.
(12)	Prodávající se podpisem této smlouvy zavazuje, že dodaný nábytek odpovídá požadavkům na nákup nábytku stanovený nařízením vlády ČR, tedy že:
a)	dřevo a materiály na bázi dřeva pocházejí ze zákonně vytěžené suroviny;
b)	do výrobků použitých při realizaci předmětu této smlouvy nebyly přidávány žádné látky nebo přípravky, kterým se při podání žádosti přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení rizik (nebo kombinace těchto označení): R23 (toxický při vdechování), R24 (toxický při styku s kůží), R25 (toxický při požití), R26 (vysoce toxický při vdechování), R27 (vysoce toxický při styku s kůží), R28 (vysoce toxický při požití), R39 (nebezpečí velmi vážných nevratných účinků), R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku), R42 (může vyvolat senzibilizaci při vdechování), R43 (může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží), R45 (může vyvolat rakovinu), R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností), R48 (při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví), R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování), R50 (vysoce toxický pro vodní organismy), R51 (toxický pro vodní organismy), R52 (škodlivý pro vodní organismy), R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí), R60 (může poškodit reprodukční schopnost), R61 (může poškodit plod v těle matky), R62 (možné nebezpečí poškození
a)	

reprodukční schopnosti), R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky), R68 (možné nebezpečí nevratných účinků), jak jsou definovány ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (směrnice o nebezpečných látkách), ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (směrnice o nebezpečných přípravcích). Použité výrobky zároveň nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také pigmenty a aditivní látky na bázi: olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin, arzénu, boru a mědi, organického cínu. V použitých výrobcích mohou být použity pouze takové látky zpomalující hoření, které jsou chemicky vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující hoření). Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny kteroukoli z níže uvedených R-vět (vět vyjadřujících specifickou rizikovost), musejí tyto reaktivní látky při použití změnit svou chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z těchto R-vět. (Ve formě stejné jako před použitím smí na pojivu/materiálu zůstat méně než 0,1 % látky zpomalující hoření). R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku), R45 (může vyvolat rakovinu), R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností), R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování), R50 (vysoce toxický pro vodní organismy), R51 (toxický pro vodní organismy), R52 (škodlivý pro vodní organismy), R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí), R60 (může poškodit reprodukční schopnost), R61 (může poškodit plod v těle matky), R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti), R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky), R68 (možné nebezpečí nevratných účinků) jak jsou definovány ve směrnici 67/548/EHS, ve znění pozdějších předpisů;
c)	výrobky použité pro povrchové úpravy zboží, změkčovadla, lepidla a klihy neobsahují žádné nepovolené látky;
d)	použité třískové desky jsou v souladu s ČSN EN 312, vláknité desky v souladu s ČSN EN 622-1;
e)	obaly  zboží  jsou  vyrobeny  ze  snadno  recyklovatelného  materiálu  nebo materiálu z obnovitelných zdrojů.
(13)	Součástí dodávky zboží jsou též záruční listy a další doklady stanovené účinnými právními předpisy.
(14)	Prodávající se zavazuje předat smontované zboží oprávněné osobě kupujícího, která prověří kompletnost a funkčnost dodaného zboží. Prodávající po montáži a instalaci zboží zajistí na své náklady úklid místnosti a likvidaci obalového materiálu.

Čl. III
Přechod vlastnických práv, záruky, reklamace
(1)	Vlastnické právo na dodané zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a potvrzením předávacího protokolu.
(2)	Prodávající  odpovídá  za  řádné,  kvalitní  a  včasné  dodání  zboží  v souladu s požadavky kupujícího a v souladu s touto smlouvou. Dodání vadného zboží je považováno  za  podstatné  porušení  této  smlouvy  prodávajícím.  Prodávající
(1)	

poskytuje	kupujícímu	ode	dne	podpisu	předávacího	protokolu	zástupcem kupujícího i prodávajícího záruku 24 měsíců na veškeré dodané zboží.
(3)	Případnou reklamaci dodaného zboží musí kupující uplatnit písemně do konce záruční doby uvedené v bodě (2) tohoto článku smlouvy. Prodávající je povinen odstranit reklamované vady zboží v co nejkratším termínu, nejdéle však do 10 kalendářních dnů od uplatnění reklamace.
(4)	Prodávající odpovídá v plné výši kupujícímu za škodu, kterou způsobí porušením smluvních povinností, včetně škody způsobené vadným plněním a za škodu vzniklou při dodávce zboží.

Čl. IV
Cena a platební podmínky
(1)	Prodávající fakturuje cenu dodaného zboží kupujícímu v souladu s nabídkovou cenou zboží, která je stanovena v Oceněném kusovníku, jenž je Přílohou této smlouvy a která zahrnuje cenu zboží, včetně dopravy, montáže, instalace dodaného nábytku, likvidace obalů.
(2)	Celková kupní cena za dodané zboží dle této smlouvy činí 4 525 387,- Kč bez DPH, (čtyři miliony pět set dvacet pět tisíc tři sta osmdesát sedm korun českých), DPH 950 331,- (devět set padesát tisíc tři sta třicet jedna korun českých), cena včetně DPH 5 475 718,- (pět milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc sedm set osmnáct korun českých) přičemž takto sjednaná cena je cenou maximální.
(3)	Po uskutečnění dodávky zboží dle této smlouvy je prodávající oprávněn vystavit kupujícímu fakturu, jejíž nedílnou součástí je předávací protokol potvrzený na důkaz správnosti dodávky odpovědným zaměstnancem kupujícího. Faktura musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na daňovém dokladu musí být informace o projektu, ze kterého je dodávka nábytku hrazena – OP JAK, název projektu: EduInfra ČVUT, hash kod. 0aK4L2.
(4)	Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje či nebude obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti vrátit zpět prodávajícímu, aniž se tak dostane do prodlení s jejím zaplacením. Po doručení opravené či doplněné faktury kupujícímu začíná plynout nová lhůta její splatnosti.

Čl. V.
Doba trvání a skončení smluvního vztahu
(1)	Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od nabytí její účinnosti do konce dodání zboží. Po ukončení doby trvání smlouvy přetrvávají závazky ze záruk.
(2)	Před uplynutím doby trvání smluvního vztahu dle bodu (1) tohoto článku může být smluvní vztah skončen:
a)	písemnou dohodou obou smluvních stran,
b)	odstoupením od smlouvy kupujícím, v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení prodávajícímu.
(3)	V případě skončení smluvního vztahu některým ze způsobů uvedených v bodě
(2) tohoto článku se smluvní strany zavazují protokolárně vypořádat své závazky, a to včetně otázky odpovědnosti za vady k dodanému zboží.

Čl. VI
Sankce
(1)	Pokud kupující neuhradí prodávajícímu na základě faktury ve lhůtě její splatnosti sjednanou cenu, má prodávající nárok na uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
(2)	Smluvní strany se dohodly, že pokud prodávající bez zavinění kupujícího nesplní dodávku zboží ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny konkrétní dodávky zboží za každý započatý den prodlení s dodáním zboží v dohodnutém termínu a s jeho řádným předáním kupujícímu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
(3)	V případě prodlení s opravou zboží v záruce uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
(4)	V případě porušení ustanovení o důvěrnosti informací uhradí prodávající smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
(5)	Smluvní pokuta, úrok z prodlení i náhrada způsobené škody jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.
(6)	Smluvní strana není povinna uhradit sjednané sankce ani náhradu škody vzniklou v důsledku porušení sankciované povinnosti, pokud prokáže, že k porušení povinnosti došlo z důvodů, které nezavinila.

Čl. VII.
Všeobecná ustanovení
(1)	Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
(2)	Případné reklamace a spory z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou. Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný obecný soud.
(3)	V případě, že některé ustanovení této smlouvy se stane neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena.
(4)	Pokud je v této smlouvě uvedena povinnost písemného sdělení, je tím rozuměn dopis, fax nebo e-mail.
(5)	Splněním termínu platby, se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy platba byla odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
(6)	V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto zadávacího řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
(1)	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
(2)	Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle příslušných právních předpisů. Uveřejnění této smlouvy zajistí kupující.
(1)	

(3)	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, schválených  a řádně  podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
(4)	Nedílnou součástí této smlouvy je Oceněný kusovník.
(5)	Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. V případě smlouvy uzavřené elektronicky budou k textu smlouvy připojeny elektronické podpisy oprávněných osob.
(6)	Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Jaroměřicích nad Rokytnou:	V Kladně dne:
Za prodávajícího:	Za kupujícího:

Ing. Jiří

Digitálně podepsal Ing. Jiří Řídký

Lubom

Digitálně

ír Šmíd

podepsal Lubomír Šmíd

Digitálně podepsal(a) Jozef Rosina

Datum: 26.09.2024
10:36:33

Řídký

Datum:
2024.09.24
12:23:27 +02'00'

Datum: 2024.09.24
12:23:43 +02'00'

………………………………	…………………………………
Ing. Jiří Řídký	Lubomír Šmíd předseda	místopředseda
představenstva	představenstva

Souhrn

Rozpočet interiéru

AKCE: ČVUT FBMI REVITALIZACE OBJEKTU č.p 2458

ATELIER 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno Tel./Fax: xxx
Email: xxx 

	
Část	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH	

Výrobky "V" celkem	2 015 605 Kč	423 277 Kč	2 438 882 Kč	
Vybavení "N" celkem	2 509 782 Kč	527 054 Kč	3 036 836 Kč	
Povrchy stěn "M" celkem	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Doprava a montáž	0 Kč	0 Kč	0 Kč	

Suma celkem	4 525 387 Kč	950 331 Kč	5 475 718 Kč

Pozn. Je-li v zadávacích podkladech definován konkrétní výrobek, má se za to, že je tím definovaný minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen výrobkem srovnatelným, který však nesmí snížit zadavatelem navržený standard (žádáme Vás v tomto případě o přesnější specifikaci).

Stránka 1

Ozn.

V 01.1	

Název

Lavice	Rozpočet výrobků

Popis

Obecný popis: Závěsná sedací lavice.

Provedení:
Tvarově ergonomická lavice (odpovídající normám sedacího nábytku) se zaoblenými čelními rohy osazená na nosné ocelové konstrukci z uzavřených profilů fixované ke zdivu (chemická kotva). Působící formou jednoho kusu (možné napojení v hranách / radiusech a polovině délky - ideálně s navazující panenkou dýhy). Opěradlo u vrcholu navazuje na výrobek šambrán s čistým detailem napojení. 

Vybavení:
Dostatečně tuhá a odolná ocelová konstrukce s uchycením na stěnu. 

Materiál:
Pohledové části dýhované - DTDD, tl. dýhy 1 mm, kvalita A, hrany opatřeny nákližkem (tl. 2 mm), povrchová úprava vysoce odolným (PUR) a transparentním lakem.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

ks

1	

š

3035	

v

900	

hl

450	
Jednotková cena bez 
DPH	Cena celkem

89 980 Kč	89 980 Kč	

V 01.2	

Lavice	
Obecný popis: Závěsná sedací lavice.

Provedení:
Tvarově ergonomická lavice (odpovídající normám sedacího nábytku) se zaoblenými čelními rohy osazená na nosné ocelové konstrukci z uzavřených profilů fixované ke zdivu (chemická kotva). Působící formou jednoho kusu (možné napojení v hranách / radiusech a polovině délky - ideálně s navazující panenkou dýhy). Opěradlo u vrcholu navazuje na výrobek šambrán s čistým detailem napojení. 

Vybavení:
Dostatečně tuhá a odolná ocelová konstrukce s uchycením na stěnu. 

Materiál:
Pohledové části dýhované - DTDD, tl. dýhy 1 mm, kvalita A, hrany opatřeny nákližkem (tl. 2 mm), povrchová úprava vysoce odolným (PUR) a transparentním lakem.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

3845	

900	

450	

98 835 Kč	

98 835 Kč	

V 01.3	

Lavice	
Obecný popis: Závěsná sedací lavice.

Provedení:
Tvarově ergonomická lavice (odpovídající normám sedacího nábytku) se zaoblenými čelními rohy osazená na nosné ocelové konstrukci z uzavřených profilů fixované ke zdivu (chemická kotva). Působící formou jednoho kusu (možné napojení v hranách / radiusech a polovině délky - ideálně s navazující panenkou dýhy). Opěradlo u vrcholu navazuje na výrobek šambrán s čistým detailem napojení. 

Vybavení:
Dostatečně tuhá a odolná ocelová konstrukce s uchycením na stěnu. 

Materiál:
Pohledové části dýhované - DTDD, tl. dýhy 1 mm, kvalita A, hrany opatřeny nákližkem (tl. 2 mm), povrchová úprava vysoce odolným (PUR) a transparentním lakem.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

3860	

900	

450	

99 210 Kč	

99 210 Kč	

V 01.4	

Lavice	

Obecný popis: Závěsná sedací lavice.

Provedení:
Tvarově ergonomická lavice (odpovídající normám sedacího nábytku) se zaoblenými čelními rohy osazená na nosné ocelové konstrukci z uzavřených profilů fixované ke zdivu (chemická kotva). Působící formou jednoho kusu (možné napojení v hranách / radiusech a polovině délky - ideálně s navazující panenkou dýhy). Opěradlo u vrcholu navazuje na výrobek šambrán s čistým detailem napojení. 

Vybavení:
Dostatečně tuhá a odolná ocelová konstrukce s uchycením na stěnu. 

Materiál:
Pohledové části dýhované - DTDD, tl. dýhy 1 mm, kvalita A, hrany opatřeny nákližkem (tl. 2 mm), povrchová úprava vysoce odolným (PUR) a transparentním lakem.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

3905	

900	

450	

100 365 Kč	

100 365 Kč	

V 02.1	

Sedačka	

Obecný popis: Prostorový sedací prvek.

Provedení:
Prostorová sedačka se zaoblenými rohy a opěrkou osazená na kovové podnoži.

Vybavení:
Dostatečně tuhá a odolná ocelová konstrukce s kluzáky (pro daný typ 
podlahy).

Materiál:
Pohledové části – MDF deska povrchově upravena vysoce odolným (PUR) lakem dle požadovaného odstínu RAL.
Podnož – Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu 
RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

1500	

650	

1000	

36 500 Kč	

36 500 Kč	

V 02.2	

Sedačka	

Obecný popis: Prostorový sedací prvek.

Provedení:
Prostorová sedačka se zaoblenými rohy a opěrkou osazená na kovové podnoži.

Vybavení:
Dostatečně tuhá a odolná ocelová konstrukce s kluzáky (pro daný typ 
podlahy).

Materiál:
Pohledové části – MDF deska povrchově upravena vysoce odolným (PUR) lakem dle požadovaného odstínu RAL.
Podnož – Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu 
RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

3	

2400	

650	

1000	

46 475 Kč	

139 425 Kč	

V 03.1	

Pracovní stůl s příslušenstvím	

Obecný popis:
Kancelářský stůl s příslušenstvím.

Provedení:
Podnož tvořena nohami ostrohranných profilů u země zakončených kluzákem (s možností mírné rektifikace) a u stolové desky zakončené rámem z pásoviny (vertikálně orientovaný zamezující průhyb) ke kterému je uchycena stolová deska (podnož vysoce kvalitně pasířsky zpracována).
Stolová deska v zadní části disponuje vyfrézovanou průchodkou a zespodu je k ní přichycen organizér kabelů, přes které je vedeno veškeré potřebné připojení. K desce je dále uchycen univerzální držák PC. 

Vybavení:
Organizér kabelů – Podélný kovový žlab při zadní hraně stolu. Držák PC – Univerzální kovové provedení s popruhem.

Materiál:
Stolová deska - LTD deska (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm), odstín dřevodekor.
Podnož – Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu 
RAL.
Příslušenství - Dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

2	

1200	

750	

700	

6 045 Kč	

12 090 Kč	

V 03.2	

Pracovní stůl s příslušenstvím	

Obecný popis:
Kancelářský stůl s příslušenstvím.

Provedení:
Podnož tvořena nohami ostrohranných profilů u země zakončených kluzákem (s možností mírné rektifikace) a u stolové desky zakončené rámem z pásoviny (vertikálně orientovaný zamezující průhyb) ke kterému je uchycena stolová deska (podnož vysoce kvalitně pasířsky zpracována).
Stolová deska v zadní části disponuje vyfrézovanou průchodkou a zespodu je k ní přichycen organizér kabelů, přes které je vedeno veškeré potřebné připojení. K desce je dále uchycen univerzální držák PC. 

Vybavení:
Organizér kabelů – Podélný kovový žlab při zadní hraně stolu. Držák PC – Univerzální kovové provedení s popruhem.

Materiál:
Stolová deska - LTD deska (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm), odstín dřevodekor.
Podnož – Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu 
RAL.
Příslušenství - Dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

1400	

750	

700	

7 035 Kč	

7 035 Kč	

V 03.3	

Pracovní stůl s příslušenstvím	

Obecný popis:
Kancelářský stůl s příslušenstvím.

Provedení:
Podnož tvořena nohami ostrohranných profilů u země zakončených kluzákem (s možností mírné rektifikace) a u stolové desky zakončené rámem z pásoviny (vertikálně orientovaný zamezující průhyb) ke kterému je uchycena stolová deska (podnož vysoce kvalitně pasířsky zpracována).
Stolová deska v zadní části disponuje vyfrézovanou průchodkou a zespodu je k ní přichycen organizér kabelů, přes které je vedeno veškeré potřebné připojení. K desce je dále uchycen univerzální držák PC. 

Vybavení:
Organizér kabelů – Podélný kovový žlab při zadní hraně stolu. Držák PC – Univerzální kovové provedení s popruhem.

Materiál:
Stolová deska - LTD deska (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm), odstín dřevodekor.
Podnož – Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu 
RAL.
Příslušenství - Dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

4	

1500	

750	

700	

7 460 Kč	

29 840 Kč	

V 03.4	

Pracovní stůl s příslušenstvím	

Obecný popis:
Kancelářský stůl s příslušenstvím.

Provedení:
Podnož tvořena nohami ostrohranných profilů u země zakončených kluzákem (s možností mírné rektifikace) a u stolové desky zakončené rámem z pásoviny (vertikálně orientovaný zamezující průhyb) ke kterému je uchycena stolová deska (podnož vysoce kvalitně pasířsky zpracována).
Stolová deska v zadní části disponuje vyfrézovanou průchodkou a zespodu je k ní přichycen organizér kabelů, přes které je vedeno veškeré potřebné připojení. K desce je dále uchycen univerzální držák PC. 

Vybavení:
Organizér kabelů – Podélný kovový žlab při zadní hraně stolu. Držák PC – Univerzální kovové provedení s popruhem.

Materiál:
Stolová deska - LTD deska (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm), odstín dřevodekor.
Podnož – Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu 
RAL.
Příslušenství - Dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

3	

1600	

750	

700	

7 890 Kč	

23 670 Kč	

V 04	

Čajová kuchyně (vykázáno ve stavební části)	Čajová kuchyňka s vybavením – technicky řešeno v části D112 – interiér. Provedení:
Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.
Korpus – Pevně spojen skrytými spojovacími prvky, polohovatelné police. Pracovní deska – S integrovaným dřezem, postformingová hrana, r. 3 mm). Po obvodu tmelena a ve styku s obkladem použit silikonový těsnící profil.
Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno úchytkovým profilem v hraně dvířka.
Vybavení:
Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno na 95 000 cyklů). Miskové panty s úhlem otevření 110 st. a tlumením (EN 15570, testováno na 190 000 cyklů). Skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň).
Lednice – Podstavná lednice s otevíravými dveřmi (uchycené k nábytkovému dvířku kuchyně) do modulu š. 60 cm (objem lednice min. 90 l, energetická třída A+, úroveň hluku max. 38 dB, základní vybavení).
MW trouba - Volně stojící mikrovlnná trouba pro energeticky úsporné rozmrazování, ohřívání a přípravu (digitální displej, mikrovlnný ohřev 800 W, s průhledovým okénkem a závěsem vlevo, snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým zdvihem a zápustným otočným voličem, nerezový varný prostor 17 l, hlučnost max. 58 dB, rozměry spotřebiče cca. 290 x 462 x 320mm, certifikáty CE, TÜV testováno, odpovídá normě EN 55011).
Varná konvice - Rychlovarná konvice kruhového provedení s termoregulací a ovládáním v horní části (1.5 l vody, příkon max. 2000-2400 W, nastavení teploty 70°C, 80°C , 90°C, 100°C, nerezové topné dno, oboustranný vnější ukazatel množství vody, otevírání víka stiskem tlačítka, ochrana proti přehřátí, navinutí kabelu).
Dřez – Nerezové provedení (hedvábný lesk, plochý okraj, vanička š. 450mm, 
hl. 175mm). 
Osvětlení – Al profil 15 x 7 mm s opálovým krytem (LED pásek 20 W/m, 	

1	

1500	

2000	

600		

0 Kč	

V 05	

WC příčka (vykázáno ve stavební části)	

Obecný popis:
Dělící příčky záchodových kabinek s uzamykatelnými dveřmi, technicky řešeno v části D112 – interiér.

Provedení:
Sanitární příčky s potlačením viditelného kování na přední stěně (kotevní prvky ke stěnám uvnitř kabinek), dveře bez viditelného rámu (se skrytými závěsy uvnitř) dosedající do falcu s těsněním a opatřené WC zamykáním (výškově sjednoceno s klikami dveří).

Materiál: 
Příčky - Kompaktní HPL deska (EN 438) do vlhkého prostředí dle požadovaného odstínu RAL.
Kování a kce - Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, odstín černý 
RAL 9004.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

1774	

2050	

15		

0 Kč	

V 06.1	

Pisoárová stěna (vykázáno ve stavební části)	

Obecný popis:
Dělící příčka pisoárů, technicky řešeno v části D112 – interiér.

Provedení:
Nástěnné provedení s uchycením na stěnu za pomocí U profilu do kterého je osazena a skrytě fixována dělící příčka. 

Materiál: 
Příčky - Kompaktní HPL deska (EN 438) do vlhkého prostředí dle požadovaného odstínu RAL.
Kování a kce - Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

16	

700	

400		

0 Kč	

V 06.2	

Pisoárová stěna (vykázáno ve stavební části)	

Obecný popis:
Dělící příčka pisoárů, technicky řešeno v části D112 – interiér.

Provedení:
Nástěnné provedení s uchycením na stěnu za pomocí U profilu do kterého je osazena a skrytě fixována dělící příčka. 

Materiál: 
Příčky - Kompaktní HPL deska (EN 438) do vlhkého prostředí dle požadovaného odstínu RAL.
Kování a kce - Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

2	

16	

700	

560		

0 Kč	

V 07	

WC příčka (vykázáno ve stavební části)	

Obecný popis:
Dělící příčky záchodových kabinek s uzamykatelnými dveřmi, technicky řešeno v části D112 – interiér.

Provedení:
Sanitární příčky s potlačením viditelného kování na přední stěně (nožky na mezistěnách, nosné profily uvnitř kabinek), dveře bez viditelného rámu (se skrytými závěsy uvnitř) dosedající do falcu s těsněním a opatřené WC zamykáním (výškově sjednoceno s klikami dveří).

Materiál: 
Příčky - Kompaktní HPL deska (EN 438) do vlhkého prostředí dle požadovaného odstínu RAL.
Kování a kce - Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, odstín černý 
RAL 9004.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

1800	

2050	

1500		

0 Kč	

V 08	

WC příčka (vykázáno ve stavební části)	

Obecný popis:
Dělící příčky záchodových kabinek s uzamykatelnými dveřmi, technicky řešeno v části D112 – interiér.

Provedení:
Sanitární příčky s potlačením viditelného kování na přední stěně (nožky na mezistěnách, nosné profily uvnitř kabinek), dveře bez viditelného rámu (se skrytými závěsy uvnitř) dosedající do falcu s těsněním a opatřené WC zamykáním (výškově sjednoceno s klikami dveří).

Materiál: 
Příčky - Kompaktní HPL deska (EN 438) do vlhkého prostředí dle požadovaného odstínu RAL.
Kování a kce - Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, odstín černý 
RAL 9004.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

3	

2700	

2000	

1200		

0 Kč	

V 09	

Katedra	

Obecný popis:
Učitelský stůl s příslušenstvím.

Provedení:
Nosný rám z ocelové konstrukce z uzavřených profilů opláštěný plošným materiálem tvořící kompaktní učitelský stůl ke kterému bude připojen pevný počítač (All in One) s možností připojení dalšího zařízení přes výklopnou zásuvku. Stolová deska disponuje vyfrézovanou průchodkou a zespodu je k ní přichycen organizér kabelů, ke kterému je kabelovým svodem od podlahové zásuvky vedeno veškeré potřebné připojení.

Vybavení:
Organizér kabelů – Podélný kovový žlab při zadní hraně stolu. 
Kabelový svod – Flexibilní plastový kanál kruhového průřezu (umístěn vždy nejblíže podlahové krabici).
Výklopná el. Zásuvka – Modulový systém, 2x silová zásuvka, 1x HDMI konektor (vč. připojení).

Materiál:
Rám – Komaxitován dle požadovaného odstínu RAL.
Pohledové části – LTD desky (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, připojení k sítím, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

5	

1600	

800	

600	

12 295 Kč	

61 475 Kč	

V 10.1	

Kontejner	

Obecný popis:
Zásuvkový kontejner ke kancelářským stolům.

Provedení:
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu).
Dveře - Naložené provedení, opatřeny zámkem a otevírání zajištěno úchytkovým profilem v hraně dvířka.

Vybavení:
Kování - Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno na 95 000 cyklů). 
Zámky – Každý výsuv opatřen v horním rohu zámkem (jednotný pro daný kontejner se systémem centrálního klíče).

Materiál: 
Pohledové části – LTD desky (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm). Skryté části – LTD desky ( ČSN EN 14322), hrany ABS (0,5 mm). Úchytky – Hliník, odstín bílý.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

2	

250	

600	

500	

10 595 Kč	

21 190 Kč	

V 10.2	

Kontejner	

Obecný popis:
Zásuvkový kontejner ke kancelářským stolům.

Provedení:
Korpus - Pevně spojen skrytými spojovacími prvky a usazen na nízkých kluzácích (vhodných pro danou podlahu).
Dveře - Naložené provedení, opatřeny zámkem a otevírání zajištěno úchytkovým profilem v hraně dvířka.

Vybavení:
Kování - Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno na 95 000 cyklů). 
Zámky – Každý výsuv opatřen v horním rohu zámkem (jednotný pro daný kontejner se systémem centrálního klíče).

Materiál: 
Pohledové části – LTD desky (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm). Skryté části – LTD desky ( ČSN EN 14322), hrany ABS (0,5 mm). Úchytky – Hliník, odstín bílý.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

25	

300	

600	

500	

10 670 Kč	

266 750 Kč	

V 11.1	

Pracovní stůl s příslušenstvím	

Obecný popis:
Kancelářský stůl s příslušenstvím.

Provedení:
Podnož tvořena nohami ostrohranných profilů u země zakončených kluzákem (s možností mírné rektifikace) a u stolové desky zakončené rámem z pásoviny (vertikálně orientované - zamezující průhyb) ke kterému je uchycena stolová deska (podnož vysoce kvalitně pasířsky zpracována). Zadní nohy odsazeny od zadní hrany vůči částečně přiznanému vaznému trámu které prochází nad podlahou.
Stolová deska v zadní části disponuje vyfrézovanou průchodkou a zespodu je k ní přichycen organizér kabelů, přes které je vedeno veškeré potřebné připojení. K desce je dále uchycen univerzální držák PC. 

Vybavení:
Organizér kabelů – Podélný kovový žlab při zadní hraně stolu. Držák PC – Univerzální kovové provedení s popruhem.

Materiál:
Stolová deska - LTD deska (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm), odstín dřevodekor.
Podnož – Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu 
RAL.
Příslušenství - Dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

1500	

750	

700	

7 460 Kč	

7 460 Kč	

V 11.2	

Pracovní stůl s příslušenstvím	

Obecný popis:
Kancelářský stůl s příslušenstvím.

Provedení:
Podnož tvořena nohami ostrohranných profilů u země zakončených kluzákem (s možností mírné rektifikace) a u stolové desky zakončené rámem z pásoviny (vertikálně orientované - zamezující průhyb) ke kterému je uchycena stolová deska (podnož vysoce kvalitně pasířsky zpracována). Zadní nohy odsazeny od zadní hrany vůči částečně přiznanému vaznému trámu které prochází nad podlahou.
Stolová deska v zadní části disponuje vyfrézovanou průchodkou a zespodu je k ní přichycen organizér kabelů, přes které je vedeno veškeré potřebné připojení. K desce je dále uchycen univerzální držák PC. 

Vybavení:
Organizér kabelů – Podélný kovový žlab při zadní hraně stolu. Držák PC – Univerzální kovové provedení s popruhem.

Materiál:
Stolová deska - LTD deska (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm), odstín dřevodekor.
Podnož – Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu 
RAL.
Příslušenství - Dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

1500	

750	

890	

7 715 Kč	

7 715 Kč	

V 12	

Kruhový stůl	

Obecný popis:
Kulatý stůl do denní místnosti.

Provedení:
Systémová jednonohá podnož na kruhové základně pevně spojena se stolovou deskou tvořící vzhledově subtilní jídelní stůl. 

Materiál:
Stolová deska - Kompaktní HPL deska (EN 438) , odstín dřevodekor. Podnož – Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

2	

800	

750	

800	

5 990 Kč	

11 980 Kč	

V 13.1	

Pracovní stůl s příslušenstvím	Obecný popis:
Dvoumístný kancelářský stůl s příslušenstvím.

Provedení:
Podnož tvořena nohami ostrohranných profilů u země zakončených kluzákem (s možností mírné rektifikace) a u stolové desky zakončené rámem z pásoviny (vertikálně orientovaný zamezující průhyb) ke kterému je uchycena stolová deska (podnož vysoce kvalitně pasířsky zpracována).
Stolová deska disponuje vyfrézovanou průchodkou a zespodu je k ní přichycen organizér kabelů, ke kterému je kabelovým svodem od podlahové zásuvky vedeno veškeré potřebné připojení (v případě umístění vícero stolů vedle sebe, sjednotit vedení pouze k jednomu kabelovému svodu). K desce jsou dále uchyceny univerzální držáky PC.  

Vybavení:
Organizér kabelů – Podélný kovový žlab při zadní hraně stolu. 
Kabelový svod – Flexibilní plastový kanál kruhového průřezu (umístěn vždy nejblíže podlahové krabici).
Držák PC – Univerzální kovové provedení s popruhem.

Materiál:
Stolová deska - LTD deska (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm), odstín dřevodekor.
Podnož – Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu 
RAL.
Příslušenství - Dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

2	

1300	

750	

1200	

13 875 Kč	

27 750 Kč	

V 13.2	

Pracovní stůl s příslušenstvím	Obecný popis:
Dvoumístný kancelářský stůl s příslušenstvím.

Provedení:
Podnož tvořena nohami ostrohranných profilů u země zakončených kluzákem (s možností mírné rektifikace) a u stolové desky zakončené rámem z pásoviny (vertikálně orientovaný zamezující průhyb) ke kterému je uchycena stolová deska (podnož vysoce kvalitně pasířsky zpracována).
Stolová deska disponuje vyfrézovanou průchodkou a zespodu je k ní přichycen organizér kabelů, ke kterému je kabelovým svodem od podlahové zásuvky vedeno veškeré potřebné připojení (v případě umístění vícero stolů vedle sebe, sjednotit vedení pouze k jednomu kabelovému svodu). K desce jsou dále uchyceny univerzální držáky PC.  

Vybavení:
Organizér kabelů – Podélný kovový žlab při zadní hraně stolu. 
Kabelový svod – Flexibilní plastový kanál kruhového průřezu (umístěn vždy nejblíže podlahové krabici).
Držák PC – Univerzální kovové provedení s popruhem.

Materiál:
Stolová deska - LTD deska (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm), odstín dřevodekor.
Podnož – Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu 
RAL.
Příslušenství - Dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

2	

1400	

750	

1200	

14 165 Kč	

28 330 Kč	

V 13.3	

Pracovní stůl s příslušenstvím	Obecný popis:
Dvoumístný kancelářský stůl s příslušenstvím.

Provedení:
Podnož tvořena nohami ostrohranných profilů u země zakončených kluzákem (s možností mírné rektifikace) a u stolové desky zakončené rámem z pásoviny (vertikálně orientovaný zamezující průhyb) ke kterému je uchycena stolová deska (podnož vysoce kvalitně pasířsky zpracována).
Stolová deska disponuje vyfrézovanou průchodkou a zespodu je k ní přichycen organizér kabelů, ke kterému je kabelovým svodem od podlahové zásuvky vedeno veškeré potřebné připojení (v případě umístění vícero stolů vedle sebe, sjednotit vedení pouze k jednomu kabelovému svodu). K desce jsou dále uchyceny univerzální držáky PC.  

Vybavení:
Organizér kabelů – Podélný kovový žlab při zadní hraně stolu. 
Kabelový svod – Flexibilní plastový kanál kruhového průřezu (umístěn vždy nejblíže podlahové krabici).
Držák PC – Univerzální kovové provedení s popruhem.

Materiál:
Stolová deska - LTD deska (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm), odstín dřevodekor.
Podnož – Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu 
RAL.
Příslušenství - Dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

4	

1500	

750	

1200	

14 535 Kč	

58 140 Kč	

V 14	

Zasedací stůl	
Obecný popis: Velký zasedací stůl.

Provedení:
Podnož tvořena nohami ostrohranných profilů u země zakončených kluzákem a u stolové desky zakončené rámem (podnož vysoce kvalitně pasířsky zpracována) ke kterému je uchycena masivní stolová deska se zkosenou hranou po obvodu. Do horní plochy jsou osazeny výklopné zásuvky (rámeček zapuštěn do materiálu, osazení do roviny s deskou).

Vybavení:
Organizér kabelů – Podélný kovový žlab při zadní hraně stolu. 
Kabelový svod – Flexibilní plastový kanál kruhového průřezu (umístěn vždy nejblíže podlahové krabici).
Výklopná el. Zásuvka – Modulový systém, 2x silová zásuvka, 1x HDMI konektor (vč. připojení).

Materiál:
Pohledové části - DTDD, tl. dýhy 1 mm, kvalita A, hrany opatřeny nákližkem (tl. 2 mm), povrchová úprava vysoce odolným (PUR) a transparentním lakem.
Podnož – Ocelové provedení, povrchová úprava dle požadovaného odstínu 
RAL.
Příslušenství - Dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, připojení k sítím, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

2200	

750	

1100	

48 565 Kč	

48 565 Kč	

V 15	

Kuchyně (vykázáno ve stavební části)	Kuchyně s vybavením, technicky řešeno v části D112 – interiér. Provedení:
Sokl - Nosné provedení za pomocí systémových soklových noh a krycí desky s těsnící lištou.
Korpus – Pevně spojen skrytými spojovacími prvky, polohovatelné police. Pracovní deska – S integrovaným dřezem, postformingová hrana, r. 3 mm). Po obvodu tmelena a ve styku s obkladem použit silikonový těsnící profil.
Dveře - Naložené provedení a otevírání zajištěno úchytkovým profilem v hraně dvířka.
Vybavení:
Kování - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Plno výsuvné kování s tlumením (EN 15570, testováno na 95 000 cyklů). Miskové panty s úhlem otevření 110 st. a tlumením (EN 15570, testováno na 190 000 cyklů). 
Lednice – Podstavná lednice s otevíravými dveřmi (uchycené k nábytkovému dvířku kuchyně) do modulu š. 60 cm (objem lednice min. 90 l, energetická třída A+, úroveň hluku max. 38 dB, základní vybavení).
MW trouba - Volně stojící mikrovlnná trouba pro energeticky úsporné rozmrazování, ohřívání a přípravu (digitální displej, mikrovlnný ohřev 800 W, s průhledovým okénkem a závěsem vlevo, snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým zdvihem a zápustným otočným voličem, nerezový varný prostor 17 l, hlučnost max. 58 dB, rozměry spotřebiče cca. 290 x 462 x 320mm, certifikáty CE, TÜV testováno, odpovídá normě EN 55011).
Varná konvice - Rychlovarná konvice kruhového provedení s termoregulací a ovládáním v horní části (1.5 l vody, příkon max. 2000-2400 W, nastavení teploty 70°C, 80°C , 90°C, 100°C, nerezové topné dno, oboustranný vnější ukazatel množství vody, otevírání víka stiskem tlačítka, ochrana proti přehřátí, navinutí kabelu).
Dřez – Nerezové provedení (hedvábný lesk, plochý okraj, vanička š. 450mm, 
hl. 175mm). 
Osvětlení – Al profil 15 x 7 mm s opálovým krytem (LED pásek 20 W/m, barva teplá bílá, trafo skryté) zapuštěný do police.
Odpadkový koš – s uchycením na dvířka, objem 13 l, šedé plastové 	

1	

3000	

2000	

600		

0 Kč	

V 16	

Šambrána	

Obecný popis: Obložení špalety oken.

Provedení:
Deštění okenního otvoru rámem ze spojených dílců (skryté spojovací prvky), spodní část (parapet) pevně podložena proti prohybu - využívána k  možnosti sezení. V případě nerovností špalety otvor začištěn a rám po obvodu zatmelen.

Materiál:
Pohledové části dýhované - DTDD, tl. dýhy 1 mm, kvalita A, hrany opatřeny nákližkem (tl. 2 mm), povrchová úprava vysoce odolným (PUR) a transparentním lakem.
Pohledové části lakované – MDF, hrany pod lakem zpěvněny hranou ABS (tl. 2 mm) a povrchově upraveny vysoce odolným (PUR) dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

6	

1500	

2500	

393	

20 900 Kč	

125 400 Kč	

V 17.1	

Skříňka nad stoly	

Obecný popis:
Závěsná otevřená skříňka s mezipříčkou.

Provedení:
Korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a záda vložena do drážek. Ke stěně kotven na skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň).

Materiál:
Pohledové části – LTD desky (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm).
Skryté části – LTD desky ( ČSN EN 14322), hrany ABS (0,5 mm) odstín bílý.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

4	

1500	

360	

305	

2 995 Kč	

11 980 Kč	

V 17.2	

Skříňka nad stoly	

Obecný popis:
Závěsná otevřená skříňka s mezipříčkou.

Provedení:
Korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a záda vložena do drážek. Ke stěně kotven na skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň).

Materiál:
Pohledové části – LTD desky (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm).
Skryté části – LTD desky ( ČSN EN 14322), hrany ABS (0,5 mm) odstín bílý.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

3	

1600	

360	

305	

3 025 Kč	

9 075 Kč	

V 17.3	

Skříňka nad stoly	

Obecný popis:
Závěsná otevřená skříňka s mezipříčkou.

Provedení:
Korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a záda vložena do drážek. Ke stěně kotven na skryté závěsné kování pro použití za zády (možnost seřízení hloubky a výšky, pojistka proti vyvěšení, nosnost 55kg/ks) s uchycením na závěsný profil (nosnost 150kg/skříň).

Materiál:
Pohledové části – LTD desky (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm).
Skryté části – LTD desky ( ČSN EN 14322), hrany ABS (0,5 mm) odstín bílý.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

2400	

360	

305	

3 542 Kč	

3 542 Kč	

V 18.1	

Zrcadlo	

Obecný popis:
Zrcadlo do obkladu.

Provedení:
Integrované zrcadlo do vynechaného prostoru v keramickém obkladu s přesným zarovnáním čelních ploch. Hrany leštěné, po obvodu tmeleno (barevně vždy sjednoceno s okolní spárovací hmotou).

Materiál:
Zrcadlo stříbrné určené do vlhkého prostředí (ČSN EN 1036).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

8	

500	

700	

5		

0 Kč	

V 18.2	

Zrcadlo	

Obecný popis:
Zrcadlo do obkladu.

Provedení:
Integrované zrcadlo do vynechaného prostoru v keramickém obkladu s přesným zarovnáním čelních ploch. Hrany leštěné, po obvodu tmeleno (barevně vždy sjednoceno s okolní spárovací hmotou).

Materiál:
Zrcadlo stříbrné určené do vlhkého prostředí (ČSN EN 1036).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

500	

880	

5		

0 Kč	

V 18.3	

Zrcadlo	

Obecný popis:
Zrcadlo do obkladu.

Provedení:
Integrované zrcadlo do vynechaného prostoru v keramickém obkladu s přesným zarovnáním čelních ploch. Hrany leštěné, po obvodu tmeleno (barevně vždy sjednoceno s okolní spárovací hmotou).

Materiál:
Zrcadlo stříbrné určené do vlhkého prostředí (ČSN EN 1036).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

600	

1000	

5		

0 Kč	

V 18.4	

Zrcadlo	

Obecný popis:
Zrcadlo do obkladu.

Provedení:
Integrované zrcadlo do vynechaného prostoru v keramickém obkladu s přesným zarovnáním čelních ploch. Hrany leštěné, po obvodu tmeleno (barevně vždy sjednoceno s okolní spárovací hmotou).

Materiál:
Zrcadlo stříbrné určené do vlhkého prostředí (ČSN EN 1036).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

2	

1700	

700	

5		

0 Kč	

V 19.1	

Tabule / nástěnka	

Magnetická nástěnka umožňující popis fixami. Provedení:
Nástěnka s uchycením na stěnu přes skryté kování - závěsné a zápustné do rubové plochy, tak aby přesně kopírovalo stěnu bez mezer.

Vybavení:
Magnetický držák popisovačů.

Materiál:
HPL laminát, hladký magnetický povrch dle požadovaného odstínu RAL, 
hrany ABS (tl. 2 mm).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

2	

600	

1120	

18	

4 330 Kč	

8 660 Kč	

V 19.2	

Tabule / nástěnka	

Magnetická nástěnka umožňující popis fixami. Provedení:
Nástěnka s uchycením na stěnu přes skryté kování - závěsné a zápustné do rubové plochy, tak aby přesně kopírovalo stěnu bez mezer.

Vybavení:
Magnetický držák popisovačů.

Materiál:
HPL laminát, hladký magnetický povrch dle požadovaného odstínu RAL, 
hrany ABS (tl. 2 mm).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

2	

800	

1120	

18	

6 255 Kč	

12 510 Kč	

V 19.3	

Tabule / nástěnka	

Magnetická nástěnka umožňující popis fixami. Provedení:
Nástěnka s uchycením na stěnu přes skryté kování - závěsné a zápustné do rubové plochy, tak aby přesně kopírovalo stěnu bez mezer.

Vybavení:
Magnetický držák popisovačů.

Materiál:
HPL laminát, hladký magnetický povrch dle požadovaného odstínu RAL, 
hrany ABS (tl. 2 mm).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

4	

1500	

600	

18	

6 085 Kč	

24 340 Kč	

V 19.4	

Tabule / nástěnka	

Magnetická nástěnka umožňující popis fixami. Provedení:
Nástěnka s uchycením na stěnu přes skryté kování - závěsné a zápustné do rubové plochy, tak aby přesně kopírovalo stěnu bez mezer.

Vybavení:
Magnetický držák popisovačů.

Materiál:
HPL laminát, hladký magnetický povrch dle požadovaného odstínu RAL, 
hrany ABS (tl. 2 mm).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

1600	

600	

18	

6 095 Kč	

6 095 Kč	

V 19.5	

Tabule / nástěnka	

Magnetická nástěnka umožňující popis fixami. Provedení:
Nástěnka s uchycením na stěnu přes skryté kování - závěsné a zápustné do rubové plochy, tak aby přesně kopírovalo stěnu bez mezer.

Vybavení:
Magnetický držák popisovačů.

Materiál:
HPL laminát, hladký magnetický povrch dle požadovaného odstínu RAL, 
hrany ABS (tl. 2 mm).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

2400	

600	

18	

6 390 Kč	

6 390 Kč	

V 19.6	

Tabule / nástěnka	

Magnetická nástěnka umožňující popis fixami. Provedení:
Nástěnka s uchycením na stěnu přes skryté kování - závěsné a zápustné do rubové plochy, tak aby přesně kopírovalo stěnu bez mezer.

Vybavení:
Magnetický držák popisovačů.

Materiál:
HPL laminát, hladký magnetický povrch dle požadovaného odstínu RAL, 
hrany ABS (tl. 2 mm).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

4	

2400	

1200	

18	

10 530 Kč	

42 120 Kč	

V 19.7	

Tabule / nástěnka	

Magnetická nástěnka umožňující popis fixami. Provedení:
Nástěnka s uchycením na stěnu přes skryté kování - závěsné a zápustné do rubové plochy, tak aby přesně kopírovalo stěnu bez mezer.

Vybavení:
Magnetický držák popisovačů.

Materiál:
HPL laminát, hladký magnetický povrch dle požadovaného odstínu RAL, 
hrany ABS (tl. 2 mm).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

2400	

1400	

18	

11 790 Kč	

11 790 Kč	

V 19.8	

Tabule / nástěnka	

Magnetická nástěnka umožňující popis fixami. Provedení:
Nástěnka s uchycením na stěnu přes skryté kování - závěsné a zápustné do rubové plochy, tak aby přesně kopírovalo stěnu bez mezer.

Vybavení:
Magnetický držák popisovačů.

Materiál:
HPL laminát, hladký magnetický povrch dle požadovaného odstínu RAL, 
hrany ABS (tl. 2 mm).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

3200	

600	

18	

8 760 Kč	

8 760 Kč	

V 20.1	

Deska pod umyvadla	

Obecný popis:
Závěsná deska pod umyvadla.

Provedení:
Nosná konstrukce tvořena jeklovými profily a pásovinou uchycena na stěnu (zadní i postranní) za pomocí chemické kotvy a na ní následně nasunuta a zajištěna deska tvořená středovým (MDF, DTD) a povrchovým materiálem, který je aplikován na exponované plochy. Po obvodu ve styku s obkladem je deska opatřena nízkým nosem (bezesparé napojení) pro lepší údržbu.

Materiál:
Umělý kámen - Pevný kompozitní materiál na bázi akrylu, minerálů a přírodních pigmentů s hladkým, neporézním a tepelně tvarovatelným povrchem umožňující bezespárové spojení, tepelně i chemicky odolný, dobře udržovatelný, zdravotně nezávadný a nehořlavý s možností opravitelnosti.
Kce – Ocelové provedení, komaxitováno.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

2080	

60	

450		

0 Kč	

V 20.2	

Deska pod umyvadla	

Obecný popis:
Závěsná deska pod umyvadla.

Provedení:
Nosná konstrukce tvořena jeklovými profily a pásovinou uchycena na stěnu (zadní i postranní) za pomocí chemické kotvy a na ní následně nasunuta a zajištěna deska tvořená středovým (MDF, DTD) a povrchovým materiálem, který je aplikován na exponované plochy. Po obvodu ve styku s obkladem je deska opatřena nízkým nosem (bezesparé napojení) pro lepší údržbu.

Materiál:
Umělý kámen - Pevný kompozitní materiál na bázi akrylu, minerálů a přírodních pigmentů s hladkým, neporézním a tepelně tvarovatelným povrchem umožňující bezespárové spojení, tepelně i chemicky odolný, dobře udržovatelný, zdravotně nezávadný a nehořlavý s možností opravitelnosti.
Kce – Ocelové provedení, komaxitováno.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

2110	

60	

450		

0 Kč	

V 21.1	

Úložná skříň	

Obecný popis:
Kancelářská skříň s otevíravými dveřmi a vybavením.

Provedení:
Jednoduchý korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěcí šrouby (s kluzákem pro danou podlahu a vysokou nosností) a proti přepadení fixován v horní části ke zdi. Naložené provedení dveří a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu).

Vybavení:
Kování – Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, 40000 cyklů, úhel otevření 110 st.).
Police – S možností polohování.
Šatní tyče – Oválné hladké hliníkové tyče s uchycením na bočnice.
Výsuvné věšáky – Výsuvné tyče na ramínka s kuličkovým výsuvem, kovové provedení.

Materiál:
Pohledové části – LTD desky (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm).
Skryté části – LTD desky ( ČSN EN 14322), hrany ABS (0,5 mm) odstín bílý.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

2	

1695	

2625	

360	

35 280 Kč	

70 560 Kč	

V 21.2	

Úložná skříň	

Obecný popis:
Kancelářská skříň s otevíravými dveřmi a vybavením.

Provedení:
Jednoduchý korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěcí šrouby (s kluzákem pro danou podlahu a vysokou nosností) a proti přepadení fixován v horní části ke zdi. Naložené provedení dveří a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu).

Vybavení:
Kování – Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, 40000 cyklů, úhel otevření 110 st.).
Police – S možností polohování.
Šatní tyče – Oválné hladké hliníkové tyče s uchycením na bočnice.
Výsuvné věšáky – Výsuvné tyče na ramínka s kuličkovým výsuvem, kovové provedení.

Materiál:
Pohledové části – LTD desky (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm).
Skryté části – LTD desky ( ČSN EN 14322), hrany ABS (0,5 mm) odstín bílý.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

2	

1800	

2300	

400	

22 210 Kč	

44 420 Kč	

V 21.3	

Úložná skříň	

Obecný popis:
Kancelářská skříň s otevíravými dveřmi a vybavením.

Provedení:
Jednoduchý korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěcí šrouby (s kluzákem pro danou podlahu a vysokou nosností) a proti přepadení fixován v horní části ke zdi. Naložené provedení dveří a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu).

Vybavení:
Kování – Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, 40000 cyklů, úhel otevření 110 st.).
Police – S možností polohování.
Šatní tyče – Oválné hladké hliníkové tyče s uchycením na bočnice.
Výsuvné věšáky – Výsuvné tyče na ramínka s kuličkovým výsuvem, kovové provedení.

Materiál:
Pohledové části – LTD desky (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm).
Skryté části – LTD desky ( ČSN EN 14322), hrany ABS (0,5 mm) odstín bílý.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

2	

1800	

2320	

400	

22 210 Kč	

44 420 Kč	

V 21.4	

Úložná skříň	

Obecný popis:
Kancelářská skříň s otevíravými dveřmi a vybavením.

Provedení:
Jednoduchý korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěcí šrouby (s kluzákem pro danou podlahu a vysokou nosností) a proti přepadení fixován v horní části ke zdi. Naložené provedení dveří a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu).

Vybavení:
Kování – Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, 40000 cyklů, úhel otevření 110 st.).
Police – S možností polohování.
Šatní tyče – Oválné hladké hliníkové tyče s uchycením na bočnice.
Výsuvné věšáky – Výsuvné tyče na ramínka s kuličkovým výsuvem, kovové provedení.

Materiál:
Pohledové části – LTD desky (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm).
Skryté části – LTD desky ( ČSN EN 14322), hrany ABS (0,5 mm) odstín bílý.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

2000	

2220	

636	

28 900 Kč	

28 900 Kč	

V 21.5	

Úložná skříň	

Obecný popis:
Kancelářská skříň s otevíravými dveřmi a vybavením.

Provedení:
Jednoduchý korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěcí šrouby (s kluzákem pro danou podlahu a vysokou nosností) a proti přepadení fixován v horní části ke zdi. Naložené provedení dveří a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu).

Vybavení:
Kování – Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, 40000 cyklů, úhel otevření 110 st.).
Police – S možností polohování.
Šatní tyče – Oválné hladké hliníkové tyče s uchycením na bočnice.
Výsuvné věšáky – Výsuvné tyče na ramínka s kuličkovým výsuvem, kovové provedení.

Materiál:
Pohledové části – LTD desky (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm).
Skryté části – LTD desky ( ČSN EN 14322), hrany ABS (0,5 mm) odstín bílý.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

2144	

2320	

650	

28 900 Kč	

28 900 Kč	

V 21.6	

Úložná skříň	

Obecný popis:
Kancelářská skříň s otevíravými dveřmi a vybavením.

Provedení:
Jednoduchý korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěcí šrouby (s kluzákem pro danou podlahu a vysokou nosností) a proti přepadení fixován v horní části ke zdi. Naložené provedení dveří a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu).

Vybavení:
Kování – Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, 40000 cyklů, úhel otevření 110 st.).
Police – S možností polohování.
Šatní tyče – Oválné hladké hliníkové tyče s uchycením na bočnice.
Výsuvné věšáky – Výsuvné tyče na ramínka s kuličkovým výsuvem, kovové provedení.

Materiál:
Pohledové části – LTD desky (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm).
Skryté části – LTD desky ( ČSN EN 14322), hrany ABS (0,5 mm) odstín bílý.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

3230	

2220	

600	

39 790 Kč	

39 790 Kč	

V 21.7	

Úložná skříň	

Obecný popis:
Kancelářská skříň s otevíravými dveřmi a vybavením.

Provedení:
Jednoduchý korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěcí šrouby (s kluzákem pro danou podlahu a vysokou nosností) a proti přepadení fixován v horní části ke zdi. Naložené provedení dveří a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu).

Vybavení:
Kování – Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, 40000 cyklů, úhel otevření 110 st.).
Police – S možností polohování.
Šatní tyče – Oválné hladké hliníkové tyče s uchycením na bočnice.
Výsuvné věšáky – Výsuvné tyče na ramínka s kuličkovým výsuvem, kovové provedení.

Materiál:
Pohledové části – LTD desky (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm).
Skryté části – LTD desky ( ČSN EN 14322), hrany ABS (0,5 mm) odstín bílý.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

3250	

2220	

500	

39 790 Kč	

39 790 Kč	

V 21.8	

Úložná skříň	

Obecný popis:
Kancelářská skříň s otevíravými dveřmi a vybavením.

Provedení:
Jednoduchý korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěcí šrouby (s kluzákem pro danou podlahu a vysokou nosností) a proti přepadení fixován v horní části ke zdi. Naložené provedení dveří a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu).

Vybavení:
Kování – Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, 40000 cyklů, úhel otevření 110 st.).
Police – S možností polohování.
Šatní tyče – Oválné hladké hliníkové tyče s uchycením na bočnice.
Výsuvné věšáky – Výsuvné tyče na ramínka s kuličkovým výsuvem, kovové provedení.

Materiál:
Pohledové části – LTD desky (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm).
Skryté části – LTD desky ( ČSN EN 14322), hrany ABS (0,5 mm) odstín bílý.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

3340	

2400	

360	

38 370 Kč	

38 370 Kč	

V 22	

Kancelářská skříň	

Obecný popis:
Kancelářská skříň s otvíravými dveřmi a vybavením.

Provedení:
Jednoduchý korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na soklové stavěcí šrouby (s kluzákem pro danou podlahu a vysokou nosností) a proti přepadení fixován v horní části ke zdi. Naložené provedení dveří a jejich otevírání zajištěno tlakovým mechanismem (se zavrtáním do hrany korpusu).

Vybavení:
Kování – Miskové panty s integrovaným tlumením (EN 15570, 40000 cyklů, úhel otevření 110 st.).
Police – S možností polohování.

Materiál:
Pohledové části – LTD desky (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm).
Skryté části – LTD desky ( ČSN EN 14322), hrany ABS (0,5 mm) odstín bílý.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

900	

1200	

400	

6 700 Kč	

6 700 Kč	

V 23	

Distanční prvek	

Obecný popis:
Výplňová část za pracovními stoly.

Provedení:
Jednoduchý korpus pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na kluzáky pro danou podlahu. Proti přepadení fixován v horní části uvnitř korpusu ke zdi. Čelo slepé, pouze část nad stoly opatřena totožným laminátem jako u nástěnek. 

Materiál:
Pohledové části – LTD desky (ČSN EN 14322), hrany ABS (2 mm). Nástěnka - HPL laminát, hladký magnetický povrch dle požadovaného odstínu RAL, hrany ABS (tl. 2 mm).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

3000	

1250	

250	

9 900 Kč	

9 900 Kč	

OBIT1	

Laboratorní židle	Laboratorní židle otočná s tvarovaným sedákem bez opěradla:

Židle, barva černá, vyrobena z odolného, snadno omyvatelného černého materiálu  neabsorbujícího kapaliny, nečistoty ani prach.. Protiskluzový povrch sedáku.
Mechanismus, který umožňuje nastavení výšky sedadla.	

24				

2 332 Kč	

55 968 Kč	

OBIT2	

Kancelářská židle	Kancelářská židle otočná s profilovaným opěradlem a sedákem, spolehlivým mechanismem a regulovatelnou opěrkou nohou.

Židle s odolnýmé potahem - odolnost potahů je až 120 000 cyklů, potah odolný a omyvatelný vhodný do zdravotnictví, laboratoře a průmyslových zařízení,	

4				

3 600 Kč	

14 400 Kč	

OBIT3	

Židle otočná	
Židle otočná s opěradlem, bez kruhové opěrky nohou, bez loketních opěrek.

Židle vyrobena z odolného, snadno omyvatelného černého materiálu s protiskluzovým povrchem neabsorbující kapaliny, nečistoty ani prach vhodným do laboratoří.

Židle s mechanizmem pro plynulé nastavení výšku sedadla a úhlu sklonu opěradla vzhledem k sedadlu	

16				

3 520 Kč	

56 320 Kč	

OBIT4	
Laboratorní stolička	Laboratorní stolička s čalouněným sedákem, chromovaná kovová konstrukce, nohy osazeny plastovými patkami.	
20				
2 510 Kč	
50 200 Kč	
V 24	Dokumentace	Výrobní dílenská dokumentace	1				40 000 Kč	40 000 Kč	
									
Celkem:	 							2 015 605 Kč	

Ozn.

N 01	

Název

Šatní skříňka	Rozpočet vybavení

Popis

Obecný popis:
Studentská šatní skříňka s lavicí.

Provedení:
Jednoduchý korpus s dostačujícími ventilačními otvory pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na kovovou kostru s lavicí a botníkem (nohy opatřeny kluzákem pro danou podlahu). Vložené provedení dveří a otevírání zajištěno uchopením zámkového klíčku.

Vybavení:
Kování - Skryté závěsy s dostatečným úhlem otevření a tlumením (EN 15570, testováno na 190 000 cyklů).
Police – S možností polohování.
Šatní tyče – Oválné hladké hliníkové tyče s uchycením na bočnice. Botník – Ke kostře pod lavicí uchycen otevřený botník
Zámky – Mincovní zálohový zámek se systémem centrálního klíče. Popis funkce - klíč zůstává blokován v zámku do doby než je vhozena mince a zamknuta skříň, po odemknutí skříně je mince uvolněna a vrácena, klíč opět zůstává blokován v zámku.
Značení skříněk – Jednoduchá číselná řada graficky vycházející z manuálu institutu.

Materiál: 
Pohledové části - Kompaktní HPL deska (EN 438) do vlhkého prostředí dle požadovaného odstínu RAL.
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu 
RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

ks

25	
Jednotková ce
bez DPH

28 890 Kč	
na 
Cena celkem

722 250 Kč	

N 02	

Kancelářská židle s područkami	
Obecný popis:
Kancelářská kolečková židle vhodná pro ergonomickou práci u PC.

Provedení:
Židle otočná s pěti-ramenným křížem s kolečky, pístnicí, synchro-mechanismem a područkami. Kostra jemná subtilního vzhledu, sedák s opěrkou plastový. Židle bude umožňovat nastavení polohy „balanc“ s minimálně pěti body aretace a kontrolou napětí protitlaku. Sedák výškově stavitelný pneumatickým pístem v normovém rozsahu o 76 mm. Područky výškově stavitelné, kříž hliníkový, kolečka plastová, brzděná – pogumovaná pro danou podlahu. Tvarovaný miskový sedák je plastový – PU velmi odolný se stálobarevností s dostatečně zaoblenou přední hranou, zabraňující nežádoucímu tlaku na spodní část nohou, s mírným nakloněním dopředu v základní pozici pro správné a pohodlné sezení. Zádový  opěrák je ergonomicky tvarovaný. Židle musí odpovídat všem požadavkům formulovaným v ČSN EN normách, zejména rodina norem ČSN-EN 1335 a musí mít protokol o výsledku zkoušky. Dále bude židle odpovídat následujícím ergonomickým standardům: BSR/HFES 100-2002, BIFMA G1-2002, CSA-Z412-2000.

Materiál: 
Kostra - Provedení dle požadovaného odstínu RAL, kolečka černá se šedým pogumováním. Sedák a opěrka – Tvrdý a odolný PU, barva dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

33	

11 660 Kč	

384 780 Kč	

N 03	

Zásobník na toaletní papír	Obecný popis:
Držák toaletního papíru na velkou roli Jumbo k montáži na stěnu.

Provedení:
Tl. materiálu 0,8 mm, jednoduchý kruhový tvar, max. průměr role 265 mm, u výstupu papíru dvě ozubené hrany pro odtrhávání, uzavřený kulatý kryt s průzorem (kontrolní okénko stavu náplně).

Vybavení:
Vložkový zámek (jednotný klíč v celém objektu).

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu 
RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

16		

0 Kč	

N 04	

WC stětka	
Obecný popis:
WC štětka s odkládací nádobou pro uchycení na stěnu.

Provedení:
Válcová miska s kotevním trnem a rozetou. Štětka s masivním madlem a vyměnitelným kartáčem.

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu 
RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

16		

0 Kč	

N 05	

Nástěnný odpadkový koš 6 l	
Obecný popis:
Odpadkový koš k montáži na stěnu.

Provedení:
Tl. materiálu 0,8 mm, jednoduchý kvádrový tvar s výklopným víkem a skrytými přidržovacími profily pro uchycení pytlů na odpad, mírně zaoblené okraje, montáž s konzolí nebo přímo na stěnu, kapacita 6l.

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu 
RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

12		

0 Kč	

N 06	

Zásobník na hyg. sáčky	
Obecný popis:
Zásobník hygienických sáčků.

Provedení:
Jednoduchý kvádrový tvar s kruhovým otvorem v čelní ploše pro montáž přímo na stěnu, kapacita min. 25 ks sáčků.

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu 
RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

12		

0 Kč	

N 07	

Dávkovač tekutého mýdla nástěnný	

Obecný popis:
Dávkovač mýdla k montáži stěnu vhodný pro tekutá mýdla a dezinfekce. Provedení:
Tl. materiálu 0,8 mm, jednoduchý kvádrový tvar, dávkování spodní stranou pomocí páčky, sklápěcí přední panel, průzory po obou stranách (kontrolní okénko stavu náplně).

Vybavení:
Vložkový zámek (jednotný klíč v celém objektu), nádržka na mýdlo min. 0,75 litru.

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu 
RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

19		

0 Kč	

N 08	

Dávkovač dezinfekce nástěnný	

Obecný popis:
Dávkovač mýdla k montáži stěnu vhodný pro tekutá mýdla a dezinfekce. Provedení:
Tl. materiálu 0,8 mm, jednoduchý kvádrový tvar, dávkování spodní stranou pomocí páčky, sklápěcí přední panel, průzory po obou stranách (kontrolní okénko stavu náplně).

Vybavení:
Vložkový zámek (jednotný klíč v celém objektu), nádržka na mýdlo min. 0,75 litru.

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu 
RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

4		

0 Kč	

N 09	

Háček	
Obecný popis:
Kovový háček pro uchycení na stěnu.

Provedení :
Háček je tvořený masivním tělem kruhového průřezu se skrytým uchycení ke stěně.

Materiál:
Komaxitovaný plech dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

5	

292 Kč	

1 460 Kč	

N 10	

Nástěnný osoušeč 
rukou	
Obecný popis:
Bezdotykový osoušeč rukou.

Provedení :
Nástěnný typ s jemně oblými hranami, antibakteriální HEPA filtr, vysušení rukou za 8 – 10 s, příkon 1850 W, hlučnost 65 db, nádobka na vodu.

Materiál: ABS, černé provedení.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

8		

0 Kč	

N 11	

Odpadkový koš na tříděný odpad	
Obecný popis:
Nádoba na tříděný odpad. 

Provedení:
Prvek je volně stojící a obsahuje oddíly pro tři druhy odpadu - papír, plasty a směsný odpad. Jedná se o kovové provedení s odnímatelným víkem a jednoduchým skrytým rámem s přidržovacími profily pro uchycení pytlů na odpad. Dno nádoby chráněno plastovým podstavcem. Vhazovací otvory oddílů po obvodu barevně znázorněny dle typu odpadu, čelní plocha s odpovídajícími piktogramy.

Materiál:
Komaxitovaný plech dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

5	

8 195 Kč	

40 975 Kč	

N 12	

Studenská lavice	

Obecný popis: Dvoumístná školní lavice.

Provedení:
Rám čtyřnohý z kulatých profilů svařený s hranatými luby. K němu pevně spojená stolová deska se zaoblenými rohy (R 40 mm). Velikost lavice typ 6 (pro postavu výšky 173 - 187 cm). 

Vybavení:
Háčky pro zavěšení batohů v rámci rámu.

Materiál:
Rám – Komaxitován dle požadovaného odstínu RAL.
Stolová deska – Kompaktní HPL deska (EN 438), odstín dřevodekor.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

72	

7 100 Kč	

511 200 Kč	

N 13	

Židle do učeben	

Obecný popis:
Stohovatelná židle do učeben.

Provedení:
Rám židle čtyřnohý z kulatých tvarovaných profilů, sedák i opěrka ergonomicky tvarované z odolného plastu. Nosnost min. 120 kg. Židle určená do učeben a přednáškového sálu a musí odpovídat všem požadavkům formulovaným v ČSN EN normách, zejména rodina norem ČSN-EN 1335 a musí mít protokol o výsledku zkoušky.

Materiál: 
Rám – Komaxitován dle požadovaného odstínu RAL.
Sedák a opěrka – Tvrdý a odolný PU, barva dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

144	

5 063 Kč	

729 072 Kč	

N 14	

Madla pro ZTP	
Obecný popis:
Sklopné madla ke klozetu.

Provedení:
Oblé provedení z kulatých tvarovaných profilů (průměr 32mm, tloušťka materiálu 1,2 mm), ochrana proti náhodnému sklopení, gumová zarážka, testovaný a certifikovaný výrobek, 4 mm silná montážní deska s otvory ke kotvení na stěnu. Celková velikost 100 x 249 x 700 mm a 100 x 249 x 800 mm.

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu RAL (speciálně zdrsněný povrch pro lepší úchop).

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1		

0 Kč	

N 15	

Nástěnný odpadkový koš 25 l	

Obecný popis:
Odpadkový koš k montáži na stěnu.

Provedení:
Tl. materiálu 0,8 mm, jednoduchý kvádrový tvar bez víka s přidržovacími profily pro uchycení pytlů na odpad, mírně zaoblené okraje, montáž s konzolí nebo přímo na stěnu, kapacita 25l.

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu 
RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1		

0 Kč	

N 16	

Židle s područkami	

Obecný popis:
Konferenční stohovatelná židle.

Provedení:
Židle s plastovým sedákem a područkami. Kostra jemná subtilního vzhledu,  sedák s opěrkou plastový – PU velmi odolný se stálobarevností s dostatečně zaoblenou přední hranou, zabraňující nežádoucímu tlaku na spodní část nohou, s mírným nakloněním dopředu v základní pozici pro správné a pohodlné sezení. Zádový opěrák je ergonomicky tvarovaný. Židle musí odpovídat všem požadavkům formulovaným v ČSN EN normách, zejména rodina norem ČSN-EN 1335 a musí mít protokol o výsledku zkoušky. 

Materiál: 
Rám - Komaxitován dle požadovaného odstínu RAL.
Sedák a opěrka – Tvrdý a odolný PU, barva dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

10	

5 580 Kč	

55 800 Kč	

N 17	

Věšák	

Obecný popis:
Kovový solitérní věšák.

Provedení:
Věšák je tvořený třemi kusy tvarovaných kulatých profilů, které se od základny směrem k vrcholu sbíhají. V místě jejich potkání jsou profily narovnány a pokračují tak až k vrcholu, kde se zase „lámou“ směrem od středu a nabízí tak možnost zavěšení svršků.

Materiál:
Kovové provedení, komaxitováno dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

8	

3 200 Kč	

25 600 Kč	

N 18	

Odpadkový koš	
Obecný popis:
Kancelářský odpadkový koš.

Provedení:
Tělo válcového tvaru vyplněné jemnou kovovou mřížkou, dno plné s nízkou obrubou, horní okraj ztužen jemným prstencem.

Materiál:
Kovové provedení, odstín bílý.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

10	

363 Kč	

3 630 Kč	

N 19	

Zásobník papírových ručníků	
Obecný popis:
Zásobník papírových ručníků pro montáž na stěnu.

Provedení:
Tl. materiálu 0,8 mm, jednoduchý kvádrový tvar, sklápěcí přední panel, kapacita 500-800 ručníků, průzory po obou stranách (kontrolní okénko stavu náplně).

Vybavení:
Vložkový zámek (jednotný klíč v celém objektu).

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu 
RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1		

0 Kč	

N 20	

Roleta	Obecný popis:
Stínící technika učeben.

Provedení:
Mechanická interiérová stínící roleta s blackoutovou textilií pro celou výšku a šířku okna ovládaná kovovým řetízkem. Provedení pro dodatečnou montáž s uchycením ke stropu a se zatížením do prostoru s vysokou četností užívání.

Materiál:
Mechanické části – Kovové provedení dle požadovaného odstínu RAL.
Textilie – Speciální látka zamezující prostup světla a odolná proti vyblednutí sluncem. Dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a
snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let.
Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

11		

0 Kč	

N 21	

Odpadkový koš se zásobníkem papírových ručníků	

Obecný popis:
Odpadkový koš kombinovaný se zásobníkem papírových ručníků pro montáž na stěnu.

Provedení:
Tl. materiálu 0,8 mm, jednoduchý kvádrový tvar, sklápěcí přední panel, kapacita 500-800 ručníků,
kapacita odpadkového koše min. 23 litrů.

Vybavení:
Vložkový zámek (jednotný klíč v celém objektu).

Materiál:
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu 
RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

4		

0 Kč	

N 22	

Šatní skříňka ZTP	

Obecný popis:
Studentská šatní skříňka s vybavením pro tělesně postižené.

Provedení:
Jednoduchý korpus s dostačujícími ventilačními otvory pevně spojen skrytými spojovacími prvky a osazen na kovovou podnož (opatřena kluzákem pro danou podlahu). Vložené provedení dveří a otevírání zajištěno uchopením zámkového klíčku.

Vybavení:
Kování - Skryté závěsy s dostatečným úhlem otevření a tlumením (EN 15570, testováno na 190 000 cyklů).
Police – S možností polohování.
Šatní tyč – Sklopná šatní tyč ocelová (Možnost seřízení síly pružiny).
Zámky – Mincovní zálohový zámek se systémem centrálního klíče. Popis funkce - klíč zůstává blokován v zámku do doby než je vhozena mince a zamknuta skříň, po odemknutí skříně je mince uvolněna a vrácena, klíč opět zůstává blokován v zámku.
Značení skříněk – Jednoduchá číselná řada graficky vycházející z manuálu institutu.

Materiál: 
Pohledové části - Kompaktní HPL deska (EN 438) do vlhkého prostředí dle požadovaného odstínu RAL.
Kovové provedení určené do vlhkého prostředí, komaxitováno dle požadovaného odstínu 
RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

1	

29 030 Kč	

29 030 Kč	

N 23	

Háček do učeben	
Obecný popis:
Závěsný háček do obkladu.

Provedení:
Tvarovaný háček k uchycení na dřevěný obklad formou vložení mezi spáry jednotlivých lišt a aretováním za zadní hranu.

Materiál:
Kovové provedení, komaxitováno dle požadovaného odstínu RAL.

Všechny materiály budou vzorkovány. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

57	

105 Kč	

5 985 Kč	
	
Celkem:	2 509 782 Kč