**Příloha č. 6 Zadávací dokumentace – Výkaz výměr – „Rekonstrukce potrubních větví na CTR II“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekonstrukce potrubních větví na CTR - specifikace výkonů - výkaz výměr** | | | | |
| **Č. větve** | **2260-RO-700-AFB** |  |  |  |
|  | **Specifikace** | **Měrná jednotka** | **Počet jednotek** | **Cena celkem** |
| 1 | Montáž částí potrubních větví | m | 50,71 | xxx |
| 2 | Materiál na rekonstrukci potrubních větví | m | 50,71 | xxx |
| 3 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů | m | 50,71 | xxx |
| 4 | Likvidace odpadu - úsady z potrubí | t | 2,74 | xxx |
| 5 | Výkup starých trub - bonus | kg | 7123 | xxx |
| 6 | Zpracování WPS | komplet | 1 | xxx |
| 7 | NDT kontrola svarů 100% včetně protokolů | komplet | 1 | xxx |
| 8 | Vyčištění potrubí před provedením výměny včetně zaslepení a následného odslepení | komplet | 1 | xxx |
| 9 | Tlaková zkouška potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 10 | Technologické značení potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 11 | Dokumentace skutečného provedení ve formátu dwg. + 1x v tištěné podobě | komplet | 1 | xxx |
| 12 | Nátěr potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 13 | Zvedací technika | komplet | 1 | xxx |
| 14 | Inženýrská činnost - řízení stavby, koordinace prací | komplet | 1 | xxx |
| 15 | Staveništní a mimostaveništní doprava | komplet | 1 | xxx |
| 16 | Náklady na zařízení staveniště | komplet | 1 | xxx |
| 17 | Geodetické zaměření spádů potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 18 | Náklady na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie | komplet | 1 | xxx |
| 19 | Ostatní | komplet | 1 | xxx |
|  | **Celkem "Rekonstrukce potrubní větve 2260-RO-700-AFB "** | | | xxx |
|  |  | | |  |

V případě, že předpokládány obsah ropných úsad nepřesáhne při daném výřezu předem předpokládané množství, platí, že cena za jeho likvidaci bude poměrným způsobem ponížena a bude vypočtena dle skutečného množství zlikvidovaných ropných úsad, dle smlouvy článek 4.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekonstrukce potrubních větví na CTR - specifikace výkonů - výkaz výměr** | | | | |
| **Č. větve** | **202-RO-700-AFB část 1** |  |  |  |
|  | **Specifikace** | **Měrná jednotka** | **Počet jednotek** | **Cena celkem** |
| 1 | Montáž částí potrubních větví | m | 95,87 | xxx |
| 2 | Materiál na rekonstrukci potrubních větví | m | 95,87 | xxx |
| 3 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů | m | 95,87 | xxx |
| 4 | Likvidace odpadu - úsady z potrubí | t | 5,17 | xxx |
| 5 | Výkup starých trub - bonus | kg | 13457 | xxx |
| 6 | Zpracování WPS | komplet | 1 | xxx |
| 7 | NDT kontrola svarů 100% včetně protokolů | komplet | 1 | xxx |
| 8 | Vyčištění potrubí před provedením výměny včetně zaslepení a následného odslepení | komplet | 1 | xxx |
| 9 | Tlaková zkouška potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 10 | Technologické značení potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 11 | Dokumentace skutečného provedení ve formátu dwg. + 1x v tištěné podobě | komplet | 1 | xxx |
| 12 | Nátěr potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 13 | Zvedací technika | komplet | 1 | xxx |
| 14 | Inženýrská činnost - řízení stavby, koordinace prací | komplet | 1 | xxx |
| 15 | Staveništní a mimostaveništní doprava | komplet | 1 | xxx |
| 16 | Náklady na zařízení staveniště | komplet | 1 | xxx |
| 17 | Geodetické zaměření spádů potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 18 | Náklady na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie | komplet | 1 | xxx |
| 19 | Ostatní | komplet | 1 | xxx |
|  | **Celkem "Rekonstrukce potrubní větve 202-RO-700-AFB část 1"** | | | xxx |
|  |  | | |  |

V případě, že předpokládány obsah ropných úsad nepřesáhne při daném výřezu předem předpokládané množství, platí, že cena za jeho likvidaci bude poměrným způsobem ponížena a bude vypočtena dle skutečného množství zlikvidovaných ropných úsad, dle smlouvy článek 4.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekonstrukce potrubních větví na CTR - specifikace výkonů - výkaz výměr** | | | | |
| **Č. větve** | **202-RO-700-AFB část 2** |  |  |  |
|  | **Specifikace** | **Měrná jednotka** | **Počet jednotek** | **Cena celkem** |
| 1 | Montáž částí potrubních větví | m | 134,81 | xxx |
| 2 | Materiál na rekonstrukci potrubních větví | m | 134,81 | xxx |
| 3 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů | m | 134,81 | xxx |
| 4 | Likvidace odpadu - úsady z potrubí | t | 7,27 | xxx |
| 5 | Výkup starých trub - bonus | kg | 18937 | xxx |
| 6 | Zpracování WPS | komplet | 1 | xxx |
| 7 | NDT kontrola svarů 100% včetně protokolů | komplet | 1 | xxx |
| 8 | Vyčištění potrubí před provedením výměny včetně zaslepení a následného odslepení | komplet | 1 | xxx |
| 9 | Tlaková zkouška potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 10 | Technologické značení potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 11 | Dokumentace skutečného provedení ve formátu dwg. + 1x v tištěné podobě | komplet | 1 | xxx |
| 12 | Nátěr potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 13 | Zvedací technika | komplet | 1 | xxx |
| 14 | Inženýrská činnost - řízení stavby, koordinace prací | komplet | 1 | xxx |
| 15 | Staveništní a mimostaveništní doprava | komplet | 1 | xxx |
| 16 | Náklady na zařízení staveniště | komplet | 1 | xxx |
| 17 | Geodetické zaměření spádů potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 18 | Náklady na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie | komplet | 1 | xxx |
| 19 | Ostatní | komplet | 1 | xxx |
|  | **Celkem "Rekonstrukce potrubní větve 202-RO-700-AFB část 2"** | | | xxx |

V případě, že předpokládány obsah ropných úsad nepřesáhne při daném výřezu předem předpokládané množství, platí, že cena za jeho likvidaci bude poměrným způsobem ponížena a bude vypočtena dle skutečného množství zlikvidovaných ropných úsad, dle smlouvy článek 4.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekonstrukce potrubních větví na CTR - specifikace výkonů - výkaz výměr** | | | | |
| **Č. větve** | **302-RO-700-AFB část 1** |  |  |  |
|  | **Specifikace** | **Měrná jednotka** | **Počet jednotek** | **Cena celkem** |
| 1 | Montáž částí potrubních větví | m | 37,92 | xxx |
| 2 | Materiál na rekonstrukci potrubních větví | m | 37,92 | xxx |
| 3 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů | m | 37,92 | xxx |
| 4 | Likvidace odpadu - úsady z potrubí | t | 2,05 | xxx |
| 5 | Výkup starých trub - bonus | kg | 5327 | xxx |
| 6 | Zpracování WPS | komplet | 1 | xxx |
| 7 | NDT kontrola svarů 100% včetně protokolů | komplet | 1 | xxx |
| 8 | Vyčištění potrubí před provedením výměny včetně zaslepení a následného odslepení | komplet | 1 | xxx |
| 9 | Tlaková zkouška potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 10 | Technologické značení potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 11 | Dokumentace skutečného provedení ve formátu dwg. + 1x v tištěné podobě | komplet | 1 | xxx |
| 12 | Nátěr potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 13 | Zvedací technika | komplet | 1 | xxx |
| 14 | Inženýrská činnost - řízení stavby, koordinace prací | komplet | 1 | xxx |
| 15 | Staveništní a mimostaveništní doprava | komplet | 1 | xxx |
| 16 | Náklady na zařízení staveniště | komplet | 1 | xxx |
| 17 | Geodetické zaměření spádů potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 18 | Náklady na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie | komplet | 1 | xxx |
| 19 | Ostatní | komplet | 1 | xxx |
|  | **Celkem "Rekonstrukce potrubní větve 302-RO-700-AFB část 1"** | | | xxx |

V případě, že předpokládány obsah ropných úsad nepřesáhne při daném výřezu předem předpokládané množství, platí, že cena za jeho likvidaci bude poměrným způsobem ponížena a bude vypočtena dle skutečného množství zlikvidovaných ropných úsad, dle smlouvy článek 4.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekonstrukce potrubních větví na CTR - specifikace výkonů - výkaz výměr** | | | | |
| **Č. větve** | **217-RO-700-AFB** |  |  |  |
|  | **Specifikace** | **Měrná jednotka** | **Počet jednotek** | **Cena celkem** |
| 1 | Montáž částí potrubních větví | m | 43,35 | xxx |
| 2 | Materiál na rekonstrukci potrubních větví | m | 43,35 | xxx |
| 3 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů | m | 43,35 | xxx |
| 4 | Likvidace odpadu - úsady z potrubí | t | 2 | xxx |
| 5 | Výkup starých trub - bonus | kg | 6089 | xxx |
| 6 | Zpracování WPS | komplet | 1 | xxx |
| 7 | NDT kontrola svarů 100% včetně protokolů | komplet | 1 | xxx |
| 8 | Vyčištění potrubí před provedením výměny včetně zaslepení a následného odslepení | komplet | 1 | xxx |
| 9 | Tlaková zkouška potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 10 | Technologické značení potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 11 | Dokumentace skutečného provedení ve formátu dwg. + 1x v tištěné podobě | komplet | 1 | xxx |
| 12 | Nátěr potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 13 | Zvedací technika | komplet | 1 | xxx |
| 14 | Inženýrská činnost - řízení stavby, koordinace prací | komplet | 1 | xxx |
| 15 | Staveništní a mimostaveništní doprava | komplet | 1 | xxx |
| 16 | Náklady na zařízení staveniště | komplet | 1 | xxx |
| 17 | Geodetické zaměření spádů potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 18 | Náklady na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie | komplet | 1 | xxx |
| 19 | Ostatní | komplet | 1 | xxx |
|  | **Celkem "Rekonstrukce potrubní větve 217-RO-700-AFB "** | | | xxx |

V případě, že předpokládány obsah ropných úsad nepřesáhne při daném výřezu předem předpokládané množství, platí, že cena za jeho likvidaci bude poměrným způsobem ponížena a bude vypočtena dle skutečného množství zlikvidovaných ropných úsad, dle smlouvy článek 4.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rekonstrukce potrubních větví na CTR - specifikace výkonů - výkaz výměr** | | | | |
| **Č. větve** | **221-RO-700-AFB** |  |  |  |
|  | **Specifikace** | **Měrná jednotka** | **Počet jednotek** | **Cena celkem** |
| 1 | Montáž částí potrubních větví | m | 46,16 | xxx |
| 2 | Materiál na rekonstrukci potrubních větví | m | 46,16 | xxx |
| 3 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů | m | 46,16 | xxx |
| 4 | Likvidace odpadu - úsady z potrubí | t | 2,03 | xxx |
| 5 | Výkup starých trub - bonus | kg | 6484 | xxx |
| 6 | Zpracování WPS | komplet | 1 | xxx |
| 7 | NDT kontrola svarů 100% včetně protokolů | komplet | 1 | xxx |
| 8 | Vyčištění potrubí před provedením výměny včetně zaslepení a následného odslepení | komplet | 1 | xxx |
| 9 | Tlaková zkouška potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 10 | Technologické značení potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 11 | Dokumentace skutečného provedení ve formátu dwg. + 1x v tištěné podobě | komplet | 1 | xxx |
| 12 | Nátěr potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 13 | Zvedací technika | komplet | 1 | xxx |
| 14 | Inženýrská činnost - řízení stavby, koordinace prací | komplet | 1 | xxx |
| 15 | Staveništní a mimostaveništní doprava | komplet | 1 | xxx |
| 16 | Náklady na zařízení staveniště | komplet | 1 | xxx |
| 17 | Geodetické zaměření spádů potrubí | komplet | 1 | xxx |
| 18 | Náklady na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie | komplet | 1 | xxx |
| 19 | Ostatní | komplet | 1 | xxx |
|  | **Celkem "Rekonstrukce potrubní větve 221-RO-700-AFB "** | | | xxx |

V případě, že předpokládány obsah ropných úsad nepřesáhne při daném výřezu předem předpokládané množství, platí, že cena za jeho likvidaci bude poměrným způsobem ponížena a bude vypočtena dle skutečného množství zlikvidovaných ropných úsad, dle smlouvy článek 4.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Navaření objímek na spodní stranu potrubí DN 700** **- specifikace výkonů - výkaz výměr** | | | | |
| **Č. větve** | **objímky** |  |  |  |
|  | **Specifikace** | **Měrná jednotka** | **Počet jednotek** | **Cena celkem** |
| 1 | Montáž objímek na spodní stranu potrubí DN 700 o délce 500mm | ks | 50 | xxx |
| 2 | Materiál objímek | m | 12 | xxx |
| 3 | Zpracování WPS | komplet | 1 | xxx |
| 4 | NDT kontrola svarů 100% včetně protokolů | komplet | 1 | xxx |
| 5 | Dokumentace skutečného provedení ve formátu dwg. + 1x v tištěné podobě | komplet | 1 | xxx |
| 6 | Nátěr objímek | komplet | 1 | xxx |
| 7 | Zvedací technika | komplet | 1 | xxx |
| 8 | Inženýrská činnost - řízení stavby, koordinace prací | komplet | 1 | xxx |
| 9 | Staveništní a mimostaveništní doprava | komplet | 1 | xxx |
| 10 | Náklady na zařízení staveniště | komplet | 1 | xxx |
| 11 | Náklady na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie | komplet | 1 | xxx |
| 12 | Ostatní | komplet | 1 | xxx |
|  | **Celkem "Rekonstrukce potrubní větve 221-RO-700-AFB "** | | | xxx |