Technické požadavky na IP komunikační systém
1.1.	Stávající stav
Kupující aktuálně provozuje komunikační systém Ericsson MD110 na zastaralém hardware se stářím 20 let a více. 

1.1.1.	Konfigurace stávajícího systému Ericsson MD110
Zikova
•	4x ISDN30
•	64x analogová pobočka
•	4x spojovatelské pracoviště
•	GSM brána 8x SIM

FEL 
•	1024x analogová pobočka
•	390x digitální pobočka

Fakulta stavební
•	10x analogová pobočka

Horská
•	128x analogová pobočka
•	50x digitální pobočka

Karlovo nám. 
•	128x analogová pobočka
•	50x digitální pobočka

1.2.	Požadovaná konfigurace systému – položky hardware
2x   MX-TS Media GW Classic
3x   MX-TS Media GW Lite 
2x   Napájecí zdroj 48V DC
54x karta ELU-34 pro 32 analogových poboček CLIP	
1x   SIP GSM brána, pro 8x SIM
1x   hlavní rozvod KRONE