

**IČO koneč. odběratele:** **DIČ koneč. odběratele:**

**O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888



**Číslo objednávky:**

**Strana:**

**Značka:** **Podklad:**

2024-TOJ-258

1 z 2

**Adresa:**

MMN, a.s.

Metyšova 465

**IČO dodavatel:** **DIČ dodavatele:**

46350110

CZ46350110

Jilemnice

Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506

Kč

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)

**E-mail:**

**Adresa:**

TRIGON PLUS

Čestlice 93

251 01 Říčany

Česká republika

**Banka:** **SWIFT:**

Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX

**Evidenční číslo:** **Zástupce dodavatele:** **Telefon:**

**Bankovní spojení:** 115-3453310267/0100

**Specif. symbol:**

**Způsob dopravy:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:**

04.09.2024

**Místo určení:**

**COP:** 

TÚ Jilemnice

**Datum odeslání:** 04.09.2024

**Způsob úhrady:** Převodní příkaz 

**Pol. Materiál Název materiálu Množství MJ**

1 ks SCFvh 4002 Laboratorní kombinace, 1 kompresor

**Poznámka :** umístění: Lékárna MMN Jilemnice



cena bez DPH Kč

2 ks ABE400L LR 440 W Lite, chladící skříň 0°+15°C, 440 l

**Poznámka :** umístění: 1x Interní odd. Jilemnice, 1x ARO Jilemnice, 3x lékárna

Jilemnice

Cena bez DPH Kč/ks

výkonná chladicí skříň

vnější plášť z oceli s antimikrobiálním bílým lakem

vnitřní komora z nerez oceli

rozsah teplot 0°C až +15°C

užitný čistý objem 440 l

polyuretanová izolace o síle 50 mm, CFC free, izolované dveře,   
vnitřní vybavení: 3 vyjímatelné drátěné police potažené plastem, rozměry polic (š x h) mm: 460 x 570 mm

vnitřní osvětlení (LED)

digitální elektronický ovládací termostat se zabudovaným alarmem, mikroprocesorové

řízení,

vnitřní teplota je zobrazována na LED displeji s přesností 0,1°C, vizuální alarm, možnost

vypnutí akustického alarmu

alarmy:vysoká teplota, nízká teplota, dlouho otevřené dveře, výpadek napájení, porucha

čidla

nucená cirkulace vzduchu, vysoká homogenita vnitřní teploty, automatické odmrazování

rozměry (š x h x v)mm: 600 x 750 x 1950

230 V, 50 Hz

5, ks











































Pokračování na další straně.

2024-TOJ-258

2 z 2

**Pol. Materiál Název materiálu Množství MJ**

3 ks ABB300L LR 130 W Lite, chladící skříň 0°+15°C, 130 l

**Poznámka :** umístění: 1x chirurgie lůžková Jilemnice, 2x lékárna Jilemnice, 1x

Hematologická a. Jilemnice, 2x nemocnice Semily

cena bez DPH Kč/ks

výkonná chladicí skříň

vnější plášť z oceli s antimikrobiálním bílým lakem

vnitřní komora z nerez oceli

rozsah teplot 0°C až +15°C

užitný čistý objem 130 l

polyuretanová izolace o síle 40 mm, CFC free, izolované dveře,   
vnitřní vybavení: 2 vyjímatelné drátěné police potažené plastem, rozměry polic (š x h) mm: 397 x 500 mm

vnitřní osvětlení (LED)

digitální elektronický ovládací termostat se zabudovaným alarmem, mikroprocesorové

řízení,

vnitřní teplota je zobrazována na LED displeji s přesností 0,1°C, vizuální alarm, možnost

vypnutí akustického alarmu

alarmy:vysoká teplota, nízká teplota, dlouho otevřené dveře, výpadek napájení, porucha

čidla

nucená cirkulace vzduchu, vysoká homogenita vnitřní teploty, automatické odmrazování

rozměry (š x h x v)mm: 530 x 650 x 940

230 V, 50 Hz

4 X S5200137 Validace

**Poznámka :** Validace mracího/hcladícího boxu do - 80 °C, 3 m ěřící místa, vystavení

protokolu, kontrola

13, X



5 km Doprava nákladní do 3,5t 260, km

6 X sleva

**Poznámka :**

Objednávka celkem 0,000 kg

**Poznámka:** Cena celkem bez DPH je 739.400,-- Kč

cenová nabídka č. NA24060344

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:**  **Telefon:** **E-mail:** |  |

Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)