Kupní smlouva č. 24022

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Kupující: **Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

IČO: 27661989

DIČ: CZ27661989

#### Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437

#### Zastoupení: Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva

####  Ing. Martin Déva, člen představenstva

####  MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstva

Za společnost jedná předseda představenstva společně se členem představenstva nebo společně alespoň dva členové představenstva.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

Číslo účtu: 2108637168/2700

 (dále jako *kupující, zadavatel)*

a

Prodávající: **PROSSAN CZ s.r.o.**

Sídlo: U Dálnice 1289/1, 693 01 Hustopeče

IČO: 05673585

DIČ: CZ05673585

Bankovní spojení: Raiffeisenbank CZ

Č.ú.: 222444387/5500

Zastoupen: Zdenkem Trpělkou, jednatelem

Zapsán u Krajského soudu v Brně – C 98480

(dále jako *prodávající, dodavatel)*

Kupující je zadavatelem veřejné zakázky na níže uvedený předmět koupě. V rámci zadávacího řízení
s názvem ***Dodávka sanitních vozidel DNR,*** dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění vybrána podle stanovených hodnotících kritérií jako nejvhodnější a kupující jako zadavatel
s tímto vybraným dodavatelem proto uzavírá tuto **kupní smlouvu:**

1. **Předmět koupě (dodávky)**
2. Předmětem této smlouvy je za podmínek uvedených v této kupní smlouvě závazek prodávajícího v rámci plnění výše uvedené veřejné zakázky dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k celkem 2 ks nových sanitních vozidel DNR v rozsahu stanoveném technickou specifikací pro 1. část veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.

To vše včetně dopravy, přezkoušení vozidel a zaškolení obsluhy za podmínek dále stanovených
a v souladu s nabídkou a zadávací dokumentací vymezující předmět výše uvedené veřejné zakázky (dále jen předmět koupě nebo zboží).

1. **Přesný popis předmětu koupě dle této kupní smlouvy je blíže specifikován v zadávací dokumentaci a přílohách této smlouvy:**
* **Příloha č. 1 - Technická specifikace**

**jež jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy.**

1. Prodávající je povinen dodat předmět koupě kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se k předmětu koupě ve smyslu ustanovení § 2094 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Doklady
a dokumenty musí být kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.
2. Doklady a dokumenty, které kupující požaduje dodat spolu se zbožím, jsou zejména: COC list vozidla

Záruční listy

Servisní knížka k automobilu

Návod k obsluze a údržbě

Doklad o schválení vozidla k provozu, plán servisních kontrol apod.

1. Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního
a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání zboží kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.

## Kupní cena

1. Kupující se zavazuje převzít předmět koupě a zaplatit prodávajícímu celkovou kupní cenu ve výši:

**Cena bez DPH: 1 489 000 Kč za 1 ks**

**DPH 21 %: 312 690 Kč za 1 ks**

**Cena včetně DPH: 1 801 690 Kč za 1 ks**

1. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího a je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná
a odpovídá ceně, kterou prodávající uvedl ve své nabídce na plnění předmětné veřejné zakázky. Výše kupní ceny může být odpovídajícím způsobem upravena pouze v případě změny zákonné sazby DPH a pokud by kupující vyžadoval plnění nad rámec technické specifikace.
2. Cena může být upravena pouze dodatkem smlouvy, který bude schválen zástupci obou smluvních stran.

## Platební podmínky

1. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem po převzetí zboží kupujícím.
2. Cena bude zaplacena kupujícím na základě vystaveného daňového dokladu - faktury. Podkladem pro vystavení faktury je předávací protokol/dodací list zboží stvrzený oběma smluvními stranami. Faktura bude vystavena pro každou část samostatně.
3. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, také předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu dle § 26
a násl. zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikační číslo.

Daňový doklad bude zaslán v elektronické podobě na email: faktury@bnzlin.cz.

1. Daňový doklad musí obsahovat identifikační číslo veřejné zakázky zadavatele, ke které se vztahuje (24022).

1. Daňový doklad, který nebude v souladu s výše uvedeným zákonem, popř. bude obsahovat jakékoli jiné chyby či nedostatky, vrátí zadavatel dodavateli, přičemž nová lhůta splatnosti běží od doručení nového daňového dokladu zadavateli.
2. **Doba a místo plnění**
	1. Prodávající odevzdá předmět koupě kupujícímu do **270 dnů od účinnosti smlouvy.**
	2. Místem plnění je Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
	3. Den odevzdání a převzetí předmětu koupě se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
	4. V případě prodlení prodávajícího se splněním termínu dodávky je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý, byť i započatý den prodlení, čímž není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu.
	5. Převzetí zboží musí být doloženo předávacím protokolem nebo dodacím listem. Předávací protokol nebo dodací list musí obsahovat následující informace:
* identifikační údaje stran
* číslo kupní smlouvy
* označení dodacího listu/předávacího protokolu
* označení dodaného a nedodaného zboží (množství, výrobní číslo)
* množství
* označení dokladů, které se předávají spolu se zbožím
* datum a čas převzetí zboží
* stav předmětu dodání v okamžiku jeho předání a převzetí
* jména předávajících a přebírajících osob za prodávajícího a kupujícího.

Předávací protokol podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Předávací protokol bude vystaven pro každou část samostatně.

* 1. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude mít požadované vlastnosti, jakost
	a kvalitu. Nedodá-li prodávající v dodatečném termínu určeném kupujícím nové zboží, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

### Oprávněným zástupcem prodávaiícího ie:

pro technické záležitosti: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### Oprávněným zástupcem prodávaiícího ie:

pro smluvní záležitosti: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 pro technické záležitosti: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

* 1. Za prodlení za úhradu faktur je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené dle právního předpisu (občanského zákoníku a příslušného nařízení vlády). Za prodlení s úhradou faktur není kupující povinen hradit kromě úroku z prodlení podle předchozí věty jakoukoliv smluvní pokutu ani jinou smluvní sankci. Při prodlení s úhradou faktur není prodávající oprávněn pozastavit další dílčí plnění až do zaplacení a prodlení s úhradou faktur nebude považováno za podstatné porušení smlouvy.
	2. Dodávka předmětu plnění se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud předmět plnění byl řádně předán včetně příslušné dokumentace, bylo provedeno proškolení obsluhy a byl převzat způsobem sjednaným níže.
1. **Nabytí vlastnického práva**
2. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází současně na kupujícího i nebezpečí škody na předmětu koupě. Kupující není povinen převzít předmět plnění či jeho část, která je poškozena nebo jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy.
3. **Jakost zboží a odpovědnost za vady**

1. Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě s vlastnostmi a dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v příloze č. 1 - Technické specifikaci. **Kupující výslovně upozorňuje, že vyžaduje splnění všech položek uvedených v technické specifikaci!** Nesplnění některé z položek zakládá kupujícímu právo odstoupit od smlouvy.

1. Kvalita zboží a výrobní postupy pro výrobu zboží musí být v souladu s obvyklými technickými podmínkami pro daný druh zboží.
2. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude kupujícímu dodáno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou.
3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, případně dnem oboustranného podpisu zápisu, kterým bude konstatováno odstranění vad, převzal-li kupující předmět koupě s vadami.
4. Prodávající poskytuje kupujícímu na každé dodané vozidlo smluvní záruku v délce 4 let anebo 200 tis. km, přičemž z těchto variant se nakonec použije ta, která nastane dříve. Na zdravotnické a transportní prostředky a další vybavení dle specifikace (Příloha č. 1) smluvní záruku v délce 24 měsíců. V případě, že výrobci některé části předmětu koupě (mimo vozidlo) poskytují záruční dobu delší než 24 kalendářních měsíců, bude se záruka za jakost řídit zárukami poskytnutými jednotlivými výrobci, v opačném případě platí i pro tyto části předmětu koupě záruka za jakost v délce 24 kalendářních měsíců.
5. Při každém uplatňování reklamace je prodávající povinen vystavit reklamační protokol, ve kterém bude vyjádření prodávajícího k uznání či neuznání reklamace s odůvodněním a charakterizován rozsah a způsob odstranění reklamované vady.
6. Záruka se nevztahuje na vady zboží, které vznikly po jeho dodání neodbornou manipulací, nedostatečnou údržbou či nepředvídatelným provozním vlivem a na opotřebení součástek určených k postupné spotřebě jako oleje, filtry apod.
7. **Smluvní pokuty**
8. Nárok na úhradu smluvní pokuty v důsledku odstoupení od smlouvy nezaniká.
9. V případě prodlení kupujícího se zaplacením daňového dokladu - faktury je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky.
10. Kupující může v případech hodných zvláštního zřetele přistoupit k moderaci smluvní pokuty. Zejména pak v případě, že prodlení nebude způsobeno zaviněním prodávajícího. Toto právo s kupující výslovně vyhrazuje. Moderace bude provedena se souhlasem smluvních stran.
11. **Ostatní ujednání**
12. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě vč. jejich příloh, nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel proto souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. příloh na profilu zadavatele v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
13. Prodávající se zavazuje dodržovat zásadu - významně nepoškozovat environmentální cíle (dále jen DNSH).
14. Kupující se zavazuje užívat vozidla odborně a provádět pravidelnou údržbu dle pokynů a dokumentace předané prodávajícím při odevzdání a převzetí předmětu koupě.
15. Práva a povinnosti, jakož další vztahy a záležitosti neuvedené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
16. Tato smlouva se uzavírá v elektronicky podepsaném originále, který mají k dispozici obě smluvní strany. Nedohodnou-li se strany jinak.
17. Kupní smlouva nabývá platnosti připojením podpisu druhé smluvní strany.
18. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, dále že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
19. V případě, že od uzavření této kupní smlouvy do doby dodání vozidel, které jsou předmětem této smlouvy, dojde k ukončení výroby daného typu vozidla, je prodávající oprávněn dodat novější typ vozidla, ne horších parametrů a za stejnou cenu.
20. **Přílohy**

Příloha č.1 - Technická specifikace sanitního vozidla DNR

Za kupujícího: Za prodávajícího:

Ve Zlíně dne 10. 10. 2024 el. podpis V Hustopečích dne 30. 9. 2024 el. podpis

Ing. Jan Hrdý Zdenek Trpělka

předseda představenstva jednatel společnosti

Ing. Martin Déva

člen představenstva

**Příloha č. 1 kupní smlouvy**

**Technická specifikace sanitního vozidla DNR – 2 ks**

Typ podvozku: VOLSKWAGEN Transporter T6.1, 2,0 TDi, 110 kW, L2H1 Combi

1. **Sanitní vozidlo**
* Objem motoru: 1968
* Barva vozu: Bílá Candy
* Výkon kW 110
* Převodovka: 6stupňová manuální
* Emisní limity min: EURO6
* celková hmotnost vozidla max. 3.500 kg
* celoprosklená karoserie, posuvné dveře vpravo, zadní výklopné dveře s možností otevření zevnitř
* posuvné okno v posuvných dveřích
* dělící přepážka s posuvným oknem
* přihřívač motoru
* konzola na přístrojové desce
* 2 x 12V zásuvka na palubní desce
* Klimatizace 2 zónová v kabině řidiče a v ambulantním prostoru s rozvodem stropem originální od výrobce vozidla
* s maximální výškou vozidla 2070 mm včetně světelného a zvukového zařízení
* s maximální délkou vozidla 5304 mm
* s maximální šířkou vozidla 1905 mm
* Rozvor 3400 mm (nízká střecha + dlouhý rozvor),
* Délka prostoru pro pacienty 2900 mm (měřeno na podlaze uprostřed)
* palivo diesel
* s předním pohonem
* kotoučové brzdy na všech 4 kolech
* systém ABS, ASR, ESP, EDS
* airbag u řidiče i spolujezdce
* manuální převodovka
* posilovač řízení
* palubní počítač
* tempomat s omezovačem rychlosti
* LED přední a zadní světlomety a samočinná aktivace světel pro denní svícení
* elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
* přední mlhová světla
* imobilizér
* sedačka řidiče s bederní a loketní opěrkou, výškově nastavitelná
* sedačka spolujezdce – dvojsedadlo
* tlačítko manuální regenerace filtru pevných částic
* výškově a podélně nastavitelný volant
* elektricky stahovaná okénka předních dveří
* elektricky nastavitelná zpětná zrcátka
* parkovací asistent zadní a zadní park. kamera
* centrální zamykání s dálkovým ovládáním
* autorádio s USB, SD, barevný dotykový displej, bluetooth, handsfree, App-Connect,anténou a 4 reproduktory, originální od výrobce vozidla
* lapače nečistot (zástěrky) vpředu i zadní
* 2 klíče od vozu s dálkovým ovládáním
* nezávislé zavěšení zadní nápravy

B) Sanitní zástavba

1. Výstražné zvukové a světelné zařízení dle normy EHK65
* 1ks světelná LED rampa šíře 1089 mm, výška 60 mm
* konfigurace dvou rohových LED modulů a dvou přímých LED modulů v přední části
* modrý ochranný kryt
* 1ks LED majáku modré barvy, umístěný v zadní části střechy vozidla
* 1ks plochý reproduktor 100W s montáží za přední masku chladiče
* 1ks siréna, se skrytou montáží v kabině řidiče
* ovládání v dosahu řidiče v konsole nad autorádiem
1. Osvětlení:
* ambulantního prostoru dvěma LED světly s ovládáním u řidiče a přímo ve světle *(v modulech ZAP2/ZAP1/VYP)* se stmívačem
* pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem
s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních
a zadních dveřích
* přenosná dobíjecí LED svítilna u spolujezdce *(svítilna je volně vložena do odkládací přihrádky u spolujezdce + napájení z vozidlové zásuvky 12V + napájení ze sítě 230V)*
* osvětlení prostoru za vozidlem *(1 ks LED světla je umístěno do obložení zadních dveří)*
* varovná světla oranžová *(v zadních dveřích blikajících po otevření)*
* přídavná světla pracovní vzadu *(na vypínač)*
1. Elektrika/signalizace:
* 2ks zásuvek 12V na levé stěně ambulantního prostoru u hlavy ležícího pacienta
* zvuková signalizace řidiče s jedním tlačítkem v  ambulantním prostoru, tlačítko umístěno na stropu ambulantního prostoru za tělesem ventilátoru
* světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče
1. Topení/větrání:
* teplovodní závislé topení ambulantního prostoru pro pacienty, s nezávislým ovládáním u řidiče *(topení s využitím originálního výměníku topení, umístěno v plastovém obložení pravého boku ambulantního prostoru, výdech topení v místě pod sedačkou za posuvnými dveřmi vpravo, ovládání v kabině v dosahu řidiče)*
* střešní obousměrný ventilátor, umístěný v ambulantním prostoru s jeho ovládáním na stropě, ovládání umístěno před tělesem ventilátoru
1. Výklopný nerezový schod pod bočními dveřmi – na 1x sklopený, v přepravní poloze je překlopen do ambulantního prostoru
2. Dělící přepážka:
* lakování do bílé barvy ze strany ambulantního prostoru, ze strany kabiny řidiče zůstává v původním černém provedení
* utěsnění pravého a levého horního rohu ze strany ambulantního prostoru
* neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce, montovaná ze strany řidiče
1. Příprava ambulantního prostoru:
* výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby
* tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru
* vyrovnání podlahy a její obložení dezinfikovatelným odolným materiálem*modročerné barvy - protiskluzová podlahová krytina dle normy ČSN EN 1789 (842110*
* obložení stěn a stropu hladkým, dezinfikovatelným a odolným materiálem *v bílé barvě* – netříštivý plastem
* zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru
1. Sedačky:
* 1ks posuvná sedačka M1 s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem
a loketní opěrkou vlevo, sedačka umístěna po směru jízdy vpravo za posuvnými dveřmi se signalizací zapnutí bezp. pásu
* 2ks posuvné sedačky M1 s integrovanými opěrkami hlavy, tříbodovými pásy
a pravou loketní opěrkou na pravé sedačce, sedačky umístěny po směru jízdy vlevo za přepážkou *(před stolem nosítek a nosítky) se signalizací zapnutí bezp. pásu*
1. Stůl nosítek:
* stůl je uložený ve vozidle vodorovně s podélnou osou vozidla
* s výklopnou nakládací plošinou směrem dolů, s nerez lištami
* příprava horní plochy stolu na montáž úchytného systému nosítek
* úložný prostor
* po celé délce stolu nosítek
* šuplík min. délka 800 mm.
* boční posuvná neprůhledná plexi dvířka
1. Fixační zařízení transportní techniky:
* dodání a montáž fixačního systému ROLFIX (nebo rovnocenné řešení) pro nosítka Medirol, s montáží na stůl nosítek
* příprava pro montáž úchytného systému pojízdného křesla CLUBFIX na podlaze u pravého boku ambulantního prostoru vzadu
* dodání a montáž fixačního systému CLUBFIX (nebo rovnocenné řešení): pro pojízdné křeslo Medirol, s montáží na podlahu vpravo vzadu
1. Zadní nakládací duralová rampa pojízdného křesla, jedenkrát lomená, umístěná v pravé polovině otvoru zadních dveří
2. Madla:
* nástupní po obou stranách otvoru bočních dveří *(lakovaná do oranžové barvy)*
* přidržovací vodorovné madlo na přepážce proti dvěma sedačkám *(lakované do oranžové barvy)*
* stropní madlo pro sedící osoby, umístěné vodorovně s osou nosítek po cca 2/3 jejich délky *(madlo z leštěné nerezové oceli)*
1. Držáky/odpadní nádoba/hasicí přístroj:
* úchyt na 10litrovou láhev O2
* v zadním levém rohu ambulantního prostoru
* kyslíkové vedení levou stěnou vozidla
* panel s jednou rychlospojkou u hlavy ležícího pacienta
* držák na infuzní lahve a vaky nerez *(2ks dvojháčku pevně umístěného na stropu v prostoru nad přední a zadní části nosítek, pojízdný a odnímatelný držák s popruhy umístěný na madle nad nosítky s možností jeho vyklápění do boku a přesouvání po stropním madle v jeho délce)*
* odpadní nádoba v ambulantním prostoru *(koš je umístěn na levém boku u podlahy, vedle nosítek-před peřináčem)*
* hasicí přístroj 2 kg *(umístěný v kabině řidiče, vodorovně na podstavci sedačky spolujezdce z jeho pravé strany)*
1. Další úložné prostoru:
* peřináč na levé stěně ambulantního prostorou
* nad podběhem levého kola
* s horním otvíráním a kuličkovým jištěním
* délka přes podběh zadního levého kola
* úroveň víka je v úrovni spodního rámu zadního okna
* hloubka úložného prostoru je daná výškou podběhu kola
* šířka úložného prostoru je daná šířkou podběhu kola
1. Polepy/fólie:
* zmatnění oken ambulantního prostoru celoplošně kouřovou fólií s propustností
5 % a atestem
* vnější polep vozidla dle provozovatele

**Transportní technika - MEDIROL**

* Komplet nosítek s podvozkem MEDIROL typ **VIVERA SANIC EXTERO** podvozek odnímatelný, s polohovací výškou *(7 výškových poloh)*, sklopnýma nohama, velkými pojezdovými pogumovanými koly, možností rejdování všemi čtyřmi koly, dvoustupňovým odjišťováním předních nohou při nakládání nosítek do vozidla, nosností podvozku 275kg
* nosítka s polohovatelným podhlavníkem a polohovací nožní částí *(polohování v kterémkoliv bodě pomocí plynové vzpěry)*, sklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém *(je uznávaný jako zádržný systém pro dospělé)*, nosnost nosítek 250 kg

1. Pojízdné infarktové křeslo MEDIROL typ **CLUBMAN K118** nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem
a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými a výsuvnými rukojeťmi vzadu, ergonomická černo-oranžová matrace, nožní brzda na zadních kolečkách, nosnost křesla 250 kg

**D) Konfigurace sedaček (lehátka) a celkový počet míst v sanitním vozidle**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konfigurace míst v kabině: | Konfigurace míst v ambulantním prostoru: | Celkový počet míst v sanitním vozidle: |
| 1. řidič

2- spolujezdec | 2 – posuvné sedačky vlevo vpředu před nosítky1 – posuvná sedačka vpravo za posuvnými dveřmi1 – pojízdné křeslo vpravo vzadu1 - lůžko vlevo rovnoběžně s osou vozidla | **8** |

**Fotografie nabízeného vozidla VW T6.1**