**Technická specifikace – prací stroje**

**„Dodávky pracích prostředků – Sociální služby města Kroměříže“**

**Seznam a specifikace pracích strojů:**

DPS DZR U Moravy

* IPSO WE95
* IPSO HF304
* DOMUS DHS11
* PRIMUS FX105
* PRIMUS FX105

DPS DZR Vážany

* PRIMUS FX135H
* PRIMUS FX240H
* PRIMUS FX240H
* DOMUS DHS10LE
* DOMUS DHS10LE
* IPSO HD100

DOZP Barborka

* PRIMUS FX240H
* PRIMUS FX105H
* PRIMUS FX105
* IPSO HC100C

**Množství a složení prádla**

V prádelnách zadavatele se pere celkem cca 283 tuny prádla ročně v tomto složení a procentuální struktuře:

|  |  |
| --- | --- |
| Bílé středně znečištěné | 15,0 % |
| Bílé silně znečištěné | 20,0 % |
| Bílé extrémně znečištěné | 15,0 % |
| Barevné středně znečištěné | 15,0 % |
| Barevné silně znečištěné | 20,0 % |
| Barevné extrémně znečištěné | 15,0 % |

Požadavky zadavatele:

Vzhledem k současné energetické situaci zadavatel požaduje takovou technologii praní prádla, která mu umožní:

* U 70% objemu prádla prát při teplotě do 25°C
* U 70% objemu prádla zkrácení času pracího cyklu na 35 - 45 min.
* U 70% objemu prádla možnost praní barevného prádla společně s bílým
* Prádlo po vyprání ve studené vodě nesmí zapáchat

Zadavatel požaduje pro zbylých 30% prádla biocidní bělící prostředek na bázi aktivního kyslíku pro chemo-termickou dezinfekci prádla.