Příloha č.1
Technické požadavky představení Koza aneb Kdo je Sylvie?
1. Jeviště: 
Rozměry: - šírka: 9 m 
                 - hloubka: 6 m 
                 - výška: 4 m 
Vykrytí: - Boční šály černé 
               - Zadní horizont černý 
               - Nástup z obou stran. 
2 jevištní technici k dispozici 3 hodiny před představením a 1 hodinu po představení pro pomoc na vykládání a nakládaní rekvizit a kulis. 
Vedoucí jeviště: xxxxxx xxxxxx, tel.: xxx xxx xxx   
 
2. Světla: 
- Místní osvětlovač k dispozici 3 hodiny před představením 
Vybavení: 
- 8x reflektor strop, nebo most jeviště (FHR 1kW apod.) 
- 4x reflektor levý portál (FHR 1kW apod.) 
- 4x reflektor pravý portál (FHR 1kW apod.) 
- 3x kontra světla na jevišti 
- Možnost zavěšení scénických lamp nad jevištěm – tahy 
- 12x reflektor z hlediště (FHR 1kW, 2kW apod.) 
- Reflektory možno částečně nahradit inteligentními světly, jsou-li k dispozici a místní technik je umí i programovat 
- 2x FHR 1kW (nebo podobný) na stativu 
- DMX připojení na jevišti 
- 4x regulovaná zásuvka 230V na jevišti 
Kabina osvětlovače: 
- Kvalitní světelný mixážní pult, minimálně s 10 programovatelnými submastery, perfektní výhled na jeviště, odposlech, komunikace s jevištěm, možnost ovládání osvětlení hlediště. 
Vedoucí osvětlovač: xxxx xxxxx – xxx xxx xxx 
 
3. Zvuk: 
- běžný divadelní PA systém  
- 2x monitor za kupisy  
- v režii: mixpult, do kterého lze zapojit PC 
Vedoucí zvukař: xxxxx xxxxx tel. xxx xxx xxx    zvuk@bezzabradli.cz

V Praze dne 30.10.2024                                                 V Teplicích dne 24.10.2024

________________________                                       ________________
 DBZ 							 Dům kultury Teplice
Josefem  Heřmánkem, ředitel                                     Ing. Přemysl Šoba, ředitel