**DODATEK Č. 21 SMLOUVY O DÍLO**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené mezi oběma smluvními stranami 21.11.2007:

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Městská část Praha – Zličín**

Tylovická 207

155 21 Praha – Zličín

IČ: 00241881

zastoupená: JUDr. Martou Koropeckou, starostkou MČ Praha – Zličín

(dále jen *objednatel*)

**Zhotovitel:**

**Luděk Sekyra**

Mladých 226/1

155 21 Praha 5 – Zličín

IČ: 62611437

(dále jen *zhotovitel*)

1. **Předmět smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2007 takto:

1. v příloze č. 1 smlouvy se text vypouští a nahrazuje se novým zněním.

**III.** **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

2. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3. Smluvní strany této smlouvy berou na vědomí a souhlasí s tím, že údaje v této smlouvě uvedené budou zveřejněny dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Ke zveřejnění této smlouvy je objednatel jakožto orgán státní správy ze zákona povinen.

V Praze dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… ………………………………………

JUDr. Marta Koropecká Luděk Sekyra

starostka

***Příloha č. 1***

# Plán zimní údržby

MČ Praha-Zličín odpovídá na základě:

* zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění
* vyhlášky hl.m. Prahy č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikací, v platném znění,
* vyhlášky min. dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění,
* nařízení č. 18/2010 Sb. hl.m. Prahy o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, v platném znění

za sjízdnost a schůdnost vybraných komunikací na území MČ Praha-Zličín.

PZÚ schválený Radou MČ Praha – Zličín dne 21.10.2024 je zpracován podle zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění a výše uvedených vyhlášek.

*Termín zahájení*: 1.11.2024

*Termín ukončení*: 31.3.2025

Vznikne-li zimní povětrnostní situace mimo výše uvedený termín, postupuje se při odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.

*Provádění zimní údržby řídí štáb*: předseda (starostka MČ)

členové (tajemnice, vedoucí odboru FOPRI, předseda komise územního rozvoje a dopravy)

Operativně řídí průběh ZÚ – odbor FOPRI.

Odsouhlasení fakturačních podkladů, tj. věcné správnosti provádí odbor FOPRI.

Výkony při ZÚ jsou zajišťovány na základě uzavřených smluv nebo objednávek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V období do 30.11. bude odstraněno spadané listí a zajištěna funkčnost odvodnění komunikací.

**Zajišťování schůdnosti na chodnících (vyhl. č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, v platném znění)**

Schůdnost je nutno zajistit tak jak určuje vyhláška.

Závady ve schůdnosti se odstraňují na části chodníku, která slouží výhradně chůzi, a to

1. u chodníků širších než 2m, v šíři nejméně 1,5m
2. u chodníků, jejichž šířka je do 2m, v šíři nejméně 1m
3. u chodníků, jejichž šířka je do 1m, pouze v šíři chodníku bez obrubníku (na těchto chodnících se sníh shrabuje k obrubníku).

Schůdnost chodníků se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu tak, aby zbytková vrstva nepřesáhla 2 cm, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály.

Sníh z chodníků je zakázáno shrnovat do vozovky. Sníh se ponechá v hromadách na okraji chodníku při vozovce, přičemž nesmí být zataraseny přechody pro chodce přes vozovky, příchody a vjezdy do objektů a poklopy sloužící jako přístupy k sítím a zařízením uložených pod povrchem chodníku.

K posypu je zakázáno používat chlorid sodný, chlorid vápenatý a jejich směsi, škváru, popel a inertní materiál se zrny většími než 8mm.

Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.

Chemický rozmrazovací materiál se nesmí použít k posypu lávky pro pěší přes železniční trať.

Použití chemických materiálů bude v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a vyhláškou č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

**Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti**

Schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 7.00 hod. do 17.00 hod.

Chodníky jsou rozděleny do dvou pořadí důležitosti

1. 1. pořadí zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, orgány hl. m. Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací
2. 2. pořadí zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti jsou:

* 1. 1. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu v době od 7.00 do 17.00, budou práce zahájeny neprodleně po zjištění závady ve schůdnosti. Jejich úhrnná doba trvání nepřesáhne 12 hodin
  2. 2. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu v době od 7.00 do 17.00, budou práce zahájeny po ukončení odstraňování závad na 1. pořadí a ukončeny nejpozději do 17.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti 1. pořadí.

Na mapě, která je součástí tohoto plánu ZÚK, jsou vyznačeny chodníky:

1. pořadí - červenou čarou se žlutým podbarvením,

2. pořadí - červenou čarou.

# Zajišťování sjízdnosti místních komunikací (vyhl. č. 104/1997 Sb., v platném znění)

## MK se udržují v celé šíři a délce vozovky s výjimkou místa při okraji vozovky, kde bude ponechán zbytek sněhu po pluhování a s výjimkou parkovacích zálivů a parkovacích pruhů obsazených stojícími vozidly:

- náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 3 cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály,

- náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se zdrsňuje posyspem inertními materiály.

Při pluhování je třeba přihlédnout ke stavebně technickému stavu vozovky.

Použití chemických materiálů bude v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

**Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve sjízdnosti místních komunikací**

## MČ Praha – Zličín stanovila pořadí důležitosti místních komunikací.

1. I. pořadí - komunikace označené na mapě modrou čarou se žlutým podbarvením,
2. II. pořadí - ostatní komunikace označené na mapě modrou čarou.
3. pořadí ……………do 3 hodin od výjezdu,
4. pořadí…………….do 6 hodin od výjezdu.

**Nedílnou součástí plánu zimní údržby je**

- Seznam udržovaných komunikací

- Mapa s grafickým vyznačením udržovaných komunikací a jejich pořadí

**Zimní údržba komunikací**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zličín** | **výměra v m2** | **délka v m** | **povrch** |
| Bertrámová | 570 | 107 | asfalt |
| Do Blatin | 2130 | 380 | dlažba, asfalt |
| Dolňanská | 1925 | 345 | asfalt |
| Halenkovská | 2816 | 582 | asfalt, panely |
| Chabská | 315 | 55 | asfalt |
| Jílová | 1550 | 510 | zámková dlažba |
| K Třešňovce | 945 | 275 | zámková dlažba |
| Kakostová | 800 | 170 | asfalt |
| Křivatcová | 1260 | 206 | asfalt, zámková dlažba |
| Lačnovská | 1125 | 247 | zámková dlažba, asfalt |
| Leskovecká | 1520 | 275 | asfalt |
| Lidečská | 1485 | 291 | zámková dlažba |
| Mistřínská | 1575 | 347 | zámková dlažba |
| Mladých | 1080 | 365 | asfalt |
| Mladých (kopec) | 288 | 72 | asfalt |
| Nedašovská (kopec) | 960 | 166 | asfalt |
| Rozrazilová | 335 | 94 | zámková dlažba |
| Šumická | 385 | 117 | asfalt |
| Tylovická | 2600 | 500 | asfalt |
| U Lípy | 470 | 85 | zámková dlažba |
| U Zličínského hřiště | 480 | 137 | zámková dlažba, štěrk |
| V Pískovně | 1400 | 280 | zámková dlažba |
| Vratičová | 1395 | 283 | asfalt |
| Vrbková | 720 | 117 | asfalt |
| Vsetínská I. | 830 | 170 | asfalt |
| Vsetínská II. | 960 | 161 | asfalt |
| Za Archivem | 450 | 75 | zámková dlažba |
| Za Dolejšákem | 420 | 140 | asfalt |
| Za Radostí | 920 | 193 | zámková dlažba |
| vjezd k č.p.306, 186, 125 | 150 | 47 | zámková dlažba |
| Hevlínská | 1025 | 205 | asfalt |
| vjezd k č.p. 226, 227 | 513 | 114 | asfalt |
| vjezd k has.zbrojnici | 370 | 55 | asfalt |
| **Celkem Zličín** | **33767** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sobín** | **výměra v m2** | **délka v m** | **povrch** |
| Blatnická | 450 | 150 | štěrk + hlína |
| Bojkovická | 420 | 140 | zámková dlažba |
| Boleratická | 180 | 60 | zámková dlažba |
| Brňovská | 510 | 170 | zámková dlažba |
| Bzenecká | 255 | 85 | zámková dlažba |
| Čejkovická | 225 | 75 | zámková dlažba |
| Habřická | 240 | 80 | asfalt |
| Jasenická | 645 | 215 | zámková dlažba |
| Ke Zličínu | 210 | 70 | asfalt |
| Nivnická | 435 | 145 | štěrk + hlína |
| Mikulčická | 444 | 148 | Zámková dlažba |
| Pavlická | 240 | 80 | zámková dlažba |
| Petrovská | 180 | 60 | zámková dlažba |
| Šakvická | 225 | 75 | zámková dlažba |
| Valtická | 660 | 220 | zámková dlažba |
| Vlčnovská | 240 | 80 | zámková dlažba |
| cesta ke hřbitovu | 255 | 85 | asfalt |
| otočka autobusu | 120 | 40 | asfalt |
| Želetická | 960 | 240 | asfalt |
| **Celkem Sobín** | **6894** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Třebonice** | **výměra v m2** | **délka v m** | **povrch** |
| Do Zahrádek I | 945 | 315 | asfalt |
| Do Zahrádek II | 615 | 205 | štěrk + hlína |
| U Zličína | 810 | 270 | asfalt |
| **Celkem Třebonice** | **2370** |  |  |

**Zimní údržba parkovišť**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zličín** | **výměra v m2** | **povrch** |
| Nedašovská (u tělocvičny) | 300 | zámková dlažba |
| Křivatcova (č.p. 244) | 260 | zámková dlažba |
| Křivatcova (DPS) | 210 | zám. dlažba, asfalt |
| MŠ v ul. Hevlínská | 1000 | zámková dlažba |
| **Celkem** | **1770** |  |

***Celkem MČ 44801 m2***

**Zimní údržba chodníků**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zličín** | **výměra v m2** | **šířka v m** | **délka v m** | **povrch** |
| Nedašovská (kopec) | 429 | 1,5 | 286 | zámková dlažba |
| Nedašovská sídliště | 1275 | 1,5 | 850 | asfalt |
| Tasovská sídliště | 1292 | 1,5 | 861 | asfalt |
| Mladých | 312 | 1,2 | 260 | zámková dlažba |
| Vsetínská | 120 | 1 | 120 | beton. čtverce, asfalt |
| Strojírenská (Hroz.-Dolň.) | 435 | 1,5 | 290 | zámková dlažba |
| Strojírenská (ž.př.-Žal.) | 276 | 1,5 | 184 | zámková dlažba |
| Hrozenkovská (zast.-Křivat.) | 105 | 1,5 | 70 | asfalt |
| Hrozenkovská (zast.-Stroj.) | 195 | 1,5 | 130 | asfalt |
| Mistřínská kolem rybníku | 120 | 1,5 | 80 | zámková dlažba |
| Na Radosti | 216 | 1,5 | 144 | asfalt, zámková dlažba |
| lávka Zličín-Řepy | 258 | 1,5 | 172 | asfalt |
| kolem úřadu | 66 | 1,2 | 55 | asfalt |
| Vřesovická | 210 | 1,5 | 140 | zámková dlažba |
| spojka CG-ZZ | 54 | 1,5 | 36 | zámková dlažba |
| Hrozenkovská (Stroj.-Lačn.) | 100 | 1,0 | 100 | zámková dlažba, asfalt |
| Křivatcová | 34 | 1,0 | 34 | asfalt |
| Křivatcová | 345 | 1,5 | 230 | zámková dlažba |
| Hrozenkovská (U Lípy-K Třeš.) | 120 | 1,5 | 80 | zámková dlažba |
| MŠ v ul. Hevlínská | 347 | 1,5+vstup | 80 | zámková dlažba |
| Hrozenkovská (Nedašovská – Mladých) | 204 | 1,5 | 136 | zámková dlažba |
| Hrozenkovská (nová zast. Halenkovská) | 48 | 1,5 | 32 | asfalt |
| spoj. chodník K Třešň. | 144 | 1,5 | 96 | zámková dl., schody |
| Vratičová | 173 | 1 | 173 | asfalt, zámková dlažba |
| přístupový chodník k ZŠ | 132 | 1,5 | 88 | asfalt |
| zastávka Míšovická |  |  |  | Central Group |
| Milotická-Park Na prameništi | 180 | 1,5 | 120 | zámková dlažba, schody |
| U Zlič.hřiště →ZŠ Míšovická | 246 | 1,5 | 164 | zámková dlažba |
| **Celkem Zličín** | **7436** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sobín** | **výměra v m2** | **šířka v m** | **délka v m** | **povrch** |
| Hostivická | 419 | 1,5 | 354 | zámková dlažba |
| Ke Zličínu | 118 | 1,0 | 118 | zámková dlažba |
| Želetická | 66 | 1,0 | 66 | zámková dlažba |
| **Celkem Sobín** | **603** |  |  |  |

***Celkem MČ 8039 m2***