|  |
| --- |
| XXXXXXXXXXXvedoucí provozního odděleníMMN, a.s.Metyšova 465, 514 01 Jilemnicee-mail: XXXXXXXXXXXXXXGSM: XXXXXXXXXXXX |

 

ATECH Assistance, s.r.o.

**Rohoznice 102,**

**533 41 Rohoznice**

tel.: 466 301 946

email: XXXXXXXXXXXX

 V Rohoznici dne 21.09.2024

####

####  Cenová nabídka – automatické dveře, Nemocnice Jilemnice

####

####  Dobrý den,

 na základě Vaší poptávky Vám posílám aktualizovanou cenovou nabídku na dodání a montáž hliníkových prosklených konstrukcí pozice „gastro“ a „u rybníčka“

Dveře pozice „gastro“ jsou dle Vašeho upřesnění koncipované jako dveře nepožární, ale lze je napojit na EPS a jsou dle normy EN ČSN 16005 koncipované jako dveře pro únikové cesty.

Před demontáží je nutné odinstalovat požární žaluzie, které bude moci po montáži nových dveří montážní firma vrátit zpět. Za tímto účelem bude v horní části nových dveří sendvičová výplň, do které se bude moci vyříznout potřebný otvor pro žaluzie.

Dveře pozice „u rybníčka“ jsou také koncipované jako dveře pro únikové cesty. Jsou teleskopické s otvíráním do středu současné stěny. Nové dveře budeme instalovat po vysazení současných dřevěných dveřních křídel. Současná dřevěná zárubeň bude olištovaná hliníkovými L profily. Vznikne tím čistý stavební otvor na každé straně 1960x2110 mm, který musíme s ohledem na odsun dveří zúžit fixním prvkem čímž vznikne na každé straně čistý průchozí otvor po odsunutí dveří 1250 x 2110 mm.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poz. 1 - vstup gastro** **MB-79N (B=3 720, H=2 930)**\* EXT stěna s dvoukř.automat.posuvnými dveřmi\* nadsvětlíky plný sendvič panel\* IZO dvojsklo čiré \* Barva RAL 9003 - bílá\* Pohon D-Faac A1400 RD (únikový východ)\* Elektronické ovládání s funkcemi \* Odchodové požární tlačítko\* 1x pár aktivačních radarů \* 1x vnitřní mechanické odblokování\* 2x bezpeč.senzor HR100\* elektromagnetický zámek, záložní baterie\* oboustranné lištování\* **sv.průch.rozměr dveří 1750 x 2050 mm** | XXXXXX |  |

Cenová nabídka:

Materiál XXXXXX,-Kč

Montáž a dopravní náklady XXXXXXX,-Kč

**Celkem bez DPH XXXXXXXX-Kč**

**Poz. 2 - vstup u rybníčka**

\* St. otvor 1960 x 2110 mm na každé straně XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

\* Lištování současné zarubně L profily

\* 2x FIX výkladec 710 x 2110, profilace 68mm

\* Cx bezpečnostní sklo IZO

\* Barva RAL 9003

 \* 2x Pohon E-Faac A1400 TE RD (únikový východ)

\* Elektronické ovládání s funkcemi

\* 2x pár aktivačních radarů SSR-3

\* 2x boční bezpečnostní senzory

\* 2x vnitřní mechanické odblokování

\* 2x Clear Wave pro otvírání dveří

\* elektromagnetický zámek, záložní baterie

**\* sv.průch.rozměr dveří ca 1250 x 2100 mm**

 Cenová nabídka:

Materiál XXXXX,-Kč

Montáž a dopravní náklady XXXXX,-Kč

**Celkem bez DPH XXXXXX,-Kč**

**Celková cena dodávky a montáže**

 **výše uvedených konstrukcí činí bez DPH 539.200,-Kč**

Termín dodávky a montáže je cca 10 týdnů od závazné objednávky a vyjasnění všech technických detailů.

Předpokladem montáže automatických dveří je příprava stavebního otvoru a zajištění el. přívodu CYKY 3 x 1,5 mm2 se samostatným jištěním 10 A, charakteristika C a vyvedením dle našich dispozic objednavatelem a upřesnění umístění ovládacích prvků.

Záruku poskytujeme v délce trvání 36 měsíců na hliníkovou profilaci a sklo, v délce trvání 24 měsíců na veškeré ostatní komponenty nepodléhající běžnému opotřebení v případě dodržení předepsaných servisních prohlídek.

Platnost nabídky je 60 dnů od data vystavení.

 V případě dotazů se na mě prosím neváhejte obrátit.



 S pozdravem

 za společnost XXXXXXXXXXX

 Ředitel společnosti

 m.: XXXXXXXXXXX

 XXXXXXXXXXXX