# PŘÍLOHA Č. 1\_SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Bezpečnostní obuv – **typ** (označení) **78355\_592 … HH KENSINGTON MXR LOW BOA S3L**

Celkové předpokládané množství za dobu platnosti smlouvy – **650 párů obuvi.**

Bezpečnostní obuv splňuje tyto technické požadavky:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vlastnosti, funkce, technický parametr** | **Zboží splňuje/nesplňuje**  **(příp. ano/ne) dané**  **vlastnosti, funkce a technické parametry** |
| Pevná, nízká obuv pro každodenní používání. Obuv je určena k použití ve venkovních terénech, vnitřních prostorách s hladkými povrchy i pro běžné nošení ve městě a je vhodná pro řízení motorového vozidla. | ANO |
| Obuv je certifikovaná jako bezpečnostní obuv, musí splňovat ČSN EN ISO 20345:2011 minimálně v úrovni provedení S3. | ANO |
| Dodání ve velikostech EU 35 až 48. | ANO |
| Svrchový materiál z mikrovlákna; hydrofobně splňující bezpečnostní třídu S3. | ANO |
| Podšívka – oděruvzdorný a vysoce prodyšný materiál s dobrým odvodem vlhkosti. | ANO |
| Stélka - antibakteriální, anatomicky tvarovaná, vhodná pro zátěžové pracovní použití. Silná vrstva mikroporézního polyuretanu slouží jak k absorpci potu a udržení příznivého mikroklima uvnitř obuvi, tak k tlumení rázů při dlouhodobém nošení. Velmi snadno se myje a je velmi pohodlná. | ANO |
| Podešev - protiskluzová, odolná vůči olejům, kyselinám, zásaditým látkám a chemikáliím; odolná proti propíchnutí; absorpce energie v oblasti paty; nezanechává šmouhy a skvrny na podlaze. | ANO |
| Obuv s označením ESD – elektrostaticky disipativní. | ANO |
| Obuv je vybavena krytkou špice z vysoce oděruvzdorného materiálu pro větší odolnost. | ANO |
| Obuv je vybavena tužinkou na ochranu prstů. | ANO |
| Lankový systém zapínání BOA. | ANO |
| Obuv splňuje vysoký komfort při nošení. | ANO |

V Praze, dne 29.10.2024