|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL22 Příloha č. 1 Cenová kalkulace** | | | | | | |  |  |  |
| **Výztuhy v SDK** | | | | | | |  |  |  |
| logo 5   |  | | --- | | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. Nemocnice Semily** | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | | | | | |  |  |  |
|  | **MBQ s.r.o.** | | | | | |  |  |  |
|  | Pobřežní 249/46 | | | | | |  |  |  |
|  | 186 00 Praha 8 | | | | | |  |  |  |
|  | IČ: 24247677 | | | | | |  |  |  |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |  |  |  |
|  |  | **Rozměry** |  |  | **(Kč)** | **Celkem** |  |  |  |
|  |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou Bílý pavilon** |  |  |  | **XXXXXX** |  |  |  |
|  | **1** | **Odpočet** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **Přípočet** |  |  |  | **XXXXXX** |  |  |  |
|  | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **XXXXXXX** |  |  |  |
|  | 762431220 | Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz | m2 | 12,000 | XXXXX | XXXXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXXXX | XXXXXX |
|  |  | *vyztužení pro žebřiny (m.č. 1.26,1.28,2.16,2.18). Vždy 1,2\*2,5 m = 3m2, tzn. 4x3=12m2* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60726286 | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm | m2 | 12,000 | XXXXX | XXXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXXXX | XXXXXX |
|  | 762439001 | Montáž obložení stěn podkladový rošt | m | 80,000 | XXXXX | XXXXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXXXX | XXXXXX |
|  |  | *laťování pod OSB pro žebřiny (4 latě na 60 cm, tzn. 32 latí dl. 2,5 m = 80 m)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 0,310 | XXXXX | XXXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXXX | XXXXXX |
|  |  | *laťování pod OSB pro žebřiny (4 latě na 60 cm, tzn. 32 latí celkem do 8 polí) 0,06\*0,04\*4=0,31 m3* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 762495000 | Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn | m2 | 12,000 | XXXXX | XXXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXXX | XXXXXX |
|  | **763** | **Konstrukce suché výstavby** |  |  |  | **XXXXX** |  |  |  |
|  | 763111720 | SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. | m | 29,400 | XXXXX | XXXXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXXX | XXXXXX |
|  |  | *dle zákresu pro skříňky, viz přílohy* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *m.č. 1.22 - 1m* | *1* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *m.č. 1.24 - 3,2m* | *3,2* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *m.č. 1.25 - 1,6m* | *1,6* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *m.č. 1.27 - 3,4m* | *3,4* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *m.č. 1.28 - 3,2m* | *3,2* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *m.č. 1.23 - 2m* | *2* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Pro posuvné dveře* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *m.č. 1.11 - 2,5m* | *2,5* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *m.č. 2.30 - 2,5m* | *2,5* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Pro radiátory* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *m.č. 2.07 - 2m* | *2* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *m.č. 2.08 - 2m* | *2* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *m.č. 1.29 - 2,5m* | *2,5* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *m.č. 1.24 - 2,5m* | *2,5* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *m.č. 1.19 - 2m* | *2* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Součet* | *29,4* |  |  |  |  |  |  |