|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZL28 Příloha č. 1 Cenová kalkulace** |  |  |  |
| **Podlaha 1. PP** |  |  |  |
| logo 5

|  |
| --- |
| **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. Nemocnice Semily** |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **MBQ s.r.o.** |  |  |  |
|  | Pobřežní 249/46 |  |  |  |
|  | 186 00 Praha 8 |  |  |  |
|  | IČ: 24247677 |  |  |  |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |  |  |  |
|   |   | **Rozměry** |   |   | **(Kč)** | **Celkem** |  |  |  |
|   |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou Bílý pavilon** |   |   |   | **XXXXXXX** |  |  |  |
|   |  | **Odpočet** |   |   |   | **XXXXXX** |  |  |  |
|   | **776** | **Podlahy povlakové** |   |   |   | **XXXXXX** |  |  |  |
| 1138 | 776422115R00 | PVC lišta pro vlepení linolea -provedení dle popisu v PD, ozn.OVN14 | m | -300,000 | **XXXXXX** | **XXXXXX** |  |  |  |
| 1145 | 776521100T00 | Lepení povlakových podlah z pásů | m2 | -305,360 | **XXXXXX** | **XXXXXX** |  |  |  |
|   |  | 343 m2 - 22,39m2 (schodiště) - 15,25m2 (před. Stanice) |  |  |  |   |  |  |  |
| 1146 | 284122076 | Podlahovina PVC zátěžová tř.34, protiskl.R10, tl. 2,5 mm -dle výběru investora | m2 | -366,432 | **XXXXXX** | **XXXXXX** |  |  |  |
|   | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** |   |   |   | **XXXXXX** |  |  |  |
| 172 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl. 5 mm -skladba PDL 01, bod 4, PDL 02a, bod 4, PDL 02b, bod 4, PDL 04, bod 2, PDL 06, bod 2, PDL 08, bod 2 | m2 | -305,360 | **XXXXXX** | **XXXXXX** |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|   |  | **Přípočet** |   |   |   | **XXXXXX** |  |  |  |
|   | **6** | **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** |   |   |   | **XXXXXX** |  |  |  |
|   | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 305,360 | **XXXXXX** | **XXXXXX** | URS II/2024 - odpočet 7,25% | **XXXXXX** | **XXXXXX** |
|   | 634663111 | Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou | m | 300,000 | **XXXXXX** | **XXXXXX** | URS II/2024 - odpočet 7,25% | **XXXXXX** | **XXXXXX** |
|   | **783** | **Dokončovací práce - nátěry** |   |   |   | **XXXXXX** |  |  |  |
|   | 783901451 | Zametení betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 305,360 | **XXXXXX** | **XXXXXX** | URS II/2024 - odpočet 7,25% | **XXXXXX** | **XXXXXX** |
|   | 783901453 | Vysátí betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 305,360 | **XXXXXX** | **XXXXXX** | URS II/2024 - odpočet 7,25% | **XXXXXX** | **XXXXXX** |
|   | 783933161 | Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 305,360 | **XXXXXX** | **XXXXXX** | URS II/2024 - odpočet 7,25% | **XXXXXX** | **XXXXXX** |
|   | 783937163 | Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy | m2 | 305,360 | **XXXXXX** | **XXXXXX** | URS II/2024 - odpočet 7,25% | **XXXXXX** | **XXXXXX** |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |