|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídka** | **11 002010** |
| ze dne: 14.11.2024 | Dodavatel: | Vaše objednávka: |

tel:

XXXX

RQL s.r.o.

U Jelena 109/7 73601 Havířov

[WWW.RQL.CZ](http://WWW.RQL.CZ) email

XXXX

fax:

XXXX

mob: +XXXX

IČO: DIČ

25860020

CZ25860020

mob: +XXXX



0084200

Objednal:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (IČO:

Příjemce: 00842N0e0m1o) cnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (IČO:

Žďárská 610

Žďárská 610

59231 Nové Město na Moravě Česká republika

59231 Nové Město na Moravě Česká republika

tel: email

XXXX tel2: XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX

Kontakt: XXXX tel.:XXXX

tel1: email

XXXX, XXXX tel: XXXX XXXX

XXXX XXXX,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Termín dodání:31.01.2025zákazník CZ+SK | Doprava: Dodavatelem | Vystavil: XXXX |  |
| Nabízíme Vám následující zboží:Kód: | Množství DPH% | cena/mj pc s DPH/mj celkem | celkem s DPH |

Kontakt:

XXXX

CZK

1,00 21 XXXX XXXX XXXX

G 50 15 GOLEM 5T - operační stůl

Operační stůl GOLEM 5T.

Celonerezové provedení pro operační sál. Pozice pacienta vleže, vsedě, v polosedě.

Pětidílná pracovní plocha 560 x 2 100 mm je rozdělena na dělené nohy, sedák, záda a hlavový díl. Snímatelné čalounění z černé antistatické koženky.

Pět nezávislých elektropohonů nastavuje výšku, sklon zádového dílu, sklon nožních dílů a Trendelenburg.

Ovládání elektropohonů ručním ovladačem, elektronika s možností nastavení 4 libovolných pozic pracovní plochy (například nakládací poloha). Změna polohy pacienta možná i s plným zatížením.

Výška nastavitelná elektropohonem 770 - 1 070 mm.

Sklon zádového dílu nastavitelný elektropohonem -10° + 70°.

Sklon nožních dílů nastavitelný elektropohonem 0 - 90°.

Sklon sedáku (Trendelenburg) nastavitelný elektropohonem +- 15°.

Sklon hlavového dílu nastavitelný dvěma plynovými pružinami +- 30°, možnost výškového přestavení rovnoběžně se zádovým dílem 0 + 125 mm.

EUROlišty kolem všech segmentů pro upevnění příslušenství.

Zvedací mechanismus i spodní rám jsou z bezpečnostího a hygienického hlediska zakryty omyvatelným nerezovým krytem. Pojízdné provedení s brzděnými kolečky pr. 100 mm s centrální brzdou.

Bezpečnostní STOP tlačítko. Vestavěné akumulátory s plně automatickou nabíječkou, umožňující provoz i při výpadku napětí. Nosnost 150 kg.

Záruční doba 24 měsíců.

Včetně PBTK během záruční doby.

Včetně dopravy, montáže a instalace.

- Koženka 13A černá

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 50 01 | Pojízdné provedení, kolečka O 100mm s | 1,00 | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | CZK |
| D 50 02 | Vestavěné aku + plně automat. nabíječka | 1,00 | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | CZK |
| D 50 03 | Šauty | 1,00 | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | CZK |
| D 50 04 | Nerezová miska | 1,00 | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | CZK |
| D 50 06 | Držák ruky při infuzi | 2,00 | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | CZK |
| D 50 07 | Držák infuze | 1,00 | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | CZK |

11 002010

Nabídka

Nabízíme Vám následující zboží:

Kód: Množství DPH% cena/mj pc s DPH/mj celkem celkem s DPH

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 50 09 Upínací popruh | 1,00 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| D 50 11 Úchyt předloktí (hrazda pro závěs ruky + 2 | 1,00 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XX |
|  |  | Celkem za položku: | 349 500,00 | 422 895,00 | CZK |

Celkem ve měně:

DPH:

Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na další spolupráci