Have 2000 s.r.o
Sokolská 744 417 05 Osek

tel:	xxx xxx xxx
fax:	xxx xxx xxx
e-mail: xxxxxxxxx@have.cz
IČO:	287 03 464
DIČ:	CZ287 03 464

Název stavby:

akce: „služební vstup“

Hliníková okna - fasády - zimní zahrady - garážová vrata
automatické dveře - vjezdové brány - protipožární dveře
Informace o poptávajícím:
Dům kultury Teplice příspěvková organizace
Vážený pan
Ing. Přemysl Šoba Mírové náměstí 2950 415 80 Teplice
Cenová nabídka č.:	265b/2024/MA

Datum vypracování:	6.11.2024
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši poptávku a zájem o námi nabízené výplně stavebních otvorů.

Pol.

Popis - text

Kč/ mj	Kč/ celkem

1 Ks Pevné pole 3275 mm x 3090 mm

I 680	1	1740	I	855 	1

t	3275 	1

Profily: Rám: Sloupky: Rozšíření:

Poz. 1 – vnitřní Alu – služební vstup s automatickými dveřmi
Měřítko 1:75
Pohled zvenku
Systém: Aluprof MB-45
K415219 Rám 66 mm
K415223 Příčka 87 mm, K417807 Příčka 221 mm
K430000 Maskovací lišta

Povrchové úpravy:
Profily:	mat standard 9006 matný
Výplň:	5 Ks VSG 44.2 mono

Světlost průchodu – šíře minimálně 1650 mm, výška 2200 mm
Popis výrobku-pohonu:
Pohon dveří: typ GEZE EC Drive T2 – výška pohonu 100 mm
Délka pohonu:	L=3500	
Výbava pohonu:	1x Motor, řídící jednotka, Aku baterie pro 30 cyklů otevření Elektro- magnetický zámek, kryt pohonu v RAL 9006	
Bezpečnostní prvky:

Exteriér:	1x Radar-combi	
Interiér:	1x Radar-combi	
Ovládací prvky:	1x Digitální programový přepínač s volitelnými funkcemi
( otevřeno, zavřeno, zimní provoz- zúžený, jednosměrný provoz ) 1x Klíčový spínač	
Dveře jsou vyrobeny podle normy ČSN - EN16005.

Provedení křídel dveří:
Rám křídel:	Hliníkový profil bez PTM - systém GEZE	
Barva rámů křídel:	RAL 9006	
Prosklení křídel:	Bezpečnostní 1- sklo ve složení VSG 44.2	

Spodní vedení křídel:	Vodítka k montáži na zeď nebo do podlahy
Křídla neobsahují mechanické zámky do podlahy, elektromagnetický zámek v pohonu! Dveře jsou plně kompatibilní se systémem EPS.
Cena zahrnuje:
-	dopravu na stavbu, montáž do zajištěné stavební a elektro-situace, oživení na připravený přívodní kabel objednatelem, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy při předání dveří objednateli
Cena nezahrnuje:
-	dodatečné zálohování UPS, čipový nebo karetní přístup, rozvody elektro-pouze propojení do elektro-připravenosti, bez lepené grafiky informačního systému
vč. montáže za cenu:

158 750,00 Kč

158 750,00 Kč

158 750,00 Kč

Cena za jednotku/Celková cena
Celkem bez DPH
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Cena zahrnuje:
•	Dodávku a montáž výplní otvorů do stavební a elektro- připravenosti
•	Utěsnění připojovací spáry PU pěnou či navíc s aplikací difúzních pásek Illbruck
•	Automatické dveře + pomocný jekl nad portál AD
•	Reflexní pruhy pro slabozraké
•	Dopravu
Cena nezahrnuje:
•	Demontážní práce
•	Zednické začištění či olištování
•	Systém generálního klíče SGHK
•	Přístupové systémy ACS, dotyková tabla, čtečky karet apod.
•	Parapety či stínící techniku
•	Náklady na zřízení staveniště
Platnost cenové nabídky: pouze do 1 měsíce od data vypracování, po uplynutí této lhůty je nutné provést opětovnou rekalkulaci nabídky vzhledem k úpravě vstupních cen dodavatelů
Předpokládaný harmonogram plnění:
V případě obdržení závazné objednávky do 1 týdne od vypracování této nabídky jsme schopni nastoupit na realizaci dodávky do konce měsíce března 2025.
Délka vlastní realizace max. 2-3 pracovní dny
Standardní záruky:	- záruka na okna a pevné díly fasád je 24 měsíců
- záruky na automatické dveře a jejich pohyblivé části činí 24 měsíců
Standardní platební podmínky: dohodou
Věříme, že Vás naše nabídky zaujme a jsme připraveni v případě zájmu Vám být kdykoliv nápomocni s případným technickým vyjasněním předmětu nabídky či konzultací, zaměřením a realizace dodávky objednaného zboží.
S přátelským pozdravem za HAVE 2000 s.r.o
xxx xxxxxxx -	xxx xxx xxx
xxxxxxxxx@have.cz