**Příloha č. 2** ke smlouvě č.: 0002069/2024/SS

Název zboží:

**1. Jednovrstvý zásahový dvoudílný ochranný oděv**

Technická specifikace:

* použití především pro likvidaci požárů a provedení zásahů ve venkovním prostředí,
* ochrana proti ohni, teplu a plameni,
* zesílení v oblasti kolen,
* suchý zip pro jmenovku a hodnost,
* držák na svítilnu s uchycením,
* zesílení loktů,
* na zádech nápis HASIČI,
* oděv splňujeEN ISO 13688, EN 1149-5, EN ISO 11612 a EN ISO 15384.

Počet kusů: 10

**2. Sada podkládacích klínů**

2 kusy stupňovitých klínů (schůdky) o rozměrech min. v – 250 mm, š – 95 mm, d – 650 mm

2 kusy malých sedlových klínů o rozměrech min. v – 70 mm, š – 70 mm, d – 200 mm

Technická specifikace:

Monolitický odlitek z lehkého materiálu

Technicky upraven pro stohování

Vysoká pevnostní odolnost

Provedení z nenasákavého materiálu odolného vůči ropným produktům

**3. Vak hasicí zádový**

Technická specifikace:

Min. objem 16  litrů

Dvojčinná ruční pumpa s min. výkonem 6 l/min.

Garantovaný dostřik min. 10 m

Nastavitelnost kompaktního nebo difúzního proudu vody

Max. hmotnost prázdného batohu 3 ,5 kg

Počet kusů: 5