**PŘÍLOHA Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY – TABULKA TECHNICKÉ SPECIFIKACE BAGRU/KOLOVÉHO RÝPADLA V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ**

Název výběrového řízení: **„DODÁVKA BAGRU/KOLOVÉHO RÝPADLA“**

Číslo výběrového řízení: **VŘ/2024/1/04**

Druh výběrového řízení: **výběrové řízení na dodávky a služby, finanční limit 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická specifikace – bagr** |  |
| nepoškozený |  |
| rok výroby 2021 + |  |
| max. počet motohodin 2 000 MTH |  |
| min. provozní hmotnost stroje 11 650 kg |  |
| min. hloubkový dosah rýpadla 4 160 mm |  |
| min. výkon motoru 80 kW |  |
| emisní norma min. V |  |
| hydrostatický pohon |  |
| pohon 4x4 |  |
| min. pojezdová rychlost 40 km/h |  |
| otočná nástavba bez přesahu přes podvozek stroje |  |
| pneumatiky – dvojmontáž s distančním prstencem na obou nápravách včetně blatníků |  |
|  |  |
| **Řízení stroje** |  |
| řízení dvou kol |  |
| řízení čtyř kol |  |
| krabí chod |  |
| stroj vybaven aretací náprav – stabilizace podvozku |  |
| stroj vybaven dvakrát lomeným výložníkem včetně stranové kinematiky pro natočení výložníku do stran 50° vlevo a 70° vpravo |  |
| stroj vybaven pojistnými ventily na hydraulických válcích děleného výložníku, násady a lopaty 4 ks |  |
|  |  |
| **Hydraulický rozvod** |  |
| 1 x vysokoprůtočný jednočinný/dvojčinný hydraulický rozvod s proporcionálním ovládáním vyvedeným na násadu rýpadla (pro bourací kladivo) |  |
| 2 x nízkoprůtočný dvojčinný hydraulický rozvod s proporcionálním ovládáním vyvedeným na násadu rýpadla (příprav pro rotační hlavici s naklápěním) |  |
| 1 x vysokotlaký hydraulický rozvod pro rychloupínací zařízení |  |
| stroj vybaven dozerovou radlicí s paralelním zdvihem |  |
| stroj vybaven dvojicí výškově hydraulicky stavitelných opěr |  |
| stroj vybaven tažným zařízením pro připojení přívěsu, tažné zařízení musí být možné zapsání do technického průkazu stroje na registru vozidel |  |
| uzamykatelná kabina s topením a automaticky řízenou klimatizací |  |
|  |  |
| **Kabina vybavena** |  |
| vzduchem odpruženou sedačkou včetně vyhřívání |  |
|  |  |
| **Stroj dále vybaven** |  |
| osvětlením pro provoz na pozemních komunikacích |  |
| pracovním osvětlením |  |
| výstražným majákem oranžové barvy |  |
| výstražným signálem při couvání |  |
| držák registrační značky včetně osvětlení |  |
| přečerpávacím čerpadlem pohonných hmot |  |
|  |  |
| **Stroj dodán včetně příslušenství** |  |
| 1 ks rotační naklápěcí hlava vč. hydraulického rychloupínače lžic |  |
| 1 ks lžíce šířky 950 mm se zuby a s čepy pro rychloupínač |  |
| 1 ks svahovací lžíce 1500 mm s čepy pro rychloupínač |  |
| 1 ks trojúhelníková lžíce pro tvarování krajnic (vrchní šíře min. 1000 mm; spodní rozměr min. 300 mm) |  |
|  |  |
| stroj musí již být evidován v registru vozidel ČR |  |

V Čestlicích dne ……………………...

Petr Kotršál, jednatel

………………… ……………… ……………. ……………………. …………………………… razítko jméno a příjmení podpis