# Příloha č. 1

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍSTROJE COMPOSEAL® MOBILEA II

* Lithium polymerová baterie trvale vodičem propojená se svařovací hlavou. Tento typ baterie nemá oproti jiným typům baterie nabíjecí paměť, tedy po deseti polovičních dobíjecích cyklech si pamatuje pouze a jen 5 nabíjecích cyklů.
* Kovová kostra baterie je vybavena gumovými tlumiči nárazů
* Vysokofrekvenční sváření
* Výdrž baterie až 1.000 svárů při plném nabití baterie
* Nabití baterie trvá méně než 1 hodinu
* Až 30 svárů v rychlé sekvenci
* Automatické nastavení délky sváru dle tloušťky hadičky, max. do 2 vteřin
* Snadná údržba, vysoká bezpečnost a snadná údržba
* Indikátor stavu baterie se zvukovou signalizací nízkého napětí baterie
* Indikace sváření na svářecích kleštích, že svár je ukončen a že je spolehlivý
* Indikace sváření na svářecích kleštích, že svár nebyl proveden kvalitně
* Kompatibilita svářecích kleští s různými bateriovými zdroji
* Nízká váha, 1,15 kg (830g baterie, 320g kleště)
* Ergonomické uchopení
* Nabíjení baterie max. 3 hodiny
* Composeal Mobilea II umožňuje svářet set, i když je dárce připojen k odběrovému setu (norma IEC 60601-1)