|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Položkový rozpočet |  |
| Zakázka: | Oprava - Stadion |  |  |
| Zhotovitel: Jan Trefil |  | IČO:DIČ: |  |
| Objednatel: |  | IČO:DIČ: |  |
| Vypracoval: |  |  |  |
| Rozpis cenyHSV 82 657,50PSV 82 631,00MON 0,00Vedlejší náklady 0,00Ostatní náklady 0,00 |  |  |
| Základ pro sníženou DPH: |  | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH |  | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH: |  | 21 % | 165 288,50 CZK |
| Základní DPH |  | 21 % | 34 711,00 CZK |
| Zaokrouhlení: |  | 0,50 CZK |
| Cena celkem: |  |  200 000,00 CZK |
| Za zhotovitele Za objednatele  | V Hodoníně dne 27. 11. 2023 |  |

Popis:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Por. Číslo NázevDíl: 61 Upravy povrchů vnitřní | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena **31494,00** |
|  10-0033.RAA Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, oprava z 50 %, malba | m2 | 40,00000 | 414,50 | 16 580,00 |
| 2 612 10-0010.RAA Oprava stěn pomocí výztužných pásků, odstup po 25 cm | m | 2,50000 | 3 580,00 | 8 950,00 |
| 3 612 42-0010.RA0 Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřenáDíl: 62 Upravy povrchů vnější | m2 | 21 ,ooooo | 284,00 | 5 964,00**5460,00** |
| 4 622 10-0010.RA0 Omítka stěn vnější vápenocem. štuková, složitost 3Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | m2 | 6,00000 | 910,00 | 5 460,00**3060,00** |
| 5 631 31-0012.RA0 Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 10 cmDíl: 94 Lešení a stavební výtahy | m2 | 6,00000 | 510,00 | 3 060,oo**9250,00** |
| 6 941 95-5002.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 mDíl: 96 Bourání konstrukcí | m2 | 50,00000 | 185,00 | 9 250,00**12927,50** |
| 7 962 20-0011.RAO Bourání příček z cihel pálených | m2 | 1 ,ooooo | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 8 965 20-0013.RA0 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem | m3 | 1 ,50000 | 4 735,00 | 7 102,50 |
| 9 965 20-0012.RAO Osekaní omítekDíl: 97 Prorážení otvorů | m2 | 25,00000 | 125,00 | 3 125,00**7800,00** |
| 10 979 09-3111.R00 Uložení suti na skládku bez zhutněníDíl: 99 Staveništní přesun hmot | t | 12,00000 | 650,00 | 7 800,00**12666,00** |
| 11 998 98-1123.R00 Přesun hmot demolice postup. Rozebíráním v. do 21m | t | 12,00000 | 798,00 | 9 576,00 |
| 12 998 01-1002.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 mDíl: 711 Izolace proti vodě | t | 12,00000 | 257,50 | 3 090,oo**20088,00** |
| 13 71 1 21-0010.RAA Nátěr hydroizolační, Sanifiex, proti vlhkosti | m2 | 26,00000 | 445,00 | 11 570,00 |
| 14 711 15-0012RAA Izolace proti vodě svislá přitavená, IX, 1x ALP, 1x Bitagit 40 mineral V 60 S 40 | m2 | 5,00000 | 980,00 | 4 900,00 |
| 15 711 14-0014.RA0 Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1xDíl: 722 Vnitřní vodovod | m2 | 6,00000 | 603,00 | 3 618,00**22580,00** |
| 16 722 20-0001.RA0 Vodoinstalaterské práceDíl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady | kmpl | 1,00000 | 22 580,00 | 22 580,00**7875,00** |
| 17 771 57-0014.RA0 Bourání dlažeb keramických | m2 | 5,00000 | 205,00 | 1 025,oo |
| 18 771 57-0014.RAO Dlažba pokládka | m2 | 5,00000 | 820,00 |  |
| 19 771 57-0014.RAO Dlažba materiálDíl: 781 Obklady keramické | m2 | 5,00000 | 550,00 | 2 750,00**32088,00** |
| 20 781 47-0014.RAO Bourání obkladů | m2 | 21 ,ooooo | 228,00 | 4 788,00 |
| 21 781 47-5114.RA0 Obklad vnitřní keram., pokládka | m2 | 21,00000 | 800,00 | 16 800,00 |
| 22 781 47-5114.RAO Obklad materiál | m2 | 21,00000 | 500,00 | 10 500,00 |

 Rekapitulace dílů

číslo Název

1. Upravy povrchů vnitřní
2. Upravy povrchů vnější
3. Podlahy a podlahové konstrukce

94 Lešení a stavební výtahy

1. Bourání konstrukcí
2. Prorážení otvorů

99 Staveništní přesun hmot

711 Izolace proti vodě

722 Vnitřní vodovod

771 Podlahy z dlaždic a obklady

781 Obklady keramické

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ dílu | Celkem | Hmotnost |
| HSV | 31 494,00 | 2,36093 |
| HSV | 5 460,00 | 0,50460 |
| HSV | 3 060,00 | 1,51500 |
| HSV | 9 250,00 | 0,07900 |
| HSV | 12 927,50 | 0,00067 |
| HSV | 7 800,00 | 0,00000 |
| HSV | 12 666,00 | 0,00000 |
| PSV | 20 088500 | 0,10278 |
|  | 22 580,00 | 0,00071 |
| PSV | 7 875,00 | 1,14210 |

PSV 32 088,00 2,51727

Celkem: **165 288,50 8,22306**