VD Fláje - lokální datová síť

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sekce** | **Položka** | **Celkem** |
| Materiály | CAT6 FTP PVC, včetně instalace do kabelových lávek Kabelová chránička, průchodky  Samořezný keystone STP RJ45 Konektor STP RJ45 Kabelová lávka 100x50  Rozvaděč LCX 9U |  |
|  | Patch panel 24 P  Patch kabel FTP  Výložník - výklopný, nerezový  Výložník pro venkovní anténu Vyvazovací panel 19" 1U BK  Napájecí panel ACAR S8 FA 3m 8 pozic BK  Napojení 230V El. napojení do stávajících el. rozvaoděčů pro rozvaděče R1 až R5 - průchodky, kabeláž, jistič. Drobný instalační materiál Elektroinstalační pásky, kotvy, hmoždinky | **174 433 Kč** |
| HW | MikroTik SingleMode SFP modul 1.25G LC  MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS, 12x SFP+ port, 2x SFP28 port  MikroTik Cloud Router Switch - netPower 16P 16x GLAN (16x PoE), 2x SFP+, RouterOS L5  Mikrotik Point to point Wireless bridge Mikrotik LHG XL 5 ac  MikroTik quickMOUNT PRO polohovatelný držák pro SXT 2 | **212 231 Kč** |
|  | Mikrotik wAP ax všesměrová anténa, 2,5dBi, 2,4GHz  Mikrotik mANTBox ax 15s směrová anténa 90°, 12dBi 2,4GHz, 15dBi 5GHz Drobný instalační materiál Elektroinstalační pásky, kotvy, hmoždinky Ukončení optického kabelu  Instalace RACK 19" |
| Měření, dokumentace | Místní šetření, vytvoření dokumentace  Stavební dozor  Stavební buňka, toalety  Certifikované měření CAT 6 kabelů s protokolem  Mikrotik CAPsman, nastavení vysílání jednotlivých AP v pásmu 2.4 GHz, směrování, síla signálu Heatmapa a testování průchodnosti Wifi v celé délce prohlídkové trasy | **106 959 Kč** |
| **Celkem** |  | **493 623 Kč** |

