Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku plastových oken a dveří od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti výroby a dodávky oken více než 33leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Našim plastovým výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně poskytujeme záruku 72 měsíců.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na www.pksokna.cz
Zadavatel	:
SŠO Husova 9
České Budějovice
Telefon  	:   
E-mail    	: 
Stavba 	škola 1.etapa sklep
Cenová nabídka: P411530A-1
ze dne 19.9.2024
Zpracoval	:
Radek Gazdík
PKS okna 
Dobrovodská 2054/53
370 01 České Budějovice

Telefon 	:xxxxxx	
E-mail	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

P/Z číslo	: PKS-PP2410904/DORA
Datum založení	: 19.9.2024

strana č. 1 / 5

Cenová nabídka: P411530A ze dne 19.9.2024

Pozice

Množství

Popis

Cena / ks

Cena celkem

1
2 ks
IntNr:
DZ10174

Typ:	Plastové okno 76
Profil:	Kömmerling MD
Rám:	76171MD rám OK
Křídlo:	76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In:	Bílá
Kování:	otevíravé sklopné pravé
Krytky:          Bílé
Výplň:	6.8Cx33.2 IT CL/14/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 0.60, (3-sklo, tl.42.8mm)
Rozšíření:	Poloha:	Šířka:  	Popis:
	dole	30 mm	Podkladní profil
Rozměry:	580mm x 550mm
Hmotnost:	16 Kg
Poznámka:
DÝBLY H+L+P !!!
3.963,00
7.926,00
- Klika okenní bílá

2
7 ks
IntNr:
DZ10174

Typ:	Plastové okno 76
Profil:	Kömmerling MD
Rám:	76171MD rám OK
Křídlo:	76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In:	Bílá
Kování:	otevíravé sklopné pravé
Krytky:          Bílé
Výplň:	6.8Cx33.2 IT CL/14/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 0.60, (3-sklo, tl.42.8mm)
Rozšíření:	Poloha:	Šířka:  	Popis:
	dole	30 mm	Podkladní profil
Rozměry:	880mm x 850mm
Hmotnost:	34 Kg
Poznámka:
DÝBLY H+L+P !!!
4.948,00
34.636,00
- Klika okenní bílá

______________________________________________________________________________________________________________________
strana č. 2 / 5

Cenová nabídka: P411530A ze dne 19.9.2024

Pozice

Množství

Popis

Cena / ks

Cena celkem

3
6 ks
IntNr:
DZ10174

Typ:	Plastové okno 76
Profil:	Kömmerling MD
Rám:	76171MD rám OK
Křídlo:	76271 kř. OK rovné
Barva Ex/In:	Bílá
Kování:	otevíravé sklopné pravé
Krytky:          Bílé
Výplň:	6.8Cx33.2 IT CL/14/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 0.60, (3-sklo, tl.42.8mm)
Rozšíření:	Poloha:	Šířka:  	Popis:
	dole	30 mm	Podkladní profil
Rozměry:	1060mm x 690mm
Hmotnost:	34 Kg
Poznámka:
DÝBLY H+L+P !!!
4.963,00
29.778,00
- Klika okenní bílá

4
50,64 m
IntNr:
DZ0833
Montáž vč. dopravy bez systému PKS3
Položky: 1, 2, 3
15.260,00

4.1
50,64 m
Demontáž

6.400,00

4.2
50,64 m
Likvidace

6.900,00

4.3
14,0 m
Přechodový plech s montáží

2.100,00

______________________________________________________________________________________________________________________
strana č. 3 / 5

Cenová nabídka: P411530A ze dne 19.9.2024

Pozice

Množství

Popis

Cena / ks

Cena celkem

4.4
50,64 m
Vnitřní zednické začištění, podbetonování parapetní roviny, dodělání obkladů 

68.500,00

5
1 ks
IntNr:
0

0,00
0,00

Celková cena

171.500,00 Kč

Celková cena bez DPH

171.500,00 Kč

DPH 21%

36.015,00 Kč

Celková cena

207.515,00 Kč
PROČ ZVOLIT PRÁVĚ PKS OKNA:

Moderní výrobní prostory
Výroba oken probíhá v moderním výrobním závodě v srdci Českomoravské vrchoviny.	

33 let zkušeností
Oknům se věnujeme již 33 let, připravíme řešení pro každý dům anebo byt. Máme více než 10 000 zákazníků každý rok. 

Servis a záruka
K našim oknům poskytujeme nadstandardní záruku a navíc i nadstandardní bezplatné seřízení po určenou dobu.

Česká firma
Jsme od svého založení česká firma s českými majiteli. Naše výrobky dodáváme zákazníkům po celé ČR.

NAŠE RADY A DOPORUČENÍ:

Při výběru dodavatele výplní se zaměřte především na stabilitu dané společnosti a dlouhodobé zkušenosti s výrobou okenních výplní.

Věnujte pozornost nejenom délce záruční doby daných výrobků, ale i servisním službám. Jen tradiční český výrobce, který již řadu let dodává na trh kvalitní výrobky, nabízí (se nebojí nabídnout) servisní služby.

Ověřte provedení vchodových dveří, které jsou z hlediska bezpečnosti a četnosti používání nejdůležitějším prvkem Vašeho bydlení.

DALŠÍ INFORMACE K CENOVÉ NABÍDCE:

Systém PKS 3 obsahuje:                                               
(Systém PKS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru od společnosti PKS okna a.s.)

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku                          
- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky                    
- interiérovou fólii                                                 
______________________________________________________________________________________________________________________
strana č. 4 / 5

Cenová nabídka: P411530A ze dne 19.9.2024
- montáž interiérové folie                                           

Pokud je použita páska s perlinkou na ostění, zapravuje objednatel (platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení)                

Upozornění: 
Zakrytí pásek zejména venkovních musí být provedeno difuzně otevřeným materiálem, aby nedošlo k porušení funkčnosti pásky.              

Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v položce "Systém PKS3". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.                  

Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!
Pokud jsou předmětem cenové nabídky sklopně posuvné nebo zdvižně posuvné dveře, jsou tyto prvky znázorněny vždy při pohledu zevnitř!

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

Vysoké tepelně-izolační hodnoty (Uw) pro pasivní domy splňují pouze stavební výplně. Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nesplňují.

V případě dodávky prvků obsahujících elektrické zařízení, musí být příslušná kabeláž ve zdivu uložena vždy do chráničky a v těsné blízkosti prvků ukončena v instalační krabici. Na zařízení, jehož kabeláž bude ve zdivu uložena jiným způsobem, nelze uplatňovat případnou reklamaci.

Počet komor plastových profilů se může lišit od základních rámových a křídlových okenních profilů v návaznosti na jejich základní funkci.

Izolační skla standardně dodáváme s černým distačním rámečkem, pokud není u konkrétní pozice uvedeno jinak.

Zamezte nerovnoměrnému zahřívání povrchu skla! Předměty umístěné v blízkosti skla z exteriérové i interiérové strany,polepy skel apod. mohou způsobit tepelný šok, který vede až k prasknutí skla. Prasknutí vlivem tepelného šoku není vadou skla.

Verze programu, ve kterém byla nabídka zpracována: 2301

Platnost cenové nabídky je dána obchodními sděleními PKS okna a.s. zasílanými elektronicky na e-mail
uvedený v rámcové smlouvě o podmínkách dodávek zboží.                                                            

S přátelským pozdravem

Radek Gazdík
______________________________________________________________________________________________________________________
strana č. 5 / 5