

řešeni pro vaši laboratoř

**Nabídka**

*Číslo dokladu:*

*Garant:*

NA24091307

Ing. Lubomír Abraham

*Datum:*

*Datum platnosti:*

30.09.2024

29.11.2024

*Dodavatel:*

TRIGON PLUS s.r.o.

Západní 93 251 01 Čestlice

Sídlo: Západní 93, 251 01 Čestlice

IČ: 46350110, DIČ: CZ46350110

Spisová značka v OR Praha: C11127 tel: 272680190, fax: 272680914 e-mail: [mail@trigonplus.cz](mailto:mail@trigonplus.cz)

Internet: [www.trigonplus.cz](http://www.trigonplus.cz)

*Platební údaje: Způsob úhrady: Měna:*

Bankovním převodem CZK

*Odběratel:*

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

Dělnická 1132/24

736 01 Havířov - Město

Sídlo: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov - Město

IČ: 00844896, DIČ: CZ00844896

tel: 596 491 557

e-mail:

*Obchodní údaje:*

Cena již obsahuje dopravu, instalaci a školení.

Termín dodání 3 až 8 týdnů podle termínu objednání.

Záruka 2 roky, servis a validace TRIGON PLUS, pobočka Brno.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katalog, číslo | Název-popis Ks Cenazajedn. | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| 75007211 | Megafuge 8, univerzální centrifuga, ventilovaná 1 62 270,00  *unikátní kompaktní ventilovaná multifunkční centrifuga pro všechny typy aplikaci, s velkým výkonem a velmi snadnou obsluhou*  *IVD ZP třídy A dle 2017/746*  *AUTO LOCK®III: výměna rotoru během 3s bez použiti nástroje, THERMO patent, ClickSeal®: pohodlné krytováni adaptorů s „biocontainmenť certifikátem SMARTSpin®: optimalizace centrifugace podle typu rotoru a rozdílu ve vyvážení, víko s bezpečnostním zámkem*  *Energticky úsporný provoz (až 40%)*  *výkon: 300 až 4 500 ot./min (3 260 x g) výkyvný rotor*  *300 až 16 000 ot./min (24 328 x g) úhlový rotor*  *kapacita: - výkyvné rotory až 4 x 145 ml*  *(např 8x50ml, 24x5/7 ml, 4 x mikrodestička)*  *- úhlové rotory 6x50ml, 30x15ml. 24x2 ml. 30x1.5/2 m. 8x8 PCR strip - hematokritový rotori*  *automatické rozpoznáváni rotorů,*  *imbalančni detektor se stavitelnou citlivostí paměť posledního nastaveni*  *4 uživatelské programy, možná ochrana heslem řízeni mikroprocesorem,*  *ovládání odolnou klávesnici - lze ovládat i v rukavicích*  *velký i z dálky dobře čitelný LCD displej - aktuální i programované hodnoty, programováni otáček/g, akcelerace, decelerace a času centrifugace*  *2 akceleračni a 2 deceleračni stupně, přesný přepočet otáčky/g, přesnost regulace otáček ±20*  *časovač od 10 sekund do 99h 59min, kontinuální chod, krátkodobé odstředění*  *hlučnost méně než 58 dBA*  *automatické zamykání a odemykání víka*  *bezúdižbový motor*  *rozměry (vxšxh):*  *310 (670 při otevřeni víka) x 370 x 480 mm*  *hmotnost 35 kg* | 62 270,00 | 21% | 75 346,70 |
|  | *napájeni: 230V/50Hz, příkon 310W* |  |  |  |
| 75005701 | TX-150, výkyvný rotor, 4x145 ml 1 26 250,00  *max. 4500 ot./min. (3260 x g)* | 26 250,00 | 21% | 31 762,50 |
| 75005702 | buckety 145 ml pro výkyvný rotor TX-150, sada 4 ks 1 18 350,00  *max. kapacita 4 x 145 ml* | 18 350,00 | 21% | 22 203,50 |
| 75005739 | adaptor 6 x 5/7 ml, sada 4 ks 1 8 500,00  *pro bucket 145 ml zkumavka max 13 x 116 mm, odběrové zkumavky* | 8 500,00 | 21% | 10 285,00 |
| 75003504 | adaptor 4x10/15 ml, 17x110 mm, sada 4ks 1 8 500,00 | 8 500,00 | 21% | 10 285,00 |
|  | *kulaté dno* |  |  |  |
| S5200131 | Validace laboratorní centrifugy, vystaveni 3 0,00  protokolu, technická kontrola | 0,00 | 21% | 0,00 |
| S5200209 | rozšíření validace o měření el. parametrů (BTK) 3 0,00 | 0,00 | 21% | 0,00 |
| ***Celkem:*** | Celkem bez DPH  123 870,00 | Celkem DPH  26 012,70 | Celkem s DPH  149 882,70 | |

**software Altus VARIO -** [**www.vario.cz**](http://www.vario.cz)

*Stránka 1 z 1*