**Příloha č. 1**

**SPECIFIKACE VÝVAZIŠTĚ**

Vývaziště se nachází na levém břehu významné vodní cesty Moravy, říční km 148,06 – 148,11.

Vývaziště tvoří plovoucí molo, které má celkovou délku 50 m a šířku hlavního mola 1,50 m. Plovoucí molo je sestaveno z plováků a spojovacích prvků JET-Float.

Po celé délce mola u břehu a jeho kratších stranách je umístěno zábradlí o výšce 1,00 m.

Pro přístup na molo slouží přístupové lávky (2 ks). Světlá šířka každé lávky je 1 000 mm a délka 3,0 m.

Molo je vyvázáno k vázacím kruhům na boku komunikace pro pěší.

Vývaziště zahrnuje plavební a informační značení.