|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL34 Příloha č. 1 Cenová kalkulace** | | | | | | |  |  |  |
| **Venkovní schodišťové stupně** | | | | | | |  |  |  |
| logo 5   |  | | --- | | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. Nemocnice Semily** | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | | | | | |  |  |  |
|  | **MBQ s.r.o.** | | | | | |  |  |  |
|  | Pobřežní 249/46 | | | | | |  |  |  |
|  | 186 00 Praha 8 | | | | | |  |  |  |
|  | IČ: 24247677 | | | | | |  |  |  |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |  |  |  |
|  |  | **Rozměry** |  |  | **(Kč)** | **Celkem** |  |  |  |
|  |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou Bílý pavilon** |  |  |  | **XXXXX** |  |  |  |
|  |  | **Odpočet** |  |  |  | **XXXXX** |  |  |  |
|  | **56** | **Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch** |  |  |  | **XXXXX** |  |  |  |
| 1690 | 564861111RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrť frakce 0-63 (32-63) mm -skladba Zp06, bod 3, Zp07b, bod 3, Zp07c, bod 3, Zp11, bod 2 | m2 | -3,700 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 1693 | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m, vč.dodávky -skladba Zp07b, bod 2, Zp07c, bod 2, Zp11, bod 2 | m2 | -3,700 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
|  | **59** | **Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)** |  |  |  | **XXXX** |  |  |  |
| 1699 | 596245021RT1 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm, vč.adhézního můstku -skladba Zp07c) body 5,6 | m2 | -3,700 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
|  | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** |  |  |  | **XXXX** |  |  |  |
| 1706 | 631313621RM2 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25, z betonu železového -skladba Zp07c, bod 4 | m3 | -0,037 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 1707 | 631361921RT9 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80 -skladba Zp07c, bod 4 | t | -0,005 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
|  | **93** | **Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb** |  |  |  | **XXXX** |  |  |  |
| 1711 | 935112111R00 | Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm -skladba Zp05, body 3,4 | m | -37,500 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
|  | **93** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **XXXX** |  |  |  |
| 1715 | 59227001 | Žlabovka betonová 155x295,5x665 mm přírodní | kus | -127,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
|  |  | **Přípočet** |  |  |  | **XXXX** |  |  |  |
|  | **13** | **Hloubené vykopávky** |  |  |  | **XXXX** |  |  |  |
| 1 | 132201212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3 | m3 | 2,880 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
|  |  | *(3,5+2,5)\*0,6\*0,8* |  | *2,880* |  |  |  |  |  |
|  | **16** | **Přemístění výkopku** |  |  |  | **XXXX** |  |  |  |
| 2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 2,880 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
|  | **27** | **Základy** |  |  |  | **XXXXX** |  |  |  |
| 34 | 274272140RT4 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárnic betonem C 20/25 | m2 | 2,125 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
|  |  | *3,5\*0,25+2,5\*0,5* |  | *2,125* |  |  |  |  |  |
| 35 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25-XC2 | m3 | 2,88 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
|  | **4** | **Vodorovné konstrukce** |  |  |  | **XXXXX** |  |  |  |
|  | 434121426 | Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných | m | 12,000 | XXXXX | XXXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
|  | 59373003 | stupeň schodišťový z vibrolisovaného betonu š 330 v 160 dl 1000mm | ks | 12,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
|  | **91** | **Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách** |  |  |  | **XXXX** |  |  |  |
| 1708 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm -ozn.Os02 | m | 37,500 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 1710 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | m3 | 0,844 | XXXX | XXXX |  |  |  |
|  |  | *37,5\*0,15\*0,15* |  | *0,844* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |