|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL35 Příloha č. 1 Cenová kalkulace** | | | | | | |  |  |  |
| **Klempířské prvky** | | | | | | |  |  |  |
| logo 5   |  | | --- | | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. Nemocnice Semily** | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | | | | | |  |  |  |
|  | **MBQ s.r.o.** | | | | | |  |  |  |
|  | Pobřežní 249/46 | | | | | |  |  |  |
|  | 186 00 Praha 8 | | | | | |  |  |  |
|  | IČ: 24247677 | | | | | |  |  |  |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |  |  |  |
|  |  | **Rozměry** |  |  | **(Kč)** | **Celkem** |  |  |  |
|  |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou Bílý pavilon** |  |  |  | **XXXX** |  |  |  |
|  |  | **Odpočet** |  |  |  | **-** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Přípočet** |  |  |  | **XXXX** |  |  |  |
|  | **764** | **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **XXXX** |  |  |  |
|  | N | Plechová krycí skříń pro původní elektro přípojnou skříň | kpl | 1,000 | XXXX | XXXX | CN |  |  |
|  | 764228424 | Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm | m | 18,130 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
|  |  | *římsa ve fasádě v úrovni 1. NP (jihovýchodní roh): 7,49+10,64* |  | *18,130* |  |  |  |  |  |
|  | 764225446 | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm | kus | 1,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
|  | 764021424 | Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 200 mm | m | 75,800 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
|  |  | *ukončovací lišta PVC folie na balkonech a terasách na soklu fasády* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *1. NP: balkón 22,1 m* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2. NP: balkón 22,1 m + terasa 27,6 m* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *3. NP: terasa 4* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 764224411 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš přes 800 mm | m2 | 1,500 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
|  |  | *oplechování vstupu do objektu pro potrubí kyslíku* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 764225446 | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm | kus | 2,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
|  | 764531445 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm | kus | 1,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
|  |  | *svod krček* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 764538423 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm | m | 9,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
|  |  | *svod krček* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |