|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZL36 Příloha č. 1 Cenová kalkulace** |  |  |  |
| **Nerealizované prvky, úpravy SDK** |  |  |  |
| logo 5

|  |
| --- |
| **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. Nemocnice Semily** |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **MBQ s.r.o.** |  |  |  |
|  | Pobřežní 249/46 |  |  |  |
|  | 186 00 Praha 8 |  |  |  |
|  | IČ: 24247677 |  |  |  |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |  |  |  |
|   |   | **Rozměry** |   |   | **(Kč)** | **Celkem** |  |  |  |
|   |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou Bílý pavilon** |   |   |   | **XXXX** |  |  |  |
|   |  | **Odpočet** |   |   |   | **XXXX**  |  |  |  |
|   | **89** | **Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení** |   |   |   | **XXXX** |  |  |  |
| 193 | 894431122RB1 | Šachta, D 315 mm, sběrná, dno PP KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t, s lapačem písku -dle popisu v PD, ozn.DR/05 | kus | -3,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 194 | 894431122RB2 | Šachta, D 315 mm, sběrná, dno PP KG D 160 mm, poklop PP 1,5 t, s lapačem písku -dle popisu v PD, ozn.DR/04 | kus | -1,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 195 | 894431122RB3 | Šachta, D 315 mm, sběrná, dno PP KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t, bez lapače písku -dle popisu v PD, ozn.DR/07 | kus | -6,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 196 | 894431122RB4 | Šachta, D 315 mm, sběrná, dno PP KG D 160 mm, poklop PP do roury 1,5 t, bez lapače písku -dle popisu v PD, ozn.DR/06 | kus | -3,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
|   | **721** | **Vnitřní kanalizace** |   |   |   | **XXXX** |  |  |  |
| 442 | 721500154 | D+M - D1 - Granitový dřez s odkapem v provedení grafit o rozměrech 780 x 500 mm | ks | -1,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 461 | 721500173 | D+M - Revizní dvířka 150x300 mm | ks | -67,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 465 | 721500177 | D+M - Madlo univerzální 600 mm, pevné, závěsné, nerezové | ks | -4,000 | XXXX | XXXX |  |  |  |
|   | **722** | **Vnitřní vodovod** |   |   |   | **XXXX** |  |  |  |
| 555 | 722500157 | D+M - Revizní dvířka 300x300 mm | ks | -4,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
|   | **766** | **Konstrukce truhlářské** |   |   |   | **XXXX** |  |  |  |
| 1015 | 61160120.5 | Dveře vnitřní CPL plné 1kř.atyp 800x1740 mm, vč.kování, mřížky, zárubně a povrch.úpravy -provedení dle popisu v PD, ozn.D0/05 | kus | -1,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
|   | **766** | **Konstrukce truhlářské** |   |   |   | **XXXX** |  |  |  |
| 1053 | 767649161RT1 | M+D Atypická revizní dvířka 600x1050mm -provedení dle popisu v PD, ozn.Z0/04 | kus | -1,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 1054 | 767649161RT2 | M+D Revizní dvířka EW30-DP1 600x600mm -dle popisu v PD, ozn.OV1/05, OV2/05 | kus | -2,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 1055 | 767649161RT3 | M+D Revizní dvířka nerez 300x500mm -dle popisu v PD, ozn.OV2/10 | kus | -1,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 1056 | 767649162RT1 | M+D Dvířka s PO min.EI30 DP1 600x800mm -provedení dle popisu v PD, ozn.Z1/10 | kus | -1,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 1108 | 767995211RT1 | M+D Revizní dvířka do obkladu a stěn magnetická dle popisu v PD -ozn.OVN/09 | kus | -1,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 1109 | 767995211RT2 | M+D Revizní dvířka do obkladu a stěn 300x300 mm dle popisu v PD -ozn.OVN/10 | kus | -20,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 1040 | 766669194RT1 | M+D Systém generálního klíče  | kus | -6,000 | XXXX | XXXX |  |  |  |
|   | **767** | **Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)** |   |   |   | **XXXX** |  |  |  |
| 1078 | 767811103RT1 | Montáž větracích mřížek plastových, vč.dodávky mřížky D 150 mm, ozn.OV0/01 | kus | -2,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 1079 | 767811103RT2 | Montáž větracích mřížek plastových, vč.dodávky mřížky D 200 mm, ozn.OV0/02 | kus | -2,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 1080 | 767811103RT3 | Montáž větracích mřížek plastových, vč.dodávky mřížky D 175 mm, ozn.OV0/03 | kus | -2,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
|   | **M21** | **Elektromontáže** |   |   |   | **XXXX** |  |  |  |
| 1339 | 210210246 | Odstranění podkladu ze živice, tloušťky přes 10 do 15cm | m2 | -5,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 1340 | 210210247 | Řezání spár v podkladu živičném, tloušťky přes 10 do 15cm | m | -20,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 1345 | 210210252 | Kryt vozovky z betonu prostého tloušťky přes 5 do 10cm | m2 | -5,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
|   |  | **Areálová dešťová kanalizace** |  |  |   |  |  |  |  |
|   | **8** | **Trubní vedení** |   |   |   | **XXXX** |  |  |  |
| 1876 | 827500408 | D+M - Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm (D400) | ks | -3,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
| 1877 | 827500409 | D+M - Poklop kanalizační - litinový - průměr 425 mm (D400) | ks | -3,000 | XXXX | XXXX | SoD |  |  |
|   |  | **Přípočet** |   |   |   | **XXXX**  |  |  |  |
|   | **762** | **Konstrukce tesařské** |   |   |   | **XXXX** |  |  |  |
|   | 762431024 | Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených | m2 | 23,290 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
|   |  | *zakrytí trubního vedení 1. PP (m.č. 0.25+0,24+0,23)* |  |  |  |   |  |  |  |
|   |  | *13,7 bm, šířka 1,1 m, výška 0,6 m (13,7\*(1,1+0,6)=23,29* |  |  |  |   |  |  |  |
|   | **763** | **Konstrukce suché výstavby** |   |   |   | **XXXX** |  |  |  |
| N | 763172381 | Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 200 x 200 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 31,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 56245726 | dvířka vanová bílá 150x150mm | kus | 8,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 56245724 | dvířka vanová bílá 200x200mm | kus | 19,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 56245720 | dvířka vanová bílá 300x400mm | kus | 2,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 59030710 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm | kus | 2,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 763172383 | Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 7,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 59030712 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm | kus | 7,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 763172384 | Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 2,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 56245703 | dvířka revizní 500x500 bílá | kus | 2,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 763172453 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy | kus | 8,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 59030761 | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm | kus | 8,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 763172417 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 800 x 800 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 1,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 59030765 | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 800x800 mm | kus | 1,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 763172415 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 1,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 59030763 | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm | kus | 1,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 763172414 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 4,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 59030762 | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 500x500 mm | kus | 4,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 763172412 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 2,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 59030760 | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm | kus | 2,000 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
| N | 763164666 | SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDFH2 15 | m2 | 25,600 | XXXX | XXXX | URS II/2024 - odpočet 7,25% | XXXX | XXXX |
|   |  | *požární zapravení VZT potrubí zasahujícího do požárního podhledu (1.NP), vč. zapuštěných nik pro fancoili* |  |  |  |   |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |