Příloha č. 1 – technická specifikace

Dvoudílná pracovní plocha 600 x 1 950 mm, zádový segment nastavitelný manuálně plynovou pružinou 0° až +70°. Pojezdová kola O 150 mm s dvěma centrálními brzdami, vodicí kolečka pro rovný směr. Plocha v celé délce průsvitná pro rentgen, zásuvka pro umístění kazety. Stan-dardní výbava: snímatelná matrace, protinárazový profil, sklopné zábrany proti pádu pacienta, madla pro obsluhu v čelech, snímatelný infuzní stojan, držák na kyslíkovou láhev, odkládací košík. Nosnost 200 kg. Výška nastavitelná hydraulicky 640 – 960 mm, náklon plochy nastavitel-ný hydraulicky ± 17°, ovládání nožními pedály z obou stran lehátka a upínací popruh.