|  |
| --- |
| **SOUPIS PRACÍ**Stavba:SÁZAVSKÝ KLÁŠTER - OBNOVA JIŽNÍ VĚŽEObjekt:**01 - VĚŽ, TYMPANON - STAVEBNÍ ÚPRAVY**Místo: SÁZAVA Datum: 5. 11. 2021Zadavatel: NPÚ-ÚPS V Ústí nad Labem, Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem Projektant: ING. ARCH.Uchazeč: CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 Zpracovatel: J. JEDLIČKOVÁ |
| PČ | Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena | [CZK] | Cena | celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem 80 920,00**D 41 Stropní konstrukce 1 148,00 |
| 11 | K | 413231221 | Zazdívka zhlaví stropních trámů pálenými cihlami, průřezu přes 20000 do 40000 mm2 | kus | 4,000 | 287,00 | 1 148,00 |
|  | Online PSC VVVV |  | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_01/413231221*Změna uložení schodiště - výměna Součet |  |  | 4,0004,000 |  |  |
| 15 | K | R-pol-62-1 | Oprava vnější omítky stěn 1-vrstvé vápenné hladké, nanášená ručně, tloušťky do 30 mm, v rozsahu opravované plochy do80%, malta M5, M6, hlazená filcem | m2 | 62,220 | 738,00 | 45 918,00 |
|  | P |  | východní záklenek včetně bosáží |  |  | 62,220 |  |  |
| 17 | K | R-pol-62-3 | Nátěr vnějších stěn vápenný nanášený ručně - 3x vápenný podnátěr + 2x pigmentovaný nátěr | m2 | 62,220 | 290,00 | 18 044,00 |
|  | PD 762 |  | východní záklenek včetně bosážíKonstrukce tesařské |  |  | 62,22 |  | 15 810,00 |
| 28 | K | R-pol-762-1 | Montáž stropních trámů z hraněného hoblovaného řeziva, průřezové plochy do 450 cm2, tradiční spoje, do maltového lože | m | 10,000 | 620,00 | 6 200,00 |
|  | P |  | Změna uložení schodiště - výměna |  |  | 10,000 |  |  |
| *30* | *M* | *605000002* | *Podložka dubová vel. 170x170x15 mm* | *kus* | *4,000* | *820,00* | *3 280,00* |
|  | VV |  |  |  |  | 4,000 | 4 |  |
| 42 | K | R-pol-762-8 | Sražení hran řeziva ručně pořízem | m | 39,566 | 73,80 | 2 920,00 |
|  | VVVV |  | 3. úroveň-hranol 17/21Součet |  |  | 40,00040,000 |  |  |
| *48* | *M* | *605000005* | *Hranol stavební řezivo smrk, jak. II, průřezu do 120cm2, délka do 6,0 m* | *m3* | *0,378* | *9 020,00* | *3 410,00* |
|  | VV |  | 0,05\*0,12\*57,273\*1,1 |  |  | 0,378 | 0,378 |  |

Strana 1 z 1