|  |
| --- |
| **Návrh změnového požadavku (IPRS-138, 545, 662, 666)****IS DTM PSK** |

V rámci tohoto balíčku budou zpracovány následující požadavky evidované v systému HelpDesk/registru open issue, případné detaily či diskuze nad návrhem řešení jsou k nalezení přímo v systému HelpDesk pod odpovídajícím číslem požadavku.

#  Editační klient – drobné úpravy (IPRS-138, 545, 662, 666)

## Požadavek

<https://ness-dtm.atlassian.net/browse/IPRS-138>

Oprava dat na produkci – duplicity linií

* oprava 2D duplicitních linií (level 0) pouze na datech Prahy na produkci.
1. Terénní hrany – vyhledání duplicitních linie terénní hrany 0100000217 s hranicí plochy (základní konstrukční prvky – hranice 0100000299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 323), kdy průběh obou linií je naprosto identický od bodu k bodu. Řešení – vymazat linii terénní hrana 0100000217 a druhou linii ponechat.
2. Stavebně upravený vjezd na pozemek – vyhledat duplicitní linie vjezd na pozemek 0100000165 s hranicí plochy (0100000300, 301, 304, 305, 306, 307, 308), kdy průběh obou linií je naprosto identický od bodu k bodu. Řešení – linii vjezd na pozemek 0100000165 vyplnit atribut Hranice jiného objektu = Ano, duplicitní hranici plochy vymazat.

<https://ness-dtm.atlassian.net/browse/IPRS-545>

Odstranění kontroly geometrií při požadavku DTI DELETE

* žádáme o úpravu služeb aktualizace DTI – operace DELETE – tak, aby hodnoty geometrií objektů (a všech dalších povinných atributů kromě ID objektů) ze změnových vět byly ignorovány a neprobíhala na nich žádná kontrola extentu nebo souladu s přítomnostními geometriemi (hodnotami) dotčených objektů. Preferovanou variantou je při DELETE DTI převzít do workflow a historizace přítomnostní hodnoty geometrií (a dalšího hodnot).

<https://ness-dtm.atlassian.net/browse/IPRS-662>

PROD – protokol odmítnutí DTI

* odesílat pouze protokol odmítnutí DTI při zamítnutí řízení Aktualizace DTI. Upravit kontakt a poznámku v protokolu. Elektronicky nepodepisovat protokol. Vzor nového protokolu přiložím po odsouhlasení podoby s SCK.

<https://ness-dtm.atlassian.net/browse/IPRS-666>

Vymazání duplicitních linií hranice zdi – vjezd

* vymazání duplicitních linií hranice zdi kód objektu 0100000302, typ zdi = městské hradby a ponechání linie stavebně upravený vjezd na pozemek kód objektu 0100000165 + změna atributu Hranice jiného objektu = Ano. Po opravě v přítomnosti (produkce – Praha) synchronizovat změny v historii pro správný výdej.

# Detailní kalkulace

**Hrubý odhad pracnosti na základě aktuálně navrhovaného řešení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Změnový požadavek  | Odhad pracnosti (MD) |
| IPRS-138 | Oprava dat na produkci – duplicity linií | 3 |
| IPRS-545 | Odstranění kontroly geometrií při požadavku DTI DELETE | 2 |
| IPRS-662 | PROD – protokol odmítnutí DTI | 2 |
| IPRS-666 | Vymazání duplicitních linií hranice zdi – vjezd | 1,5 |
|  | Test | 1 |
|  | PM | 1 |
| Suma |  | 10,5 |

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou na 9 000,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena za změnový požadavek činní 94 500,- Kč bez DPH