|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *"programovatelná kolenní motodlaha "* | | | |
|
|
|  |  |  |  |
| **Programovatelná kolenní motodlaha - 5 ks** | | | |
| *Kolenní motodlaha s přímou digitalizací pro potřeby rehablitačního oddělení* | | | |
|
|  |  |  |  |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| Rozsah extenze a flekxe kolena | minimálně -10°/123° | absolutní | **-10° až +123°** |
| Rozsah extenze a flekxe kotníku | minimálně 25°/-40° | absolutní | **25° až -40°** |
| Rozsah pohybu v kyčelním kloubu | minimálně 0-115° | absolutní | **0° až +115°** |
| Rychlost posuvu | až 380°/min | absolutní | **380°/min.** |
| Možnost nastavení úhlu | v reálném čase | absolutní | ***ANO*** |
| ovládání | dálkové, dotykový displej | absolutní | ***ANO - Dálkový ovladač s dotykovým displejem*** |
| nastavení délky | snadné, rychlé, bez nutnosti manuálního dotahovaní | absolutní | ***ANO*** |
| modul | pro kotník | absolutní | ***ANO*** |
| stoleček | volitelně nastavitelná výška | absolutní | ***ANO*** |
| programy | přednastavené i možnost uživatelských programů | absolutní | ***ANO*** |
|  |  |  |  |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ***ANO*** |
|  |  |  | ***BTL CPMotion K Elite*** |