|  |
| --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *"programovatelná kolenní motodlaha "* |
|
|
|  |  |  |  |
| **Programovatelná kolenní motodlaha - 5 ks** |
| *Kolenní motodlaha s přímou digitalizací pro potřeby rehablitačního oddělení*  |
|
|   |   |   |   |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| Rozsah extenze a flekxe kolena | minimálně -10°/123° | absolutní | **-10° až +123°** |
| Rozsah extenze a flekxe kotníku | minimálně 25°/-40° | absolutní | **25° až -40°** |
| Rozsah pohybu v kyčelním kloubu  | minimálně 0-115° | absolutní | **0° až +115°** |
| Rychlost posuvu | až 380°/min  | absolutní | **380°/min.** |
| Možnost nastavení úhlu  | v reálném čase | absolutní | ***ANO*** |
| ovládání  | dálkové, dotykový displej  | absolutní | ***ANO - Dálkový ovladač s dotykovým displejem*** |
| nastavení délky | snadné, rychlé, bez nutnosti manuálního dotahovaní  | absolutní | ***ANO*** |
| modul  | pro kotník | absolutní | ***ANO*** |
| stoleček  | volitelně nastavitelná výška | absolutní | ***ANO*** |
| programy | přednastavené i možnost uživatelských programů | absolutní | ***ANO*** |
|   |   |   |  |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne)  | absolutní | ***ANO*** |
|   |   |   | ***BTL CPMotion K Elite*** |