|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *"Ramenní motodlaha s křeslem"* | | | |
|
|
|  |  |  |  |
| **Ramenní motodlaha s křeslem - 2 ks** | | | |
| *Ramenní motodlaha pro potřeby rehablitačního oddělení* | | | |
|
|  |  |  |  |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| rozsah addukce/abdukce | minimálně 30°-160° | absolutní | ***Ano, 20°- 160°*** |
| vnější / vnitřní rotace | minimálně -60°- 90° | absolutní | ***Ano, -60°- 90°*** |
| flexe (elevace) / extenze | minimálně 30°- 180° | absolutní | ***Ano, 20°- 180°*** |
| horizontální abdukce | minimálně -30° - 110° | absolutní | ***Ano, -30° - 110°*** |
| synchronní pohyb | addukce/addukce + rotace | absolutní | ***Ano*** |
| program nastavitelný podle bolesti pacienta | ano | absolutní | ***Ano*** |
| možnosti nastavení | zvětšení rozsahu i během cvičení, nastavení rychlosti, nastavení doby cvičení, | absolutní | ***Ano*** |
| možnost zpětného chodu | ano | absolutní | ***Ano*** |
| křeslo | intergované s motodlahou, pojízdné | absolutní | ***Ano*** |
| možnost přestavení na pravou i levou ruku | ano | absolutní | ***Ano*** |
| umožnění izolovaných pohybů | ano | absolutní | ***Ano*** |
| materiál | polstrovaní pro snadnou a hygienickou udržbu | absolutní | ***Ano*** |
| bezpečnostní složka | možnost nastavení individuálních programů | absolutní | ***Ano*** |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ***Ano*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |