|  |
| --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *"Antigravitační chodník s dynamickým odlehčováním a kamerou "* |
|
|
|  |  |  |  |
| **Antigravitační chodník s dynamickým odlehčováním a kamerou- 1 ks** |
| *Antigravitační chodník s dynamickým odlehčováním a kamerami pro potřeby rehabilitačního oddělení*  |
|
|   |   |   |   |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| princip zařízení  | na základě rozdílů tlaku vzduchu, bez závěsného systému | absolutní | ***ANO na základě rozdílu tlaku vzduchu bez závěsu*** |
| plynulé odlehčení váhy - možnost regulace váhy pacienta | v rozmezí minimálně 0 až 100 %, postupné snižování po 1% | absolutní | ***ANO odlehčení 0 až 100%, snižování po 1%*** |
| možnost kontroly lokomoce dolních končetin  | zleva, zezadu i zprava  | absolutní | ***ANO možnost sledovat ze všech stran*** |
| výškové nastavení  | nastavitelné podle potřeb klienta | absolutní | ***ANO nastavitelné dle potřeb klienta*** |
| možnost okamžitého zastavení zařízení  | bezpečnostní tlačítko  | absolutní | ***ANO*** |
| ovládání zařízení | pomocí dotykového displeje | absolutní | ***ANO*** |
| maximální hmotnost pacienta  | minimálně 180 kg  | absolutní | ***ANO 180 kg*** |
| velikost kalhot | minimálně S až XL | absolutní | ***ANO - 2XS až 5XL*** |
| video kamerová analýza  | 1 širokoúhlá kamera | absolutní | ***ANO - 1 integrovaná širokoúhlá kamera*** |
| analýza získaná v reálném čase | o symetrii zatížení dolních končetin, kadenci, symetrii déky kroku, symetrii doby stojné fáze  | absolutní | ***ANO - všechny požadované analýzy*** |
| rychlost pásu vpřed | minimálně 15 km/h | absolutní | ***ANO - 25 km/hod.*** |
| rychlost pásu vzad | minimálně 4,5 km/h | absolutní | ***ANO - 8 km/hod.*** |
| náhlon pásu  | minimálně do 15% | absolutní | ***ANO - náklon pásu 15%*** |
| sada návleků různých velikostí | ano | absolutní | ***ANO - 10 velikostí návleků*** |
|   |   |   |  |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne)  | absolutní | ***ANO - zařízení má CE*** |
|   |   |   |  |