|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *" technické požadavky na přístroj pro analýzu a terapii poruch stereotypu chůze"* | | | |
|
|
|  |  |  |  |
| **přístroj pro analýzu a terapii poruch stereotypu chůze- 1 ks** | | | |
| *přístroj pro analýzu a terapii poruch stereotypu chůze pro potřeby rehabilitačního oddělení* | | | |
|
|  |  |  |  |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| přístroj pro analýzu a terapii poruch stereotypu chůze | s běžeckým pásem a obrazovkou | absolutní | ***ANO*** |
| snímání chůze | pomocí senzorů zabudovaných v páse trenažeru | absolutní | ***ANO*** |
| analýza parametrů | fáze chůzového cyklu, délka a šířka kroku, postavení chodidel, rychlost chůze, kroková symetrie | absolutní | ***ANO*** |
| měření a průběh procesu chůze se zaznamenává | na obrazovce v reálném čase se závěrečným vyhodnocením | absolutní | ***ANO*** |
| dynamická vizuální stimulace | pomocí promítání kroků na obrazovce pro pacienta (korekce délky a šířky kroku) | absolutní | ***ANO*** |
| motivace pacienta | pomocí vizualizace prostředí na obrazovce | absolutní | ***ANO*** |
| zábradlí | nastavitelné | absolutní | ***ANO*** |
| systém pro odlehčování tělesné váhy pacienta v případě neschopnosti stability nebo plné zátěže dolních končetin | dynamické odlehčení minimálně v rozsahu 10-90 kg, po 0.5 kg | absolutní | ***ANO - 10 až 120 kg po 0,5 kg*** |
| rozhraní PC | USB | absolutní | ***ANO*** |
| hmotnost pacienta | minimálně do 150 kg | absolutní | ***ANO do 150 kg*** |
| hmotnost systému | maximálně 650kg | absolutní | ***ANO 610 kg*** |
| rychlost | nastavitelná, včetně funkce automatického nastavení na rychlost pacienta | absolutní | ***ANO*** |
| opěrky pro horní končetiny | podpěry pro předloktí se 3 stupni pohybu pro rehabilitaci chůze jsou užitečné pro pacienty v iniciální fázi rehabilitace pro možnost zahájit včasnou terapii se všemi pacienty. Podpěry jsou nastavitelné na výšku, šířku a sklon. | absolutní | ***ANO*** |
| opěrky pro horní končetiny - spodní madla | pevné boční podpěry pro chodící pacienty na páse imitují funkci zábradlí pro bezpečnou rehabilitaci chůze. | absolutní | ***ANO*** |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne). | absolutní | ***ANO zařízení má značku CE*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |