|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace  *technické požadavky na senzomotorickou robotickou rukavici"* | | | |
|
|
|  |  |  |  |
| **Senzomotorická robotická rukavice - 1 ks** | | | |
| *Senzomotorická robotická rukacive pro potřeby rehablitačního oddělení* | | | |
|
|  |  |  |  |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| senzomotorická robotická rukavice | pro rehablitaci ruky, podporující kloubní hybnost | absolutní | pro rehablitaci ruky, podporující kloubní hybnost |
| hmotnost ovládací jednotky | maximálně 25kg | absolutní | 25 kg |
| rozměry pracovní plochy | DxŠ minimálně160x150 cm | absolutní | DxŠ 160x150 cm |
| podpora paže | dynamická | absolutní | dynamická |
| schopnost detekce volních pohybů | ano | absolutní | ANO |
| více senzorická stimulace | ano | absolutní | ANO |
| druhy terapie | pasivní, bilaterální, aktivně-asistovaná, aktivní | absolutní | pasivní, bilaterální, aktivně-asistovaná, aktivní |
| možnost modulárního nastavení velikosti rukavic,kombinace různých ortéz a náprstků jednotlivých prstů | ano | absolutní | ANO |
| mirror therapy | přenos pohybů ze zdravé ruky v reálném čase na paretickou ruku | absolutní | přenos pohybů ze zdravé ruky v reálném čase na paretickou ruku |
| ovládámí přístroje - možnost použití vsedě na židli, vsedě na vozíku, vestoje | ano | absolutní | ANO |
| zajištění motivace | ano | absolutní | ANO |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | Nabízené zařízení má značku CE |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |