|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *"přístroj pro lymfodrenáž "* | | | |
|
|
|  |  |  |  |
| **přístroj pro lymfodrenáž- 1 ks** | | | |
| *přístroj pro lymfodrenáž pro potřeby rehablitačního oddělení* | | | |
|
|  |  |  |  |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| **přístroj pro lymfodrenáž** | pro kompresní drenáž | absolutní | ***ANO*** |
| nastavitelný tlak | v rozmezí minimálně 20 až 90 mmHg | absolutní | ***ANO, 20 - 90 mmHg*** |
| jazyk | český | absolutní | ***ANO*** |
| ovládání zařízení | jednoduché, i pomocí dálkového ovladání | absolutní | ***ANO*** |
| uživatelské programy | každý pacient může mít uložený svůj program, | absolutní | ***ANO*** |
| ovládání komor | více komor najednou | absolutní | ***ANO*** |
| přizpůsobení se velikosti a postavy pacienta | ano | absolutní | ***ANO*** |
| zapínání návleků | zipem | absolutní | ***ANO*** |
| síťové připojení | 230V, 50 Hz | absolutní | ***ANO*** |
| cykly | sekvenční, peristaltické | absolutní | ***ANO*** |
| programy | uvolnění lymfatických uzlin, postupná tlaková terapie, peristaltická tlaková terapie | absolutní | ***ANO*** |
| odsávání | ano | absolutní | ***ANO*** |
| návlek na dolní končetinu - chodidlo, lýtko, stehno | ano, ve dvou velikostech | absolutní | ***ANO*** |
| návlek na dolní část trupu a dolních končetin | pro pacienty s hmotností až 250 kg | absolutní | ***ANO*** |
| návlek na horní končetinu včetně podpažní jamky, ramene částu zad, hrudníku a břicha | oboustraně použitelný | absolutní | ***ANO*** |
| návlek - kalhoty na obě dolní končetiny, třísla i podbřišek | zajistěje fixaci kotníků | absolutní | ***ANO*** |
| návlek na horní končetinu | oboustraně použitelný | absolutní | ***ANO*** |
| **přístroj systém prevence hluboké žilní trombózy** | Využívající sekvenční graduovanou  obvodovou kompresi dolních končetin,  která imituje činnost svalů vyvíjenou při běžné chůzi, podporující krevní oběh a snižující stagnaci žil | absolutní | ***ANO*** |
| nastavitelný tlak | minimálně v rozmezí 45 mmHg až 130 mmHg | absolutní | ***ANO, 45 - 130 mmHg*** |
| Obsluhuje jednokomorové návleky pro střídavou masáž i čtyřkomorové pro sekvenční masáž | ano | absolutní | ***ANO*** |
| Rozpoznání režimu pro jednu nohu | ano | absolutní | ***ANO*** |
| Automatické rozpoznání návleku | ano | absolutní | ***ANO*** |
| Bateriové napájení | ano, minimálně až pro 8 hodinový provoz | absolutní | ***ANO, 8 h*** |
| LCD displej | ano | absolutní | ***ANO*** |
| lehké, prodyšné návleky vyrobené z jemných, absorpčních, netkaných materiálů | ano | absolutní | ***ANO*** |
| čtyři komory poskytující postupnou, obvodovou, střídavou masáž pro optimalizaci krevního oběhu od spodní části končetiny směrem k srdci a minimalizaci nesprávného toku krve zpět k chodidlu | ano | absolutní | ***ANO*** |
| návleky pro chodidlo, chodidlo a lýtko, lýtko, lýtko a stehno; ve velikostech S, M, L a XL | ano | absolutní | ***ANO*** |
| velikost návleků chodidlo M | **2ks** | absolutní | ***ANO*** |
| velikost návleků chodidlo/lýtko S, M, L | po **2ks** od každé velikosti | absolutní | ***ANO*** |
| velikost návleků lýtko S, M, L | po **2ks** od každé velikosti | absolutní | ***ANO*** |
| velikost návleků lýtko/stehno S, M, L | po **2ks** od každé velikosti | absolutní | ***ANO*** |
|  |  |  |  |
| CE certifikát | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ***ANO*** |
|  |  |  |  |