|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *" Pulzní elektromagnetický přístroj "* | | | |
|
|
|  |  |  |  |
| **Pulzní elektromagnetický přístroj - 1 ks** | | | |
| *Pulzní elektromagrnetický přístroj s využitím vysokých indukcí až 2,5 Tesla pro potřeby rehablitačního oddělení* | | | |
|
|  |  |  |  |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| indukce ( maximální ) | minimálně 2,5 Tesla | absolutní | *2,5 Tesla* |
| frekvence | rozsah minimálně 1 - 150 Hz | absolutní | *1 až 150 Hz* |
| pulz | sinusový, bifázický, | absolutní | *sinusový, bifázický, 280 microsec.* |
| možnosti modulace intenzity | lichoběžníková, sinusová, konstantní | absolutní | *lichoběžníková, sinusová, konstantní* |
| možnosti frekvenční modulace | žádná, alternující, lichoběžková, sinusová, nahodilá | absolutní | *žádná, alternující, lichoběžková, sinusová, nahodilá* |
| protokoly | přednastavitelné i vlastní terapeutické protokoly, rychle spuštní a možnost nastavení často používaných protokolů, | absolutní | *přednastavitelné i vlastní terapeutické protokoly, rychle spuštní a možnost nastavení často používaných protokolů,* |
| chladící systém | vzduchový | absolutní | *vzduchový* |
| displej | dotekový | absolutní | *dotekový* |
| aplikátor | ano | absolutní | *ANO* |
| stolek | ano | absolutní | *ANO* |
| kontrola teploty přístroje i aplikátoru | ano | absolutní | *ANO* |
| kalibrace aplikátoru | ano | absolutní | *ANO* |
| kontrola pulzu | ano | absolutní | *ANO* |
| jednoduché připojení do libovolné síťové zásuvky s ochranným vodičem | ano | absolutní | *ANO* |
| možnost nastavení terapeutických protokolů | ano | absolutní | *ANO* |
| CE certifikát na celý systém nebo prohlášení o kompatibilitě na celý systém | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | *Nabízené zařízení má značku CE* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |