|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulář pro hodnocení technické specifikace *" pro přístroj pro elektro-ultrazvukovo-laserovou terapii"* | | | |
|
|
|  |  |  |  |
| **Přístroj pro elektro-ultrazvukovo-laserovou terapii - 1 ks** | | | |
| *Přístroj pro nízko a středofrekvenční elektroterapii pro potřeby rehablitačního oddělení* | | | |
|
|  |  |  |  |
| ***Technická specifikace*** | ***Požadavek zadavatele*** | ***Parametr*** | ***Nabídka uchazeče*** |
| Přístroj pro nízko a středofrekvenční elektroterapii | ano | absolutní | ***ANO*** |
| ovladání | pomocí dotykového displeje | absolutní | ***ANO*** |
| software a ovladání | v českém jazyce | absolutní | ***ANO*** |
| možnost regulace intenzity | ano | absolutní | ***ANO*** |
| možnost 2kanalové elektroterapie s nezavislými kanaly | ano | absolutní | ***ANO*** |
| Paměť protokolů | minimálně 60 pozic | absolutní | ***ANO (850)*** |
| Typy terapeutických proudů | minimálně 20 typů | absolutní | ***ANO (34+ podvarianty)*** |
| možnost uložení vlastních programů | minimálně 100 vlastních programů | absolutní | ***ANO (279 dle indikací)*** |
| možnost ukládání dat s výsledky | minimálně 200 diagnostických výsledků | absolutní | ***ANO (200)*** |
| Mimimálně proudové režimy: | stejnosměrné, diadynamické (MF, RS, DF, CP, LP), TENS, NMES, interferenční (2 a 4 pólová interference,  4 pólová interference s rotací vektoru), iontoforéza, CC, CV, mikroproudy, vysokonapěťová terapie | absolutní | ***ANO*** |
| Minimálně diagnostické programy: | I-T křivka obdélníková, I-T křivka trojúhelníková, I-T křivka kombinovaná, reobáze, chronaxie, diagnostika bolestivých bodů, diagnostika únavových zlomenin | absolutní | ***ANO*** |
| přednastavené indikace pro různé tělesné oblasti | ano | absolutní | ***ANO*** |
|  |  |  | ***ANO*** |
| CE certifikát | Nabízené zařízení musí mít značku CE (Conformité Européenne) | absolutní | ***ANO*** |
|  |  |  |  |